
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Описание товара (работ, услуг), требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	1
	Стеллаж Metalex AIR 2200x1400x600 5 полок SMAV201460 (или эквивалент)
	шт.
	3
	Стеллаж Metalex AIR 2000x1400x600 5 полок SMAV201460, Материал сталь, нагрузка на стеллаж до 500 кг. Полки и стойки из стали толщиной 0.8 мм. Шаг регулирования высоты полки 25 мм. Соединения - болтовые.
Окраска порошковой краской. Цвет тёмно-серый и зелёный

	2
	[bookmark: _Hlk220394991]Вентилятор осевой 120х120 с подшипником Vapo(или эквивалент)
	шт.
	12
	Вентилятор осевой 120х120 мм с подшипником Vapo, пластиковый корпус, 4,2 Вт, 220 В, Скорость вращения не менее 1530 об/мин, 

	3
	[bookmark: _Hlk220395032]Ящик пластиковый универсальный, 600х400х250 мм
	шт.
	10
	[bookmark: _Hlk220395057][bookmark: _Hlk220395047]Ящик пластиковый наружный, водонепроницаемый, без перфорации, размеры 600х400х250 мм

	4
	[bookmark: _Hlk220395064][bookmark: _Hlk220396391]Контактор модульный IEK KM40-20M AC MKK11-40-20(или эквивалент)
	шт.
	6
	Контактор модульный IEK KM40-20M AC MKK11-40-20, 220 В, 2 полюса, Номинальный ток 40 А

	5
	[bookmark: _Hlk220395071][bookmark: _Hlk220396380]Программируемое модульное реле времени на DIN-рейку, IEK ТЭ-15 ИЭК MTA10-16, недельное, 220 В (или эквивалент)
	шт.
	6
	Программируемое модульное реле времени, IEK ТЭ-15 ИЭК MTA10-16, недельное, 220 В, установка на стандартную DIN‑рейку 35 мм

	6
	[bookmark: _Hlk220395099]Щит распределительный навесной пластиковый IEK ЩРН-П-18(или эквивалент)
	шт.
	3
	[bookmark: _Hlk220395115]Щит распределительный 18-групповой, пластиковый, наружный IEK ЩРН-П-18, IP41, белый, ИЭК MKP12-N-18-40-10

	7
	[bookmark: _Hlk220395125][bookmark: _Hlk220396359]Терморегулятор цифровой для тёплого пола ТеплоСофт электронный E51.716 белый 51716(или эквивалент)
	шт.
	3  
	Терморегулятор цифровой для тёплого пола, ТеплоСофт электронный E51.716 белый 51716, Max нагрузка 3500 Вт

	8
	[bookmark: _Hlk220395137][bookmark: _Hlk220396352]Автоматический выключатель IEK 10 А(или эквивалент)
	шт.
	6
	Автоматический выключатель IEK, 10А, ВА47-29 1п, "С" 4.5кА MVA20-1-010-C, монтаж на DIN-рейку

	9
	[bookmark: _Hlk220395141]Автоматический выключатель IEK 25 А(или эквивалент)
	шт.
	3
	Автоматический выключатель IEK, 25А, ВА47-29 1п, "С", 4.5кА MVA20-1-025-C


	
	Поставляемые товары должны быть новыми.
	
Техническое задание:
1. [bookmark: _Hlk219303585]Место поставки: ФГБНУ ФНЦБЗР
2. Срок поставки: 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
3. Гарантии качества (срок и пр.) 12 месяцев.
4. Условия доставки, оплата доставки: доставка, погрузка, разгрузка за счет поставщиком.
5. Иные существенные условия при необходимости: Товар доставляется в заводской упаковке, которая должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки и хранения. Стоимость упаковки (тары) включена в цену товара и возврату не подлежит.
Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации для данного вида товара.
 Товар, а также упаковка (тара), маркировка не должны иметь никаких повреждений, влияющих на дальнейшее хранение и использование товара, а также не должны иметь следов его предшествующего использования. 
