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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по покраске стен коридора 1 этажа учебного корпуса ГГУ
1. Заказчик: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Гжельский государственный университет"
2. Место оказания услуг: Московская область, Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 67 (учебный корпус)
3. Наименование работ:
	№
п/п
	Наименование, код КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Выполнение работ по покраске стен коридора 1 этажа учебного корпуса ГГУ
43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
	Условная единица
	1



4. [bookmark: _Hlk198720501]Характеристики и описание работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Стены

	1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	2,56

	2
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	26,368

	3
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	2,56

	4
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	161,28




	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	Состав работ
	Все демонтажные и монтажные работы должны проводиться согласно Локально-сметного расчета.

	2
	Требования 
к выполнению работ
	Все работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим описанием объект закупки, требованиями действующих строительных норм и нормативным документам (ГОСТ, СНиП, СП и другими нормативными актами РФ. В случае изменения или переиздания технических регламентов, стандартов и других нормативных документов регламентирующих выполнение работ, являющихся объектом закупки.  
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229), действующих в РФ норм и правил, Градостроительного Кодекса от 29.12.2004г. №190-ФЗ в актуальной редакции).
Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов: № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; № 96-ФЗ от 4.05.1999 г. «Об охране атмосферы воздуха»; № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населения»; № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления». 
При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ (ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ПП РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ, Постановление Правительства от 28.07.2020 года №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
Работы выполняются из материалов Подрядчика, его инструментом и его оборудованием.
При выполнение специальных работ у Подрядчика должны быть необходимые лицензии, допуски и разрешения. В случае, если необходимые лицензии, допуски и разрешения отсутствуют у Подрядчика, то он обязан привлечь к выполнению специальных работ субподрядчика, у которого есть необходимые лицензии, допуски и разрешения.
Подрядчик за свой счет и собственными силами поставляет на объект все необходимое для выполнения работ оборудование, инвентарь, технику и т.д. За сохранность имущества Подрядчика Заказчик ответственности не несет. При этом порядок и время прохода персонала на Объект, проезда техники (механизмов) и их нахождение на строительной площадке определяются Заказчиком, обязателен пропускной режим. Подготовительные работы:
необходимые подключения к энергетическим ресурсам (энергоснабжение, водоснабжение) производятся Подрядчиком, точки подключения указывает Заказчик. 
на всем этапе производства работы Подрядчик обязан обеспечить соблюдение технологии производства работы.
 Подрядчик своими силами и за свой счет должен осуществлять ежедневную уборку и вывоз строительного мусора с объекта Заказчика, а по завершении выполнения работы в течение 2-х рабочих дней полностью убрать строительный мусор, вывезти инструменты, материалы, оборудование.
При производстве работ на Объекте Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований норм по технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды, пожарной безопасности, электробезопасности, соблюдать требования охраны труда в соответствии с ТК РФ; обязан нести полную ответственность за все нарушения Подрядчиком (его персоналом) перед внешними надзорными органами и третьими лицами; обязан обеспечить персонал Подрядчика спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. 
Представить Заказчику список сотрудников, задействованных в работах на объекте Заказчика, с указанием контактных данных лица, ответственного за проведение работ от Подрядчика. 
При выходе на строительную площадку, Подрядчик обязан соблюдать все требования «Инструкции по организации пропускного и внутри объектового режима, охране Объекта».
В ходе работ, и по их завершении Подрядчик самостоятельно подготавливает и передает Заказчику документацию, которая включает в себя акты скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, подтверждающие их качество и безопасность, журнал производства работ, фотоотчеты скрытых/выполненных работ, Акт приемки фактически выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Счет для оплаты.
В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания договора Подрядчик предоставляет Заказчику График работ, заверенный подписью руководителя и скреплённый печатью Подрядчика.

	3
	Правила приемки выполненных работ
	При выполнении любого из видов скрытых работ Подрядчик в письменном виде сообщает Заказчику о готовности провести освидетельствование скрытых работ. Заказчик не позднее двух рабочих дней создает комиссию по приемке скрытых работ и вместе с Подрядчиком проводит освидетельствование. Подрядчик подготавливает акты скрытых работ и фотоотчет выполненных скрытых работ.
Итоговая приемка работ осуществляется с оформлением документа о приемке, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и соответствует требованиям к качеству, закрепленным в соответствующих нормативно-правовых документах и при отсутствии замечаний со стороны Заказчика и предоставления исполнительной документации. 
Заказчик своими силами в сроки для приемки работ осуществляет экспертизу выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта, либо Заказчик вправе для проведения экспертизы привлечь независимого эксперта или экспертную организацию.

	4
	Требования к оформлению документов
	Подрядчик обязан:
предоставить приказы на сотрудников Подрядчика;
предоставить Заказчику График работ;
вести общий журнал производства работ;
при выполнение специальных работ передать необходимую документацию, в оригинале в бумажном и электронном виде в формате (PDF, DOC, XLS и DWG); 
немедленно в письменном виде предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
при выполнении работы бережно и с осмотрительностью относится к имуществу Заказчика, включая наружную отделку здания, окон, внутреннюю отделку помещения актового зала, почвенному покрову, а также к имуществу третьих лиц и т.п. В случае причинения ущерба заказчику, подрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме сверх начисленной неустойки.

	5
	Иные требования
	При производстве работ Подрядчик обеспечивает возможность безопасного и беспрепятственного прохода лиц, а также проезда транспортных средств.
Интенсивность выполнения работ – в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов, кроме выходных, нерабочих и праздничных дней. Увеличение продолжительности работы, в том числе в нерабочие, праздничные и выходные дни на основании письменного согласия (разрешения) Заказчика.
Требования к товарам, используемым при выполнении работ
Используемые при производстве работ материалы (товары) должны соответствовать требованиям локального сметного расчета, быть  новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. По требованию заказчика Подрядчик обязан предоставить копии сертификатов, паспортов качества или деклараций соответствия на все материалы (товары), используемые Подрядчиком при выполнении работ. Не допускается использование материалов (товаров), бывших в использовании. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования и обеспечивает их сохранность до сдачи работ Заказчику.
С согласия Заказчика допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему
предоставления гарантий качества
Подрядчик обязан гарантировать:
- качество выполнения всех Работ, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата работы. Гарантийный срок, указанный в настоящем абзаце, распространяется на материалы, которые подрядчик использовал при производстве работ и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчика документа о приемке.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального (естественного) износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.


В случае, если в Описании объекта закупки (техническом задании) или локальном сметном расчете имеются ссылки на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., считать их сопровождающимися фразой «или эквивалент».

Приложение 1 к описанию объекта закупки
Технические характеристики для определения эквивалентности товаров, указанных в локальном сметном расчете (смете)
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики

	1
	Грунтовка глубокого проникновения
	Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов
Цвет пленки: светло-желтый
Плотность: около 1,0 кг/дм3
Время высыхания: до 2 часов
Температура транспортировки и хранения: от +5 до +35°С 
Температура применения: от 0 до +35°С
Расход: 0,1–0,2 л/м2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания
Время высыхания: не более 2 ч
Расход: не более 0,16 л/м²

	2
	Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А или эквивалент
	Базис А
Цвет: G 499
Степень блеска: матовая
Область применения для внутренних работ
Стойкость к мытью: не ниже 1 класса  стойкости к мокрому истиранию по стандарту ГОСТ 32300 ISO 11998/ DIN EN 13 300
Расход 10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 
Разбавитель вода
Допустимое разбавление до 5% (кистью), до 10% (распылением)
Температура применения не ниже 5°С
Способ нанесения валиком, кистью или распылением
Время высыхания 2 часа перед нанесением следующего слоя




Инициатор закупки проректор по АПР                   ______________А.А. Сапронов
