Техническое задание на поставку лазерного принтера
1. Объект закупки
Поставка лазерного принтера НР LaserJet Pro М211dw  или эквивалент , для чёрно‑белой печати формата А4 для нужд заказчика.
2. Количество : 5 штук.
3. Сроки поставки: 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики
	Характеристика
	Требуемое значение

	Тип печати
	Лазерная, монохромная (чёрно‑белая)

	Максимальный формат бумаги
	А4 (210×297 мм)

	Разрешение печати
	Не менее 600×600 dpi

	Скорость печати (А4)
	Не менее 28 стр./мин

	Время выхода первого отпечатка
	Не более 8,5 секунд

	Месячная нагрузка (рекомендуемая)
	Не менее 15 000 страниц

	Ёмкость лотка подачи бумаги
	Не менее 150 листов

	Ёмкость выходного лотка
	Не менее 100 листов

	Поддерживаемые типы носителей
	Бумага плотностью 60–163 г/м²; конверты, этикетки, карточки (в пределах допустимого диапазона плотности)

	Интерфейсы подключения
	USB 2.0; Ethernet (RJ‑45)

	Поддержка сетевой печати
	Да (через встроенный суетевой интерфейс)

	Поддержка ОС
	Windows, macOS, Linux (наличие драйверов/поддержки в ОС)

	Память
	Не менее 32 МБ (или эквивалент, обеспечивающий стабильную работу при типовой офисной нагрузке)

	Процессор
	Частота не менее 500 МГц (или эквивалент по производительности)

	Потребляемая мощность (в работе)
	Не более 380 Вт

	Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
	Не более 60 Вт

	Уровень шума при работе
	Не более 54 дБ

	Габариты (Ш×Г×В)
	Не более 360×330×200 мм

	Вес
	Не более 6,5 кг



5. Требования к качеству и состоянию товара
· Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не выставочным образцом.
· Соответствие требованиям технических регламентов ЕАЭС и действующим стандартам РФ.
· Отсутствие дефектов, влияющих на работоспособность и качество печати.
6. Комплект поставки
В комплект должны входить:
· Принтер.
· Стартовый картридж (ресурс не менее 1 600 страниц при 5% заполнении).
· Шнур питания.
· Кабель USB 
· Документация (краткое руководство по установке, гарантийный талон).
· Диск/носитель с ПО и драйверами
7. Требования к гарантийному обслуживанию
· Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма‑передачи.
· Гарантийное обслуживание осуществляется на территории РФ.
· Поставщик обязан обеспечить замену неисправного товара в срок не более 5 рабочих дней с момента уведомления заказчика о выявленном дефекте (либо организовать вывоз и ремонт в соответствии с условиями контракта).
8. Требования к упаковке и маркировке
· Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.
· Маркировка должна содержать наименование, модель (если допускается в отгрузочных документах), серийный номер, дату производства, сведения о производителе.

