ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку средств индивидуальной защиты

1.  Наименование товара, технические характеристики
Характеристики объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) указаны с использованием ЕИС в электронной форме извещения в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 указанного закона.
Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ и в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	№ п/п
	Наименование товара,
 КТРУ/ ОКПД2
	Технические характеристики товара
	Качественные характеристики (ссылки на стандарты или другие нормативные документы, характеризующие качество закупаемого товара)
	Размерная сетка
	Единица измерения
	Количество товара
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1. 
	Халат производственный
14.12.30.130-00000002 
	Халат мужской белый из ткани бязь для защиты от общих производственных загрязнений с центральной застежкой на пуговицы, длинный рукав на манжете, с отложным воротничком, накладными карманами. Ткань: отбеленная бязь (100% хлопок), плотность не менее 142 г/кв.м. Цвет: белый. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ГОСТ 12.4.132-83,
ТР ТС 019/2011
	  96.0 - 100/ 182- 188
	Шт.
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	2. 
	
	
	
	  104 - 108/ 170- 176
	Шт.
	1
	

	3. 
	
	
	
	 104 - 108/ 182- 188
	Шт.
	5
	

	4. 
	
	
	
	 112 - 116/ 182- 188
	Шт.
	4
	

	5. 
	Халат производственный 14.12.30.130-00000001 
 
	Халат женский белый из ткани бязь для защиты от общих производственных загрязнений с центральной застежкой на пуговицы, длинный рукав на манжете, с отложным воротничком, накладными карманами.
Ткань: отбеленная бязь (100% хлопок), плотность не менее 142 г/кв.м. Цвет: белый. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ГОСТ 12.4.132-83,
ТР ТС 019/2011
	 88- 92/ 158- 164
	Шт.
	9
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	6. 
	
	
	
	 96- 100/ 158- 164
	Шт.
	2
	

	7. 
	
	
	
	 96- 100/ 170- 176
	Шт.
	1
	

	8. 
	
	
	
	 104- 108/ 158- 164
	Шт.
	2
	

	9. 
	
	
	
	 104- 108/ 170- 176
	Шт.
	5
	

	10. 
	
	
	
	 112- 116/ 158- 164
	Шт.
	1
	

	11. 
	Халат производственный 14.12.30.130-00000002 

	Халат мужской кислотостойкий с центральной застежкой на пуговицы, длинный рукав на манжете, с отложным воротничком, с лацканами, объем по талии  регулируется хлястиком, накладные боковые карманы с клапанами на пуговицу. Ткань: 100% полиэфир, в т. ч. антистатическая нить; противокислотная, антистатическая, плотность не менее 200 г/кв.м., К 80 – защита от кислот концентрацией до 80%, Щ 40 – защита от растворов щелочей концентрации выше 20%.  Цвет: темно-синий, отделка – васильковый и оранжевый. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ГОСТ 12.4.251-2013, 
ГОСТ 12.4.280-2014, 
ТР ТС 019/2011
	 96- 100/ 170- 176
	Шт.
	2
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	12. 
	
	
	
	 104- 108/ 182- 188
	Шт.
	2
	

	13. 
	Халат производственный
14.12.30.130-00000001 
	Халат женский кислотостойкий с центральной застежкой на пуговицы, длинный рукав на манжете, с отложным воротничком, с лацканами, объем по талии регулируется хлястиком, накладные боковые карманы с клапанами на пуговицу. Ткань: 100% полиэфир, в т. ч. антистатическая нить; противокислотная, антистатическая, плотность не менее 200 г/кв.м., К 80 – защита от кислот концентрацией до 80%, Щ 40 – защита от растворов щелочей концентрации выше 20%.  Цвет: темно-синий, отделка – васильковый и оранжевый. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ГОСТ 12.4.251-2013,  
ГОСТ 12.4.280-2014, 
ТР ТС 019/2011
	 88- 92/ 158- 164
	Шт.
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	14. 
	
	
	
	 96- 100/ 158- 164
	Шт.
	2
	

	15. 
	
	
	
	 96- 100/ 170- 176
	Шт.
	5
	

	16. 
	
	
	
	 104- 108/ 170- 176
	Шт.
	2
	

	17. 
	
	
	
	 112- 116/ 170- 176
	Шт.
	1
	

	18. 
	Халат производственный
14.12.30.130-00000002 
	Халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах. 
Ткань: бязь (100% хлопок), плотность не менее 142 г/кв.м. Цвет: синий. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ГОСТ 12.4.131-83 
ТР ТС 019/2011
	 96- 100/ 182- 188
	Шт.
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	19. 
	Халат производственный
14.12.30.130-00000001 
 
	Халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах. Ткань: бязь (100% хлопок), плотность не менее 142 г/кв.м. Цвет: синий. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ГОСТ 12.4.131-83 
ТР ТС 019/2011
	 88- 92/ 158- 164
	Шт.
	5
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	20. 
	
	
	
	 96- 100/ 158- 164
	Шт.
	1
	

	21. 
	
	
	
	 104- 108/ 158- 164
	Шт.
	1
	

	22. 
	Одежда специальная для защиты от воды
14.12.30.160-00000059
	Плащ с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги. Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность не менее 225 г/кв.м. водоупорность ткани – не менее 7500 ПА Цвет в ассортименте.
	ТР ТС 019/2011
 
	 104- 108/ 170- 176
	Шт.
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	23. 
	Фартук профессиональный
14.12.30.130-00000005
	Фартук из прочного износоустойчивого уплотненного поливинилхлорида (ПВХ) предназначен для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 96% (по серной кислоте), от растворов щелочей концентрацией до 50% (по гидроокиси натрия). Метод крепления ленты завязки «ЧЕРЕЗ ПЛЕЧИ»,  места крепления завязок усилены. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ГОСТ 12.4.029-76  
ГОСТ 12.4.258-2023ТР ТС 019/2011
	
	Шт.
	9
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	24. 
	Полотенце текстильное
13.92.14.000-00000002

	Полотенце вафельное, состав: хлопок 100%. Плотность: не менее 230 г/кв.м Размер: ширина:> 45.0 и ≤ 50.0 см; длина:> 80.0 и ≤ 90.0. Цвет: белый
	ГОСТ 11027-2014 ТР ТС 017/2011
	
	Шт.
	210
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	25. 
	Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий
14.12.30.150-00000003
	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ-покрытием ладони для защиты рук от механических воздействий и истирания, изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи должны обеспечивать надежный захват и высокую износостойкость. Материал: 90% хлопок, 10% полиэфир. Класс вязки 10. 
	ТР ТС 019/2011
ТО 7004/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013
	7
	Пара
	12
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	26. 
	
	
	
	9
	Пара
	186
	

	27. 
	Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий
14.12.30.150-00000003
	Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием ладони для защиты рук от механического воздействия с двойным латексным покрытием. Материал: 100% хлопок, покрытие – натуральный латекс. Особенности модели: двойное латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и значительно повышает износостойкость. Класс вязки 13. 
	ТР ТС 019/2011 
	8
	Пара
	48
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	28. 
	
	
	
	9
	Пара
	100
	

	29. 
	Маска лицевая для защиты дыхательных путей 32.99.11.160-00000001
	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования. Состав: материал-синтетический, нетканый, трехслойная, с пластичным носовым фиксатором, антибактериальным фильтром, на резинках. 
	
	
	Шт.
	900
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	30. 
	Обувь для защита от скольжения по поверхностям, от общих производственных загрязнений 
32.99.11.199
	Туфли женские (сабо) на нескользящей подошве с ремешком. Обувь предназначена для защиты от скольжения по поверхностям, от общих производственных загрязнений.  Материал верха и подошвы обуви эластичный, мягкий и упругий Dec-smart (ЭВА). Удобная анатомическая колодка и полуприлегающая посадка на стопе. Масса: не более 340г. Цвет: синий. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ТР ТС 019/2011
	36
	Пара
	3
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	31. 
	
	
	
	37
	Пара
	2
	

	32. 
	
	
	
	38
	Пара
	2
	

	33. 
	
	
	
	39
	Пара
	1
	

	34. 
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
15.20.32.122-00000019
	Ботинки мужские кожаные с защитными носками из композитного материала из натуральной кожи (для верха обуви толщиной 1,8–2,0 мм с защитным носок из композитного материала ударной прочностью не менее 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию. (Карбон). Подошва двухслойная, верхний слой из полиуретана, ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °С) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию. Рисунок протектора подошвы должен обеспечивать защиту от скольжения по поверхностям. Полуглухой клапан-язык из материала, исключающего попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант должен защищать от боковых ударов и обеспечивать комфорт. Подкладка из полотна отводящего влагу от стопы. Вкладная стелька из материала обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке. Цвет: черный. Полнота: 9. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ТР ТС 019/2011
	42
	Пара
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	35. 
	
	
	
	43
	Пара
	2
	

	36. 
	
	
	
	44
	Пара
	2
	

	37. 
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
15.20.32.122-00000009
	Ботинки женские кожаные с защитными носками из композитного материала из натуральной кожи для верха обуви толщиной 1,8–2,0 мм. Подошва двухслойная, верхний слой из полиуретана обладает энергопоглощением в пяточной зоне не менее 20 Дж, гасит ударные нагрузки и обеспечивает противоусталостный эффект при длительном нахождении в положении стоя. Для защиты от ударов в носочной части стопы применяется внутренний защитный носок из композитного материала ударной прочностью не менее 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию. Мягкий кант для защиты от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка и вкладная стелька из полотна отводящего влагу от стопы. Колодка должна иметь оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды. Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: полотно ARTICO, полотно полиэфирное. Защитные носки: композитный материал (Мун 200). Цвет: черный. Полнота: 9.
	ТР ТС 019/2011
	39
	Шт.
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	38. 
	Обувь зимняя с верхом из кожи
15.20.13.140-00000022 
	Ботинки мужские кожаные утепленные с металлическими защитными носками на нескользящей подошве. Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: искусственный мех и кожа из спилка. Защитные носки: металлические (Мун не менее 200). Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан. Глубина протектора: 4,5 мм. Метод крепления: литьевой. Высота: 13±0,3 см. Полнота: 10. Цвет: черный. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ТР ТС 019/2011
	43
	Пара
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	39. 
	
	
	
	44
	Пара
	1
	

	40. 
	Обувь зимняя с верхом из кожи 
15.20.13.140-00000010
	Ботинки женские кожаные зимние утепленные на нескользящей подошве. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: мех натуральный. Утеплитель: мех натуральный. Защитные носки: композитный материал (Мун не менее 200). Тип подошвы: двухслойная (ПУ/нитрил). Глубина протектора: 5 мм. Метод крепления: литьевой. Тип системы шнурования: термостойкие шнурки. Высота: 140 ± 5 мм. Полнота: 10. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ТР ТС 019/2011
	39
	Пара
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	41. 
	Сапоги резиновые 
15.20.11.113-00000008
	Сапоги рыбацкие предназначены для защиты ног от воды. Выполнены в комбинации: низ обуви – сапоги рабочие из ПВХ в трехкомпонентном и двухкомпонентном исполнении, надставка – из водоотталкивающего материала ПВХ. Высокопрочное соединение верхней и нижней частей токами высокой частоты обеспечивают 100% защиту от протекания и попадания влаги внутрь. Сапоги изготовлены методом трехкомпонентного литья под давлением. Верх обуви: 100% ПВХ. Глубина протектора: не менее 5 мм. Метод крепления: литье под давлением.  Цвет в ассортименте. Товар должен иметь выписку из реестра российской промышленной продукции.
	ТР ТС 019/2011
	37
	пара
	1
	Обоснование включения дополнительной информации: в связи с тем, что отсутствуют характеристики в КТРУ в описании объекта закупки указана информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, имеющих существенное значение для Заказчика.

	42. 
	
	
	
	42
	пара
	2
	

	43. 
	
	
	
	43
	пара
	1
	

	44. 
	
	
	
	45
	пара
	1
	




2. Общие требования 
С Товаром поставляются в полном объеме: 
- копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), 
- действующие на день поставки СИЗ заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 
- инструкции с указанием назначения, срока службы изделия, правил его эксплуатации, хранения и ухода за ним.
Средства индивидуальной защиты должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации. 
Поставщик должен гарантировать качество поставляемых Товаров. 
Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить дилерский договор, информационное письмо, соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия по поставке конкретного наименования и объема Товара согласно предмету конкурентной процедуры.
Если поставщик является производителем продукции, то необходимо в составе заявки предоставить декларацию, подтверждающую его статус и сертификат соответствия, подтверждающий статус производителя продукции, согласно предмету конкурентной процедуры, а также соответствующие приложения с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата (декларации) соответствия, протоколов санитарно-гигиенических, санитарно- химических и токсикологических исследований.

3. Область применения
Средства индивидуально защиты используются для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для их защиты от производственных загрязнений.

4. Требования к маркировке
Маркировка Товара должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.11 № 878, ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ EN 340-2012 
Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:
1). наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
2). наименование изготовителя и (или) его товарный знак;
3). защитные свойства;
4). размер (при наличии);
5). сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
6). обозначение настоящего ТР ТС 019/2011;
7). единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
8). дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
9). сведения о классе защиты
10). сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;
Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать:
1). наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
2). наименование страны-изготовителя;
3). наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;
4). обозначение ТР ТС 019/2011;
5). размер (при наличии);
6). сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора,
7). ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей;
8). сведения об уходе за изделием.
9). дату изготовления и (или) дату окончания срока годности, если установлены;
10). срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
11). единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
12). сведения о классе защиты
13). сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

5. Требования к упаковке
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность технических и функциональных свойств на весь срок его хранения и транспортировки. Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый; бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.
Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов 1
Каждая упаковка (тара) должна содержать товарный знак изготовителя либо его наименование, дату изготовления, количество. 

6. Требования к качеству Товара
Перед поставкой Товара Заказчику предоставляется на согласование сертификаты качества или декларации соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемый Товар, на применяемые ткани и материалы. Сертификаты (декларации) должны быть заверены синей печатью организации, получившей сертификат.
Поставляемый товар должен быть выпуска не ранее 2025 года, новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являлся выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц). Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Товар должен поставляться в упаковке с указанием даты выпуска. 
Поставленный Товар должен соответствовать размерам, техническим условиям, указанным в техническом задании. Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.
Качество, технические характеристики Товара должны соответствовать ГОСТам, требованиям охраны труда, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.294-2015, ГОСТ 23134-78.  
Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного Товара за счет Поставщика. За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность Поставщик. 
Эксплуатационная документация на средства индивидуальной защиты должна содержать:
1) область применения;
2) ограничения применения средств индивидуальной защиты по факторам воздействия, а также по возрастным категориям и состоянию здоровья пользователей (при наличии);
3) порядок использования средств индивидуальной защиты (для средств индивидуальной защиты сложной конструкции);
4) требования к квалификации пользователя, порядок допуска к применению средств индивидуальной защиты (при наличии);
5) вид средства индивидуальной защиты согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;
6) наименование средства индивидуальной защиты;
7) показатели защитных и эксплуатационных свойств средства индивидуальной защиты согласно требованиям к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;
8) сведения о способах безопасного применения средства индивидуальной защиты;
9) порядок проведения обслуживания и периодических проверок средства индивидуальной защиты (при необходимости);
10) информацию о размере средства индивидуальной защиты в единицах измерения, применяемых в государствах - членах Таможенного союза (при наличии);
11) правила, условия и сроки хранения средства индивидуальной защиты;
12) требования к безопасной транспортировке средств индивидуальной защиты (при наличии таких требований);
13) требования по утилизации средства индивидуальной защиты (при наличии таких требований);
14) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
15) обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;
16) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;
17) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
18) дату изготовления и/или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
19) срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
20) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению.

7. Подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты
Подтверждение соответствия поставляемых средств индивидуальной защиты требованиям Технического регламента Таможенного союза осуществляется в следующих формах:
1) декларирование соответствия;
2) сертификация.
Средства индивидуальной защиты в зависимости от степени риска причинения вреда пользователю (класса) подлежат подтверждению соответствия согласно формам, приведенным в приложении № 4 Технического регламента Таможенного союза.

8. Гарантийные обязательства
На Товар устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, который исчисляется с даты подписания соответствующих товарных накладных. В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. 

9. Требования к безопасности Товара
Материалы и компоненты Товаров не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека. Продукция должна соответствовать требованиям СанПин и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

10. Нормативы изменений линейных размеров
Измерение изменений линейных размеров после стирки производят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5077-2007 Товар, не подошедший по росту, размеру, качеству подлежит обмену в течение 10 (десяти) рабочих дней.

11. Требования к указанию размеров
Размеры, указанные на маркировке Товара (спецодежды), должны соответствовать размерам тела человека.

12. Требования к Поставщикам
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов Товара в течение гарантийного срока, начиная с момента передачи Товара Покупателю.
Поставщик должен обладать необходимыми сертификатами на Товар в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого договора.
Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого договора.

13. Требование к выполнению поставки
Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме и в сроки, указанные в контракте.
Срок поставки товара: 50 рабочих дней с момента подписания контракта
Место поставки Товара: 163000, г. Архангельск, пр. Никольский, 20. 
[bookmark: _GoBack]Доставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика.
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