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Техническое задание
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+099 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный, Чеченская Республика.
Общие положения

Заказчик: ФКУ Упрдор «Кавказ»
Подрядчик: Определяется по результатам закупки
Исполнитель: Организация, привлекаемая Заказчиком для оказания услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте Объекта
Объект: Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+099 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный, Чеченская Республика.
2. Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ,

подлежащих проверке при оказании услуг по строительному контролю

2.1. Дорожные работы, элементы, конструкции, подлежащие оказанию услуг по строительному контролю
Сооружения:

2.1.1 дорожные конструкции;

2.1.2 мосты, путепроводы и тоннели;

2.1.3 водопропускные сооружения и водоотвод;

2.1.4 объекты промышленно-гражданского назначения.

2.2 Дорожные работы, элементы, конструкции:

2.2.1 подготовительные работы и мелиорация;

2.2.2 земляное полотно;

2.2.3 дорожная одежда;

2.2.4 обустройство дороги;

2.2.5 благоустройство полосы отвода;

2.2.6 рекультивация земель;

2.2.7 система водоотведения.

2.3 Мостовые работы, элементы, конструкции:

2.3.1 подготовительные работы;

2.3.2 Специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ);

2.3.3 основания и фундаменты опор;

2.3.4 над фундаментные части опор;

2.3.5 пролетные строения;

2.3.6 сопряжения с насыпью, укрепительные работы и лестничные сходы;

2.3.7 мостовое полотно;

2.3.8 регуляционные сооружения;

2.3.9 ограждения;

2.3.10 система водоотведения.

2.4 Объекты промышленно-гражданского назначения:

2.4.1 фундаменты;

2.4.2 здания и сооружения;

2.4.3 внешние и внутренние сети;

2.4.4 благоустройство.
3. Требования к услугам строительного контроля

3.1. Строительный контроль за объектом капитального ремонта осуществляется в рамках единой технической политики в области строительного контроля за объектами строительства федеральных автомобильных дорог, проводимой Росавтодором.

3.2. Основной целью оказания услуг строительного контроля при строительстве автомобильных дорог является недопущение приемки дорожно-строительных работ, выполненных с нарушением требований проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

3.3. Строительный контроль на объекте проводится в течение всего периода строительства до ввода объекта в эксплуатацию.

3.4. Основными задачами оказания услуг строительного контроля являются:

- выполнение всех услуг по строительному контролю в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием к договору (контракту);

- оценка соответствия качества строительства и объемов работ проектным требованиям, в том числе проведение контрольных измерений и испытаний готовых конструкций, а также применяемых материалов и изделий;

- осуществление контроля за соблюдением технологии производства работ, в том числе проведение инструментального контроля за соблюдением технологических карт, схем и регламентов;

- проведение промежуточной приемки выполненных работ, а также участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- составление отчетов по результатам проведенного строительного контроля на объектах строительства;

- своевременное информирование заказчика обо всех нарушениях, выявленных оказании услуг строительного контроля.

3.5. К услугам по осуществлению строительного контроля не могут быть допущены организации, принимавшие участие в разработке проектной документации, а также организации, имеющие материально-технические отношения с подрядчиками и поставщиками материалов и конструкций на данном объекте строительства.

3.6. При выполнении своих обязанностей организация, оказывающая услуги по строительному контролю, не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика.

3.7. Обеспечение оказания услуг в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием руководствуясь, ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля.

4 Состав оказания услуг по строительному контролю


Оказание услуг строительного контроля в соответствии с ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля, и настоящим Техническим заданием;

4.1 При оказании услуг строительного контроля должны выполнять следующие работы:

- рассмотрение рабочей документации до момента утверждения заказчиком с целью оценки момента комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной документации, а также выработка рекомендаций заказчику относительно ее утверждения к производству работ;

- входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ документации подрядчика с оценкой ее соответствия утвержденной рабочей документации и требованиям соответствующих нормативных документов;

- проверка проведения входного контроля подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации;

- контроль качества выполняемых дорожно-строительных работ в объемах, определенных техническим заданием заказчика, в том числе выборочный входной и операционный контроль соответствия применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций утвержденной рабочей документации;

- проверка объемов, выполненных подрядчиком дорожно-строительных работ и участие в их приемке;

- проверка полноты и правильности проведения подрядчиком лабораторного и геодезического контроля качества строительства;

- контроль полноты и правильности оформления подрядчиком исполнительной документации;

- участие в технических и организационных совещаниях в рамках договора (контракта), проводимых заказчиком и подрядчиком;

- составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества дорожно-строительных работ;

- участие в приемке законченных строительством объектов;

- участие в приемке объектов, подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства, а также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения дорожно-строительных работ, если это предусмотрено договором (контрактом);

- анализ и контроль выполнения подрядчиком мероприятий по охране труда, противопожарной защите, технике безопасности и охране окружающей среды на объекте.

- Осуществляет ежемесячно с участием Подрядчика приёмку выполненных работ, проверяет правильность составления и комплектацию исполнительной документации, в том числе актов скрытых работ и ответственных конструкций, подписывает акты о приёмке выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2, подтверждая выполненные объёмы; 

- Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках исполнения Контракта по Объекту;

- Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на выполнение Календарного графика производства работ;

- Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;

- Предоставление Заказчику информации, справок, отчётности, сведений о выполненных и производимых работах Подрядчиком на Объекте и организации работ;

- Представление интересов Заказчика по оформленным надлежащим образом поручениям, в государственных органах по вопросам строительного контроля;

- Выполнять другие действия, соответствующие предмету Контракта.

- Особые задания: в ходе проведения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру настоящего Технического задания и Контракта;

5 Требования к организации, оказывающая услуги строительного контроля
5.1 К основным требованиям к организации, оказывающей услуги строительного контроля на объекте, относятся:

- оказание услуг по строительному контролю в сроки, предусмотренные заключенным договором (контрактом);

- выполнение всех услуг по строительному контролю в полном соответствии с требованиями договора (контракта) и технического задания;

- наличие собственной лаборатории, компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности. Компетентность испытательной лаборатории может быть оценена заказчиком или сторонними организациями по поручению заказчика;

- выполнение необходимых контрольных измерений и лабораторных испытаний в объемах, не менее предусмотренных техническим заданием к договору (контракту), с оценкой соответствия результатов требованиям утвержденной рабочей документации;

- выполнение силами собственной лаборатории не менее 70% всех необходимых лабораторных испытаний. Допускается привлечение субподрядной испытательной лаборатории по договору с организацией, не имеющей материально-технических отношений с подрядчиками и поставщиками материалов и конструкций на данном объекте. Объем субподрядных работ не может превышать 30% всех необходимых лабораторных испытаний.

5.2 К основным функциям, правам и обязанностям сотрудников организации, осуществляющей услуги строительного контроля на объекте, относятся:

- наличие у непосредственных исполнителей на объекте полномочий и соответствующих подтверждающих документов на право оказания услуг строительного контроля;

- контроль неукоснительного соблюдения подрядчиком проектных решений и технологии производства дорожно-строительных работ, в том числе устранения выявленных недостатков и несоответствий. Замечания и указания о выявленных нарушениях, а также отметка об их устранении делаются в журнале производства работ подрядчика и (или) специальном предписании. 

- мониторинг потребности и обеспеченности строительства проектной и рабочей документацией, а также материально-техническими ресурсами. При возникновении их дефицита информировать заказчика и подрядчика для принятия надлежащих мер;

- выдача предписаний подрядчику о приостановке работ до устранения недостатков при обнаружении нарушений правил производства работ и несоответствий утвержденной рабочей документации, которые могут повлиять на качество или безопасность всего объекта или окружающей среды. Незамедлительное информирование заказчика о каждом факте приостановки работ и принимаемых подрядчиком мерах по обеспечению качества выполняемых работ и их соответствия утвержденной рабочей документации. После проверки устранения выявленных нарушений возобновление работ разрешается только путем внесения соответствующей записи в общий журнал работ;

- контроль соблюдения подрядчиком надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику;

- при необходимости давать разъяснения заказчику по любому вопросу, связанному с оказанием услуг по строительному контролю, в соответствии с условиями договора (контракта);

- рассмотрение претензий подрядчика и внесение предложений для принятия решения заказчиком.

5.3 Организация, оказывающая услуги строительного контроля, несет ответственность за своевременное и качественное оказание услуг по строительному контролю в рамках своей компетенции и полномочий согласно заключенному договору (контракту) и техническому заданию, а также в соответствии с действующим законодательством государств-членов Таможенного союза. Представители организации, осуществляющей услуги строительного контроля, должны быть наделены полномочиями и иметь соответствующие подтверждающие документы, оформленные в установленном законодательствами государств-членов Таможенного союза порядке.
5.4 участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также должен: 1. Иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: 1.1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 1.2) совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 1.3) Компенсационный фонд возмещения вреда участника закупки должен соответствовать положениям части 12 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ. Все перечисленные выше требования не распространяются: на участников закупки, для которых в соответствии с частью 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. Сведения об участнике закупки должны содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствам по договорам подряда (статья 55.17 ГрК РФ). Минимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда – первый (стоимость работ по одному договору не превышает 90 000 000 млн руб.) Минимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам, по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – первый (предельный размер обязательств по договорам не превышает 90 000 000 млн руб.)
6 Порядок оказания услуг строительного контроля

6.1 Строительный контроль за объектами строительства автомобильных дорог осуществляется в нижеизложенном порядке.

6.1.1 До начала работ по осуществлению строительного контроля необходимо провести:

- представление службой строительного контроля заказчику схемы организации осуществления строительного контроля на объекте и информации о конкретных специалистах, выполняющих поставленные задачи непосредственно на объекте строительства.
- оценку компетентности заказчиком конкретных исполнителей, направленных для проведения строительного контроля на объекте на предмет их знания проектной, рабочей и другой необходимой документации, отражающей работы по строительству на объекте;

- представление Заказчиком службы строительного контроля на объекте всем заинтересованным сторонам - участникам дорожно-строительного процесса. В течение всего срока строительства подрядчик обеспечивает доступ на строительную площадку представителям организации заказчика и строительного контроля;

- определение совместно с заказчиком и (или) организацией, оказывающей услуги строительного контроля на месте, границы участков, конструкций и элементов, а также видов и объемов строительно- монтажных работ, подлежащих строительному контролю в соответствии с техническим заданием к договору (контракту);

- согласование с заказчиком формы предписаний (о выявленных нарушениях либо о приостановке работ);

- ознакомление специалистов служб6ы строительного контроля с рабочей документацией и необходимой для начала работ документацией подрядчика, включая основные конструктивные решения, организацию проведения работ, директивные графики дорожно-строительных работ, имеющиеся регламенты взаимодействия участников строительно-инвестиционного процесса, в том числе приемки выполненных работ.

6.1.2 В течение всего периода оказания услуг строительного контроля следует проводить:

- анализ полноты и качества рабочей документации, проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, отражающих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на объекте;

- анализ полноты и правильности оформления подрядчиком исполнительной документации;

- входной контроль в объемах, предусмотренных техническим заданием Заказчика. Отбор проб и испытание дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий, непосредственно применяемых на объекте, в объеме требований технического задания, с оценкой соответствия установленным требованиям. Оценка правильности выполнения геодезических разбивочных работ;

- при выборочном операционном контроле оценку качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на объекте, в том числе контроль их соответствия требованиям утвержденной рабочей документации, контроль соблюдения подрядчиком технологии производства работ. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиком лабораторных испытаний;

- оценку соответствия фактически выполняемых дорожно-строительных работ утвержденным календарным графикам и проектной документации;

- участие в проведении при приемочном контроле промежуточной приемки выполненных работ в установленные заказчиком сроки;

- составление и сдачу заказчику отчетов в соответствии с требованиями технического задания по результатам проведенного строительного контроля на объекте.

6.1.3 На завершающем этапе строительного контроля должны быть оказаны следующие виды услуг:

- подготовка и передача заказчику комплекта материалов по строительному контролю, предусмотренных техническим заданием;

- участие в проведении приемочной диагностики сдаваемого участка автомобильной дороги;

- участие в приемке законченных строительством объектов;

- составление краткого итогового отчета по строительному контролю за строительством объекта, содержащего итоговую информацию о выполненных на объекте работах и выявленных нарушениях;

- осуществление функций контроля за работами по устранению дефектов на объекте строительства в течение гарантийного периода, в соответствии с заданием заказчика.

6.2 Состав и технология оказания услуг всех видов контроля, измерений и испытаний, средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.

6.3 Взаимодействие с заказчиком ведется в рамках заключенного договора (контракта) путем официальной переписки уполномоченных лиц - ответственных представителей подрядчика и организации, ооказывающей услуги строительного контроля на объекте. Данные представители указаны непосредственно в договоре (контракте).

6.4 Заказчик в соответствии с условиями договора (контракта) передает представителю организации, оказывающей услуги строительного контроля, следующую документацию:

- экземпляр имеющейся проектной документации на объект строительства (на бумажных носителях и в электронном виде);

- распорядительную, согласовательную и иную необходимую документацию по объекту строительства;

- изменения в проектную и рабочую документацию после их утверждения;

- один экземпляр рабочей документации, утвержденной к производству работ;

- протоколы проводимых заказчиком совещаний, имеющих отношение к оказанию услуг строительного контроля на объекте;

6.5 Взаимодействие с подразделениями подрядчика осуществляется путем официальной переписки, а также внесения записей в общий журнал работ, лабораторные журналы, а также посредством выдачи необходимых предписаний.

6.6 Подрядчик, в соответствии с указаниями заказчика, обеспечивает своевременное представление службе строительного контроля следующей документации, необходимой для оценки соответствия выполняемых работ:

- календарный план и график производства работ;

- проект производства работ, технологические регламенты и другую технологическую документацию, необходимую для контроля за строительством;

- экземпляр исполнительной документации;

- копию документов, подтверждающих качество применяемых материалов и выполняемых работ, в том числе сертификатов соответствия и паспортов на строительные материалы, документы аттестации испытательных лабораторий, поверок и калибровок применяемого испытательного и измерительного оборудования, сертификаты и иные документы, подтверждающие квалификацию персонала, выполняющего основные дорожно-строительные работы.

6.7 Взаимодействие с внешними участниками дорожно-строительного процесса (проектная организация, организации государственного надзора и контроля и др.) ведется путем официальной переписки ответственного представителя по договору (контракту).

7 Оформление результатов строительного контроля

7.1 Сдача заказчику оказанных услуг по строительному контролю проводится в сроки, согласованные с заказчиком в соответствии с требованиями технического задания к договору (контракту). К моменту сдачи-приемки работ организация, оказывающая услуги по осуществлению строительного контроля, предоставляет заказчику отчет об оказанных услугах по строительному контролю по конкретному объекту, оформленный в соответствии с требованиями технического задания к договору (контракту).

7.2 Деловая переписка ведется в течение всего срока выполнения работ по оказанию услуг строительного контроля за объектом строительства, сшивается в папки и хранится в головном офисе организации, осуществляющей услуги строительного контроля (оригинал). Экземпляр деловой переписки, касающийся приостановки работ, изменений, вносимых в проектную и рабочую документацию, должен храниться непосредственно в приобъектном офисе службы строительного контроля (копия).

7.3 Организация, оказывающая услуги строительного контроля, обеспечивает архивное хранение отчетной и иной предусмотренной договором (контрактом) документации в приобъектном офисе службы строительного контроля в течение всего периода строительства до введения объекта в эксплуатацию, а затем в головном офисе организации в течение гарантийного срока. По истечении гарантийного срока хранение документации осуществляют в порядке, установленном законодательствами государств-членов Таможенного союза.

- В срок до 15 числа каждого месяца Подрядчик, выполняющий работы по капитальному ремонту Объекта, представляет исполнительную документацию и акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на согласованные с Исполнителем, в профильный отдел Заказчика;
- По истечении отчётного периода после завершения приёмки работ за истекший месяц Исполнитель представляет ежемесячный отчёт об оказанных услугах по строительному контролю на Объекте в отдел контроля качества Заказчика, оформленный в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

8. Сдача результатов оказанных услуг Заказчику

8.1. Исполнитель при сдаче результатов оказанных услуг представляет ежемесячно Заказчику:

8.1.3. Отчёт по строительному контролю по формам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

8.1.4. Согласованную исполнительную документацию Подрядчика, выполняющего работы по ремонту Объекта, в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.1.5. Согласованный акт о приёмке выполненных работ Подрядчика по форме КС-2, КС-3 подтверждает этим выполненные объёмы;

8.1.6. Акт сдачи-приёмки выполненных работ, счёт и счёт-фактура.

9. Сроки оказания услуг
9.1. Сроки оказания услуг по строительному контролю при проведении Объекта капитального ремонта устанавливаются следующие: 

· Начало – с даты заключения государственного контракта.

· Окончание – до 20 ноября 2026 г. (или до ввода объекта в эксплуатацию)
· Техническое задание на оказание услуг строительного контроля является неотъемлемой частью Контракта между Заказчиком с Исполнителем на оказание услуг по строительному контролю.

Заместитель начальника ОДС 

          
                                                                        Цеков А.А.
