Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку источника бесперебойного питания
	№ п/п
	Наименование Товара
	ОКПД2
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Источник бесперебойного питания (ИБП) CBR QUANTUM QTM-1200 (QTM-1200T-4F-LCUC)

	









26.20.40.111
	Тип ИБП: line-interactive
Полная мощность, ВА: 1200
Выходная мощность: 720 Вт
Тип разъема: евро (sсhuko)
Количество выходных разъемов: 4
Количество выходных разъемов с питанием от батареи: 4
Количество фаз: 1
Батареи в комплекте: да
Возможность установки в стойку: Нет
Диапазон входного напряжения, В: 220-240
Время переключения: 4
Автоматическая регулировка напряжения: Да
Защита от перегрузки: Да
Защита телефона (RJ-11): да
Защита локальной сети (RJ-45): да
Подключение через USB: да
Дисплей: нет
Ширина, м: 148
Глубина, мм: 298
Высота, мм: 178
Вес, кг: 7.8
Цвет: чёрный
Гарантийный срок: 36 месяцев
	шт
	10



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 7 (семи) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.
