ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)
[bookmark: _GoBack]на поставку сантехники (раковины, смесители сифоны и донные клапаны)
 
1.Требования к качеству и безопасность товара:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).     Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим требованиям и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара, принятой и действующей в Российской Федерации. В поставляемом товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению (механические повреждения).
2.Требования к упаковке товара  
Товар должен поставляться в целостной упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.
Раковина 60 см, встроенная, Gem, сантехнический фарфор, белый глянцевый, AM.PM M90WCC0602WG эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
 (КТРУ 23.42.10.130-00000008 – Раковина) 
	№ п/п
	Наименование характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1.1.
	Вид
	Раковина 
	

	1.2.
	Тип
	Накладная
	

	1.3.
	Высота
	< 200
	Миллиметр

	1.4.
	Глубина
	≥ 400  и  < 425
	Миллиметр

	1.5.
	Количество отверстий под смеситель
	1
	Штука

	1.6.
	Количество чаш (секций)
	1
	Штука

	1.7.
	Материал корпуса
	Сантехнический фарфор
	

	1.8.
	Монтаж
	К столешнице
	

	1.9.
	Слив-перелив в комплекте
	Да
	

	1.10.
	Тип установки
	Встраиваемая сверху 
	

	1.11.
	Форма чаши
	Прямоугольная
	

	1.12.
	Ширина
	≥ 600  и  < 650
	

	1.13.
	*Цвет 
	Белый
	

	1.14.
	*Вес
	Не более 8
	Килограмм

	1.15.
	*Расположение отверстия под смеситель и слив
	В центре
	

	1.16.
	*Приблизительные размеры раковины
	[image: ]
	

	1.17.
	Количество
	2
	Штука



Смеситель для раковины Gem, AM.PM F90A02100 латунь цвет хром эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
(КТРУ 28.14.12.110-00000019 – смеситель водоразборный) 
	№ п/п
	Наименование характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1.1.
	Излив
	Аэратор
	

	1.2.
	Материал
	Латунь
	

	1.3.
	Монтаж
	Наружный
	

	1.4.
	Назначение
	Для раковин
	

	1.5.
	Тип управления
	Рычажный
	

	1.6.
	*Механизм
	Керамический картридж
	

	1.7.
	*Стандарт подводки
	3/8
	Дюйм

	1.8.
	*Длина излива
	≥ 100
	Миллиметр

	1.9.
	*Высота излива
	≥ 105
	Миллиметр

	1.10.
	*Высота
	≥ 163
	Миллиметр

	1.11.
	*Поверхность 
	Глянцевая
	

	1.12.
	Количество
	2
	Штука



Сифон для раковины Ceramicanova 70001CH эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
(КТРУ 28.14.12.110-00000012 – сифон сантехнический) 
	№ п/п
	Наименование характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1.1.
	Вид сифона
	Трубный
	

	1.2.
	Материал
	Латунь
	

	1.3.
	Назначение
	Для раковины
	

	1.4.
	Направление выпуска
	Боковое
	

	1.5.
	Тип сифона 

	Бутылочный
с гидрозатвором
	

	1.6.
	Возможность регулировки по высоте
	Да
	

	1.7.
	Съемная донная часть
	Да
	

	1.8.
	*Приблизительные размеры сифона
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	1.9.
	Затвор
	Мокрый
	

	1.10.
	Цвет
	Хром
	

	1.11.
	Длина
	Не менее 345 
	Миллиметр

	1.12.
	Количество
	6
	Штука



Донный клапан Ceramicanova CN2000CHx click-clack эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
(КТРУ 28.14.12.110-00000005– клапан сливной) 
	№ п/п
	Наименование характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1.1.
	Назначение
	Для раковины (мойки)	
	

	1.2.
	Материал 
	Латунь
	

	1.3.
	Система с переливом
	click-clack
	

	1.4.
	Хромированная накладка
	Да
	

	1.5.
	*Приблизительные размеры клапана
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	1.6.
	Количество
	6
	Штука



* Включение дополнительных сведений обусловлено необходимостью Заказчика на основании ПП РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник отдела закупок 
и материально-технического   обеспечения 				          Лабзенков А.Б.   
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