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Проект
Контракт №__
[bookmark: _Hlk201587212][bookmark: _GoBack]На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещении Естественно-научного музея ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 2026 году

г. Миасс								 «__» _________2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании _______, с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. [bookmark: _Hlk195698371]Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, по разработке проектно-сметной документации на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), согласно Техническому заданию (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

2. Права и обязанности сторон
1.2. Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта                   в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Обеспечить приемку выполненных работ (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями разделов 5-6 Контракта.
2.1.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 9 Контракта                за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость работ, фактически выполненных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по качеству, на основании подписанного Исполнителем и Заказчиком без замечаний документа о приемке выполненных работ. 
2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения об Исполнителе для включения их                   в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Зказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Исполнителем условий Контракта.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
1.3. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.3. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.
2.2.4. Участвовать в приемке выполненных работ по количеству и качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за выполнением работ Исполнителем и (или) лиц, участвующих в приемке выполненных работ.
2.2.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 11 Контракта, потребовать возмещения ущерба, причиненного Исполнителем неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.
2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
1.4. Исполнитель обязан:
2.3.1. В письменной форме известить Заказчика о готовности результатов выполненных работ и о дате передаче в порядке, предусмотренном пунктом 5.6. Контракта.
2.3.2. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям законодательства, нормативных и технических документов, условиям Контракта.
2.3.3. Выполнить работы в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта                           и Техническом задании (приложение № 1).
2.3.4. Выполнить работы в комплекте с относящейся к ним документацией, перечисленной в пункте 5.7. Контракта.
2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 Контракта.
2.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту уплатить неустойку (пени, штраф), возместить ущерб, причиненный Заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
1.5. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом выполненных и принятых работ Государственным заказчиком в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 9 Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта                      по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 9 Контракта.
2.4.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с письменного согласия Заказчика. При этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате выполненных работ.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.  Цена настоящего Контракта составляет ________ (______________) руб. __ копеек, в соответствии с п.2 ст.346.11 Главы 26.2 части II НК РФ НДС не облагается (или: с учетом НДС ___ %, что составляет ________ (____________________) руб. ___ коп.), и включает в себя все расходы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.
3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
3.4. Источник финансирования – Собственные средства учреждения.
3.5. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.6. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
3.7. Цена работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с ценами, действующими на момент выполнения работ.
3.8. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.

[bookmark: bookmark4]4. Сроки оказания услуг
4.1. Срок оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет 35 (тридцать пять) календарных дней с момента заключения контракта.
4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

5. Порядок оказания услуг
5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.
5.2. Исполнитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания выполнения работ по договору, передаёт представителю Заказчика разработанный рабочий проект на сигнализацию в 3-х экз. на бумажном носителе. Разработанная сметная документация, включающая работы по монтажу новой сигнализации и демонтажу старой (существующей) передается в 3-х экз. на бумажном носителе. Дополнительно, вся проектная и сметная документация в 1 экз. передается на электронном носителе (USB-флеш-накопителе), а также, направляется в электронном виде на электронный адрес Заказчика: info@mineralogy.ru Одновременно с передачей представителю Заказчика всей разработанной документацией, Исполнитель передаёт акт сдачи-приёмки работ в 2-х экземплярах, счёт и/или счёт-фактуру. Акт сдачи-приёмки работ должен содержать наименование и объём оказанных услуг.
5.3. Приемка оказанных услуг и оформление результатов приёмки осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем локального-сметного расчёта и акта сдачи-приёмки работ. В процессе приемки, представитель Заказчика проверяет соответствие объема, качества и результата оказанных услуг, требованиям, установленным настоящим Контрактом.  
5.4. Для проверки соответствия выполненных работ условиям договора Заказчик проводит экспертизу собственными силами, либо с привлечением экспертов, экспертных организации.
5.5. По итогам приёмки работ при отсутствии замечаний, представленный Исполнителем акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком и один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных работ, направляется Исполнителю не позднее 3-х рабочих дней с даты его подписания. В случае несогласия с актом Заказчик направляет Исполнителю протокол разногласий. Если Заказчик не направил Исполнителю в установленный контрактом срок подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или протокол разногласий, результат выполненных работ считается принятыми Заказчиком.
5.6. Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента получения протокола разногласий. После устранения недостатков, указанных в протоколе разногласий, Заказчик осуществляет приёмку оказанных услуг, и подписывает акт сдачи-приёмки работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.7. Оказанные услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки указанных услуг.
5.8. Качество услуг, оказываемых Исполнителем, должно соответствовать действующим государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным для данного вида работ.

6. Ответственность сторон
6.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2.	В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.3.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.4.	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
6.6.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов) в размере 10 процентов цены Контракта (этапа), если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
6.7.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
6.8.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9.	Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.10.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11.	В случае получения Государственным заказчиком товара, качество, упаковка, маркировка, которого не соответствуют условиям Контракта, все расходы на проведение экспертизы по качеству товара, экспертизы по определению соответствия маркировки, упаковки товара требованиям Контракта, несет Исполнитель. Товар, качество, упаковка, маркировка, которого не соответствуют условиям Контракта, считается не поставленным. Возврат товара, не соответствующего требованиям Контракта, не освобождает Исполнителя от обязанности по поставке товара в сроки, предусмотренные Контрактом.
6.12.	Вред, причиненный третьим лицам по вине Исполнителя при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Уплата неустойки, связанной с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договора, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

[bookmark: bookmark10]7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров
8.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.



9. Срок действия контракта
9.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
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Приложение 1
к Контракту № _________ 
от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещении Естественно-научного музея ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН в 2026 году

1. Общая информация об объекте закупки:
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещении Естественно-научного музея ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 2026 году.
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа (соответствует позиции КПГЗ, выбранной в Спецификации): 
1.3. Наименование позиции Справочка предмета государственного заказа (соответствует позиции СПГЗ, выбранной в Спецификации: Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудования для средств обеспечения безопасности.
1.4. Место выполнения работ: 456317, Челябинская область, город Миасс, территория Ильменский заповедник, здание Музея.
1.5. Объем работ: в соответствии с Контрактом и Техническим заданием: Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудования для средств обеспечения безопасности: 1шт; (площадь помещения 3343 кв/м) в соответствии с Приложением № 1.1 к Техническому заданию (Спецификация). 
1.6	Срок выполнения работ: в течение 35 календарных дней с даты заключения контракта.
1.7. Приложения к Техническому заданию:
- Приложение № 1.1 - «Спецификация».

2. Стандарт работ:
2.1 Задание на проектирование АПС и СОЭ
2.1.1. В соответствии с п. 6.1 настоящего Технического задания, подрядчик должен предоставить данные об аттестации лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, данные таких специалистов должны содержаться в реестре аттестованных лиц.
2.1.2 Подрядчик обязан выполнить следующие работы: 
- разработать проектную документацию для создания АПС и СОУЭ;
- согласовать проект с Заказчиком;
-получить промежуточные согласования проекта со всеми необходимыми инстанциями (согласно законодательству РФ, в рамках данного проекта) и передать результаты работ Заказчику;
2.1.3 Полный перечень помещений, подлежащих оборудованию АПС м СОУЭ, определяется согласно СП 484.1311500.2020 утвержденных и введенный в действие Приказом Министерства Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 31 июля 2020 г. № 582 дата введения 01.03.2021 г. 
2.1.4 Комплекс технических средств должен состоять из:
- системы автоматической пожарной сигнализации (АПС);
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
- системы электропитания.
2.1.5 Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.
2.1.6 При разработке проекта:
- взять за основу проектные решения по помещениям Заказчика;
-выполнить сбор исходных данных для проектирования, не перечисленных в настоящем задании, но необходимых для разработки проекта;
-участвовать, без дополнительной оплаты, в рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, представлять прояснения, документы и обоснования по требованию, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию;
- в разработке проекта учитывать внедрение проектируемой системы в существующую у Заказчика с выводом на главный пульт управления. 
-учитывать имеющееся эксплуатируемое оборудование в помещении Заказчика и при необходимости, дать предложение/рекомендации по внедрению дополнительного/иного вида защитной системы в соответствии с нормами пожарной безопасности.  
2.1.7 Проектные решения должны отвечать требованиям основных нормативных документов, действующих в период исполнения контракта.  
2.2 Задание на разработку сметной документации на монтаж АПС и СОУЭ
2.2.1 Сметная документация составляется на базе сборника стоимостных, нормативов и эксплуатации зданий и сооружения, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущий ценах на период действия контракта.
2.2.2 Локальный сметный расчет с выделением материалов и оборудования, должен включать в себя стоимость всех видов услуг (работ), материалов и оборудования, предусмотренных Техническим заданием. Цены на материалы и оборудование, работы, которые отсутствуют в стоимостных сборниках, должны быть подтверждены коммерческими предложениями в количестве не менее трёх. Разность цены между ними не должна превышать 20 % Ценовые предложения должны быть переданы Заказчику на бумажном носителе с печатями. 
2.2.3 В случае выдачи замечаний от экспертных и контрольных органов в части сметно-расчетной документации на этапах прохождения заключения контракта на монтажные работы с применением данной документации, которые будут подразумевать внесение изменений любого характер, в том числе повторный запрос ценовых предложений для подтверждения цен на материалы и оборудование, изменения/удаление нормативных расчетов, перерасчет расценок и т.д., Подрядчик обязан устранить замечания за свой счет в указанные Заказчиком сроки и внести необходимые изменения.  
2.2.4 В сметной документации на монтаж необходимо учесть:
- оборудование, в соответствии со спецификацией оборудования из проекта;
- монтаж нового оборудования в помещениях объекта, согласно разработанному рабочему проекту;
- расходы на внедрение новой системы в существующую у Заказчика на других этажах с выводом к основному диспетчерскому пункту на 19 этаже;
- пусконаладочные работы.
- иные основные/сопутствующие работы
2.3 Задание на разработку проектной документации. Состав и основные разделы.
[bookmark: _Hlk161756596]2.3.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 282-ст дата введения 01.01.2021 
2.3.2 Проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей.
2.3.3 Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта производства работ по Проекту, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
2.3.4 Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
2.3.5 В целях реализации в процессе работ по проекту архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекты проекта, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
2.3.6 Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов.
2.3.7 В состав проекта должны входить следующие части: 
- Титульный лист;
- Оглавление;
- Пояснительная записка;
- Общие данные проекта;
- Ведомость проекта;
- Комплект рабочих чертежей;
- Планы разводок шлейфов сигнализации;
- Расчет постоянного тока потребления технических средств АПС, СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;
- Спецификация оборудования изделий и материалов;
- Схема соединений структурная общая, по проектируемым системам входящих в АПС, СОУЭ;
- Схемы электрические подключения технических средств АПС, СОУЭ;
- Схемы установки технических средств АПС, СОУЭ.
2.4. Порядок приемки:
2.4.1 Подрядчик передает Заказчику:
2.4.2 Проект на АПС, СОУЭ:
- в бумажном виде (переплет) (2 экз.);
- на электронном USB носителе (файл в формате pdf);
2.4.3 Смета на производство монтажных и пусконаладочных работ систем АПС в комплекте с ценовыми предложениями:
- в бумажном виде (2 экз.);
- в электронном виде (файл формата EXCEL).
2.4.4 Оформление результатов выполненных проектных работ АПС, СОУЭ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами.

3. Состав работ:
3.1 Технические требования к системе АПС
3.1.1 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) должна быть адресная на базе оборудования российских производителей, позволяющая максимально быстро и точно определять место возможного возникновения пожара или неисправности.
3.1.2 Проектируемое оборудование должно соответствовать разрешительным перечням и иметь сертификаты соответствия.
3.1.3 Средствами пожарной сигнализации, в соответствии Приложения 1 СП 484.1311500.2020 утвержденный и введенный в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 31 июля 2020 г. № 582 дата введения 01.03.2021 г., следует защищать все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер  приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
-категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
3.1.4 Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара. 
3.1.5 Предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и служебных помещений.
3.1.6 Предусмотреть в проекте количество пожарных извещателей в помещениях объекта, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией согласно п. 66 СП 484.1311500.2020 утвержденный и введенный в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 31 июля 2020 г. № 582 дата введения 01.03.2021 г.
3.1.7 Проект должен учитывать формирование и подачу сигнала на управление инженерными системами объекта, включение систем оповещения людям о пожаре.
3.1.8 Места установки приёмно-контрольных приборов:
- Коридор с использованием пульта контроля и управления и подключением к главному диспетчерскому пульту на 1 этаже. 
3.1.9 АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», с «Неисправность». 
3.1.10 В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток. Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.
3.1.11 Дымовые адресные пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечить при изменении тех или иных параметров поступления сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.
3.1.12 Возле эвакуационных выходов из помещения должны быть установлены ручные пожарные (п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 – Приказ МЧС России от 01.03.2021 № 582).
3.1.13 АПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание).
3.1.14 Спроектировать электроснабжение АПС в соответствие с требованиями СП 6.13130.2025. Электроснабжение АПС должно соответствовать I категории надежности согласно ПУЭ. Технические средства системы должны обеспечить свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах +/- 10% 
3.1.15 Питание электроприемников системы должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР). Электроснабжение системы пожарной сигнализации предусмотреть, по согласованию с заказчиком на этапе разработки проекта, от отдельной группы распределительного электрощита через источники бесперебойного питания.  
3.1.16 Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 1 (одного) часа в режиме «Тревога».
3.1.17 Кабельные линии системы АПС защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А с низким дымо- и газовыделением (нг-(А) FRLS) или не содержащими галогенов (нг-(А) FRHF).
3.1.18 Требования к электропитанию, заземлению и выбору кабелей для сетей пожарной сигнализации, следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
3.2 Технические требования на проектирование кабельных линий
3.2.1 Прокладку кабельных линий АПС и СОУЭ проектом предусмотреть в соответствие с требованиями СП 6.13130.2025 следующим образом:
в помещениях с подвесными потолками – в лотках, за подвесными потолками в ПВХ трубах или гофрошланге:
- в помещениях без подвесных потолков – по стенам и конструкциям в кабель-каналах;
- межэтажную разводку кабельных сетей выполнить в существующей системе закладных каналов, предназначенной для разводки кабельных сетей;
- кабельные слаботочные линии АПС и СОУЭ должны быть выполнены отдельно от силовых сетей.
3.3. Технические требования к системе СОУЭ
3.3.1 Спроектировать СОУЭ (Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в соответствие с требованиями СП 3.13130.2026, на базе оборудования российских производителей. 
3.3.2 СОУЭ должна обеспечивать управление эвакуацией людей при пожаре, включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
3.3.3 Количество звуковых (речевых) оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей.
3.3.4 Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
3.3.6 Для обеспечения непрерывной автономной работы системы СОУЭ, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств, в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 1 (одного) часа в режиме «Тревога».
3.3.7 Требования к электропитанию и заземлению следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ. 

4. Объем и сроки гарантий качества
4.1 Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания заказчиком Акта сдачи-приемки.
4.1 Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы.

5. Требования к безопасности выполнения работ
5.1 Персонал Исполнителя, при выполнении работ на объекте Заказчик, должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия и соблюдать внутриобъектовый режим Заказчика. 
5.2 Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику (представителю Заказчика) следующие документы:
-Приказ о назначении ответственных лиц за производства работ, охрану труда, пожарную безопасность и электробезопасность с указанием контактных данных (телефон и эл. почта);
-Список лиц, участвующих в выполнении работ. Список должен быть предоставлен за 3 рабочих дня перед началом работ для оформления пропусков;
-Подрядчик обязан перед началом работ обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

6. Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов
Выполнение работ по проектированию систем АПС и СОУЭ должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
6.1 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».
6.2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г., №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
6.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».
6.4 ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
6.5 ГОСТ Р 59638-2021 “Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
6.6 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
6.7 СП 3.13130.2026. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
6.8 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582).
6.9 СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628.
6.10 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539)
6.11 СП 6.13130.2025 - «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
6.12 Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
6.13 ППР Правила пожарного режима в Российской Федерации.
6.14 РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».


Приложение № 1.1
к Техническому заданию


Спецификация

	№ п/п
	Наименование работ
	Адрес выполнения работ
	Объем и характеристики работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в Естественно-научном музее ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН
	456317, Челябинская область, г. Миасс, тер. Ильменский заповедник
	Разработка осуществляется на основании проектной документации по текущему ремонту с учётом планируемых работ по перепланировке (предоставляется Заказчиком).
Общая квадратура проектируемой площади – 3343 кв.м
	шт
	1





	ЗАКАЗЧИК
Директор
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________
_______________________

	____________________ / В.Н. Удачин /             

« ___ »____________ 2026г.
                 М.П.
	          ______________ / ___________ /

« ___ »____________ 2026г.
М.П.





             Приложение № 2
к государственному контракту
    от ___________№__________


Акт выполненных работ
№_______от «___» _________ 20__ г.

Исполнитель: __________________________________________________________
Заказчик: ______________________________________________________________
составили настоящий акт о выполнении следующих работ: 

	№ п/п
	Наименование работ (услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещении Естественно-научного музея ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 2026 году
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	



Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок, Заказчик претензии по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
«Заказчик»                                                          «Исполнитель»
		
________________________/_____________/
м.п.
	

	
	
________________________/_____________/
м.п.





	ЗАКАЗЧИК
Директор
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________
_______________________

	____________________ / В.Н. Удачин /             

« ___ »____________ 2026г.
                 М.П.
	          ______________ / ___________ /

« ___ »____________ 2026г.
М.П.





Приложение № 3
к государственному контракту
    от _________№__________ 

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
________________________
________________________
__________________ Ф.И.О.
                                                                                                        «___ » ______________2026 г.

Заключение о проведенной экспертизе

«___»_________20__г.
Место приемки                                                           (адрес)
Исполнитель                                                                               (наименование)
Сопровождающие документы: 
_________________ № _______ от _______________________________ 
_________________ № _______ от _______________________________ 
_________________ № _______ от _______________________________ 
_________________ № _______ от _______________________________ 
_________________ № _______ от _______________________________ 
____________________________________________________________

	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Цена работы
за ед.
	Стоимость
	Примечание

	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещении Естественно-научного музея ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 2026 году
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	


Сведения о внешнем осмотре: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Заключение: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:             _________________     _____________________

                                           __________________    _____________________

                                           __________________    _____________________

                                           __________________      ____________________
 
                                                                                     ____________________
                                                    подпись                             расшифровка



