Описание объекта закупки
техническое обслуживание кондиционеров (сплит‑систем) по промывке внешних блоков
Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит‑систем) — промывка внешних блоков в административном здании УФНС России по Сахалинской области.
Контактное лицо – главный специалист-эксперт общего отдела Шумков Виталий Владимирович, тел. 55-71-05 добавочный 15-50, электронный адрес 65ufns@mail.ru
Место оказания услуг:
· г. Южно‑Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 14;
· г. Южно‑Сахалинск, ул. Ленина, д. 105а.
Перечень обслуживаемого оборудования: сплит‑системы с инвентарными номерами:
· 110106.01681;
· 10134061634;
· 10134061635;
· 110106.01698;
· 110104.03107;
· 110104.03106.
Состав и объём услуг
В рамках оказания услуг исполнитель обязан выполнить следующие работы по каждому внешнему блоку сплит‑системы:
1. Визуальный осмотр внешнего блока на предмет механических повреждений, коррозии, загрязнений, состояния креплений и целостности элементов корпуса.
2. Очистка корпуса и решёток от пыли, грязи, листвы, пуха и иных посторонних предметов.
3. Промывка теплообменника (радиатора) с применением специализированных моющих средств, разрешённых для данного типа оборудования, с целью удаления накопившихся загрязнений, пыли и жировых отложений.
4. Промывка вентилятора (лопастей и корпуса) для устранения налипшей грязи и пыли, препятствующей нормальной работе.
5. Удаление остатков моющего средства и просушка элементов оборудования.
6. Проверка дренажной системы на предмет засоров и корректного отвода конденсата после проведения промывки.
7. Контроль работоспособности оборудования после проведения работ (в том числе проверка отсутствия протечек, посторонних шумов, корректности работы режимов).
Требования к выполнению работ
· Безопасность: работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и правил эксплуатации электроустановок. При работе на высоте исполнитель обязан обеспечить применение средств индивидуальной защиты и соблюдение правил работы на высоте.
· Квалификация персонала: к выполнению работ допускаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, опыт обслуживания климатического оборудования, а также действующие удостоверения по электробезопасности (не ниже III группы).
· Материалы и оборудование: исполнитель использует собственные моющие средства и оборудование, соответствующие требованиям производителя сплит‑систем. Применение агрессивных химических составов, способных повредить алюминиевые ламели теплообменника, не допускается.
· Экологические требования: утилизация отработанных жидкостей и загрязнений осуществляется исполнителем в соответствии с действующим законодательством.
· Документирование: по результатам работ исполнитель предоставляет акт выполненных работ по каждому инвентарному номеру, а также фотофиксацию состояния оборудования до и после обслуживания (по требованию заказчика).
Гарантийные обязательства
· гарантийный срок на выполненные работы — 1 месяц с даты подписания акта;
· устранение недостатков, возникших по вине Исполнителя, производится за его счёт в срок не более 3-х рабочих дней] с момента уведомления.
Особые условия
· Работы выполняются в согласованное с заказчиком время, исключающее массовое пребывание сотрудников в зоне проведения работ и минимизирующее помехи текущей деятельности учреждения.
· Исполнитель обязан согласовать с ответственным лицом заказчика дату и время начала работ не менее чем за 1 рабочий день до их начала.
· Работы выполняются в присутствии представителя Заказчика либо при обеспечении доступа по акту.
· При необходимости высотных работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает спецтехнику (автовышку) и оформляет наряд‑допуск.
· В случае выявления в ходе осмотра неисправностей, требующих дополнительного ремонта (не входящего в предмет закупки), исполнитель обязан зафиксировать такие замечания в акте и довести информацию до представителя заказчика.
· Исполнитель несёт материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика в зоне проведения работ.
Требования к качеству и безопасности
Услуги должны оказываться в соответствии с:
· технической документацией (паспортами, руководствами по эксплуатации) производителей сплит систем;
· требованиями СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
· правилами по охране труда (в т. ч. при работе на высоте и с электроустановками);
· санитарными и противопожарными нормами.
· Уровень шума и вибрации после обслуживания не должен превышать значений, заявленных производителем.
[bookmark: _GoBack]Результат оказания услуг
Результатом оказания услуг является:
· восстановленная эффективность теплообмена внешних блоков сплит‑систем;
· отсутствие видимых загрязнений, засоров и механических препятствий для нормальной работы оборудования;
· документальное подтверждение выполнения работ (акт, фотоматериалы при необходимости).

