Описание объекта закупки 

	1. Наименование объекта закупки: Поставка крепёжных изделий для нужд Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (далее – Товар).
	2. Место поставки Товара: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Коммунальная д. 9А.
[bookmark: __DdeLink__944_999063870]	3. Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) в период с 09.00 до 16.00 (пятница с 09.00 до 15.30), с учетом перерыва на обед с 13.00 до 14.00.
	Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки уведомляет Заказчика о времени и дате доставки. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.
	Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика либо с привлечением автотранспортной компании. Доставка Товара до места поставки, подъем на этаж, все необходимые погрузочно-разгрузочные работы и иные работы, связанные с поставкой Товара, производятся силами и за счет средств Поставщика, без дополнительной платы.
	4. Общие требования к Товару: Поставляемый товар должен полностью соответствовать характеристикам, указанным в Разделе 5 Описания объекта закупки. 
	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, или под иным обременением, не иметь дефектов и повреждений. 
	Поставляемый Товар должен быть пригодным для целей его использования в соответствии с назначением и свойствами такого Товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара. Болты, гайки и шайбы должны быть совместимы по резьбе и геометрическим параметрам, обеспечивая взаимозаменяемость и собираемость без применения дополнительной механической обработки.
	5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Показатель объекта закупки 
(Наименование характеристики)
	Единица измерения показателя (характерис-тики)  (при наличии)
	Значение показателей (характеристики)
	[bookmark: _GoBack]Единица измере
ния 
	Коли-
чество

	1
	Болт с шестигранной головкой

КТРУ - 25.94.11.110-00036
	Размеры под ключ
	миллиметр
	13
	штука
	500

	
	
	Диаметр резьбы
	миллиметр
	8
	
	

	
	
	Тип
	-
	Нормальный
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики*
	
	

	
	
	Длина
	миллиметр
	40
	
	

	
	
	Материал
	-
	Оцинкованная сталь
	
	

	
	
	Тип резьбы
	-
	Метрическая
	
	

	
	
	Класс прочности
	-
	Не менее 5,8
	
	

	
	
	Стандарт
	-
	DIN 933
	
	

	

	Изделия крепежные и винты крепежные

КТРУ - 25.94.10.000-00000001
	Характеристики КТРУ отсутствуют
	штука
	500

	
	
	Дополнительные характеристики*
	
	

	
	
	Тип
	-
	Гайка шестигранная 
	
	

	
	
	Материал
	-
	Оцинкованная сталь
	
	

	
	
	Резьба 
	-
	М8
	
	

	
	
	Класс прочности
	-
	Не менее 5
	
	

	
	
	Стандарт
	-
	DIN 934
	
	

	3
	Изделия крепежные и винты крепежные

КТРУ - 25.94.10.000-00000001
	Характеристики КТРУ отсутствуют
	штука
	200

	
	
	Дополнительные характеристики*
	
	

	
	
	Тип
	-
	Шайба
	
	

	
	
	Материал
	-
	Оцинкованная сталь 
	
	

	
	
	Диаметр
	-
	М8
	
	


	* Характеристик, предусмотренных КТРУ по позиции № 1 недостаточно для идентификации товара, необходимого Заказчику, в связи с чем установлены следующие дополнительные характеристики:
Длина (40 мм): обусловлена конструктивными параметрами оборудования (стойки барьерной сетки рыбоводных бассейнов) и обеспечивает возможность монтажа без дополнительной доработки.
Тип резьбы (Метрическая): обеспечивает совместимость с закупаемыми гайками и шайбами М8, исключая необходимость механической обработки.
Класс прочности (не менее 5,8): гарантирует восприятие эксплуатационных нагрузок без деформации и разрушения соединения.
Стандарт (DIN 933): определяет геометрические параметры (головка под ключ 13, шаг резьбы, длина), соответствующие закупаемым гайкам DIN 934 и шайбам, что обеспечивает их полную совместимость.
	По позициям № 2 и № 3 характеристики в каталоге отсутствуют полностью. Дополнительные характеристики установлены для детального описания товара, отвечающего потребностям Заказчика, исходя из следующих причин:
- Тип, материал, резьба/диаметр, стандарт (DIN 934): обеспечивают совместимость с болтом М8 и возможность сборки без дополнительной обработки.
- Класс прочности (не менее 5 для гайки): соответствует классу прочности болта 5,8 и гарантирует надежность резьбового соединения.
	Указанные параметры являются стандартными, массово применяемыми и подходящими для текущей хозяйственной деятельности Заказчика
	6. Требования к качеству и безопасности Товара: Товар должен быть разрешен для продажи и применения на территории Российской Федерации.
	Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.
 Товар должен отвечать требованиям экологии, безопасности, функциональности и прочности. Товар должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нему в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости.
	7. Требования к упаковке и комплектации Товара: 	Товар должен поставляться Заказчику в упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, а также возможность его идентификации. Упаковка товара не должна быть деформирована. Упаковка должна быть пригодна для безопасной погрузки/разгрузки.
	Товар не должен иметь повреждений. Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки, в том числе допущенные при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
	Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
	Поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику. 
	Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого Товара. 
	8. Порядок приемки Товара и сроки обнаружения несоответствий: Поставщик гарантирует, что поставляемые товары соответствуют всем указанным в описании объекта закупки параметрам, стандартам и являются новыми. 
	В случае обнаружения несоответствий (не тот размер, ржавчина, брак резьбы, некомплект) Заказчик имеет право предъявить обоснованную претензию в течение 14 календарных дней с момента поставки. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
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