Описание объекта закупки
1. Объект закупки: контроллер ComAp InteliLite NT AMF 20.
2. Цель закупки: замена вышедшего из строя контроллера в целях обеспечения бесперебойной работы ДГУ.
3. Ключевые характеристики:
- дисплей: графический LCD с LED-подсветкой и пиктограммами для наглядного отображения данных. ozon.rumototech.ru

- входы/выходы: 7 бинарных входов, 7 бинарных выходов и 3 конфигурируемых аналоговых входа. ozon.ru

- измеряемые параметры: для сети (Uф1–Uф3, Гц) и для генератора (Uф1–Uф3, Iф1–Iф3, Гц, кВА, кВт, кВар, кВт·ч). der-com.rulitenergo.ru

- интерфейсы связи: RS-232, RS-485 (с поддержкой Modbus RTU), Ethernet, USB. tss-russia.comnsk-tss.ru

- питание: 8–36 В постоянного тока. ozon.rutss-russia.com

- рабочий температурный диапазон: от –20 °C до +70 °C. ozon.ru

- класс защиты: IP65. ozon.rutss-russia.com

- габариты: примерно 180×120×55 мм. tss-russia.comlitenergo.ru

- дополнительно: счётчик моточасов, журнал событий, защита от хищения топлива, вход для подключения магнитного датчика оборотов, функция D+.
4. Место поставки товара: г. Воронеж, ул. 9 Января, 258В (склад Заказчика).
5. Сроки поставки товара: в течение 5-ти рабочих дней со дня заключения контракта на ЕАТ.РФ.
