ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 выполнение работ по текущему ремонту кровли здания больницы
(ОКПД2- 43.91.19.110)

	№ п/п
	Перечень основных   требований
	Содержание требований

	1. Общие требования.

	1.1
	Основание выполнения работ
	Приведение в нормативное зданий и сооружений

	1.2
	Заказчик:

ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России
	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»

	1.3
	Наименование объекта.
	  Нежилое здание(Строение) (Больница на 210 мест), МСЧ№140


	1.4
	Местонахождение объекта.
	 Пермский  край,  г. Пермь,   

 ул. Целинная , 27

	1.5
	Вид работ.
	Текущий ремонт.

	
	Исходные данные для выполнения  работ
	Заказчик предоставляет следующие исходные данные:

- Техническое задание

- Локальный сметный расчет 



	1.6
	Сроки начала и окончания работ.
	с момента подписания договора в течении 30 календарных дней, с правом досрочного окончания работ. 

Прием работ производится сторонами по акту выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение пяти дней с момента окончания их выполнения. 



	1.7
	Назначение объекта.
	Лечебное.

	2. Специальные требования.

	2.1
	Основные требования к выполнению работ по замене бойлера.
	Перечень основных видов работ по  ремонту крыши 
включает в себя:

4 блок.

1. Ремонт поврежденных участков кровли (трещины, контруклоны, парапет)

наплавляемым материалом в один слой.                                                        

2. Устройство кровли наплавляемым материалом в 1 слой                              

3. Устройство примыканий к стенам и парапету Н до 600мм                           

4. Промазка стыков материала мастикой «ТехноНиколь №45)                       

Лифтовая

5. Устройство кровли наплавляемым материалом в 1 слой                            

6. Устройство примыканий к стенам и парапету Н до 300мм                    

3 блок

7. Спуск воды                                                                                                       

8. Устройство воронки внутреннего водостока                                                  

9. Доставка, разгрузка , подъем материалов и оборудования                          

10. Уборка и вывоз строительного мусора                                                           
Все работы проводить в соответствии с законодательством и подзаконными актами Российской Федерации,  строительными  нормами  и  правилами. 

После выполнения работ приемка работ проводиться  Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

  Полный перечень видов и объемов работ указан  в  локальном сметном  расчете  (в электронном виде прилагаются  в  виде отдельных  файлов к документации об открытом  аукционе  в  электронной   форме,  размещенной   на Официальном сайте).



	№ п/п
	Перечень  основных  требований
	Содержание  требований

	2.2
	Требования к работе и материалам
	Срок предоставления гарантий на выполняемые работы составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ.

Срок предоставления гарантии на поставляемые материалы для работ составляет 24 мес. с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ.

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте выявленных недостатков (дефектов). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков
  Общие технические требования к поставляемым материалам для восстановления  кровли:

- Продукция должна быть новой и ранее не использованной

Требования к стандартизации продукции:

- Поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ.

- Поставляемая продукция должна иметь паспорта, удостоверяться сертификатами соответствия и  сертификатами безопасности. 

Во всех случаях указания в сметном расчете  материалов , государственный заказчик подразумевает, что участник размещения заказа вправе предложить иной товарный знак, являющийся эквивалентом указанному товарному знаку. 



	2.3
	Условия организации производства работ.
	Работы выполняются в соответствии с нормативно-техническими и правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, части 1 и 2»,  
-  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»,
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,

- СП 70.13330.2012  Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87,

-  Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815  Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",

-  Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.                    № 1479  Правила противопожарного режима в Российской Федерации ,

-  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ   Технический регламент о безопасности зданий и сооружений,

а также других Правил техники безопасности и охраны труда, утвержденных органами Государственного надзора и соответствующими  министерствами  и  ведомствами.

     Складирование  материалов и строительного мусора не представляется возможным осуществлять на территории больницы. Расходы подрядчика по доставке материалов  включены в начальную (максимальную) цену  Контракта.

	3.Дополнительные технические требования.

	3.1
	Дополнительные технические требования для организации контроля заказчиком выполнения работ на объекте.
	Помимо указанных выше работ, подрядчику по Контракту необходимо выполнить следующие работы: 

  - Предоставление Заказчику списка обученного персонала при работе на высоте (копию удостоверения  кровельщика), с указанием фамилий, имен, отчеств, года рождения, паспортных данных, места регистрации, а также список номеров автотранспорта заезжающих на территорию поликлиники, и приказа о назначении ответственного лица  от Подрядчика за проведением работ.

- Осуществление на объекте контроля по охране труда,  техники безопасности  и пожарной безопасности.

-  Согласование и оформление необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов и разрешений для выполнения работ, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По  окончании  работ  предоставить:

- всю исполнительную документацию,  в объеме требуемом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан:

- исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ. 

- исполнить все требования постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. №199.



	4.
	Оплата по договору
	Сроки и условия оплаты выполненных работ: безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Оплата производится в течение 7 рабочих дней  с момента подписания акта выполненных работ и предоставления счет-фактуры (счета).




Приложение №1.  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ   заказчика.

Составил:

Начальник эксплуатационного  участка МСЧ № 140

              О.Л. Никифоров

Согласовано:  

Зам. начальника по АХЧ  МСЧ-140                                                           И. В. Лейбович

Главный инженер







 А.А. Виноградов

