ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
поставка аккумуляторных батарей, взамен вышедших из строя для ИБП АРС

1. Общие сведения
1) Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (далее – ИММ УрО РАН).  
2) Объект закупки: Поставка аккумуляторных батарей, взамен вышедших из строя для ИБП АРС (далее – Товар). 
3) Код по КТРУ: КТРУ 27.20.22.000-00000001 «Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная».

2. Место, условия и сроки поставки
1) Адрес доставки: 620990, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д.16, машинный зал.
2) Условия доставки: Доставка Товара осуществляется одной партией за счет Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем Товара в машинный зал, осуществляются силами и за счет Поставщика.
3) Срок поставки: не более 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.
4) Время поставки: в рабочие дни Заказчика, с 10:00 до 15:00 по предварительному согласованию с ответственным лицом Заказчика (не менее чем за 24 часа до планируемой даты).

3. Порядок формирования цены
1) Цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, вознаграждение Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также любые коммерческие риски Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности и новизне Товара
1) Поставляемый Товар должен быть новым в определении и в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Дата выпуска товара — не ранее 2026 года. Товар не должен быть бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не должен быть восстановлен, у него не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства. Корпус не должен иметь сколов, трещин, деформаций (вздутий) и следов утечки электролита.
2) Поставляемый Товар по показателям качества и безопасности должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных и международных стандартов, технических регламентов, техническим условиям изготовителя товара, характеристикам, установленным в настоящем Техническом задании.
3) Поставщик поставляет аккумуляторные батареи полностью заряженные, готовые для эксплуатации, с полным комплектом технической и эксплуатационной документацией. В том числе:
- Сертификаты соответствия (Декларации о соответствии);
- Паспорта аккумуляторных батарей (руководство по эксплуатации); 
- Гарантийные талоны.

5. Требования к упаковке Товара
1) Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
2) Поставщик обязуется соблюдать условия упаковки и транспортировки товара, соответствующие безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Товар должен быть упакован и доставлен до места поставки таким способом, который обеспечит его целостность, сохранность исходного качества, безопасность товара, защиту от внешних механических и атмосферных воздействий и повреждения упаковки при транспортировке и хранении товара.
3) Упаковка Товара должна содержать маркировку на русском языке (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации), наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), соответствующую требованиям нормативных документов, не иметь вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений.

6. Требования к функциональным, техническим, качественным и количественным характеристикам Товара 
	Наименование товара, КТРУ
	Наименование характеристики
	Требуемое значение характеристики товара, единица измерения 
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Количество, штука

	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная Тип 2 


(взамен вышедших из строя в инв. № 1101041589)

КТРУ 27.20.22.000-00000001 «Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная»
	Возможность использования в ИБП
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4

	
	Емкость
	>6 и ≤ 7,2 
Ампер-час (3,6 ккл)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Напряжение
	12 Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Исполнение
	Сухой элемент
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Тип
	Закрытая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Дополнительные характеристики:[footnoteRef:1] [1:  Обоснование использования дополнительных характеристик, не предусмотренных в каталоге товаров, работ, услуг (ктру), при описании объекта закупки
Каталог КТРУ содержит характеристики, которые не могут в полной мере охватить все необходимые функциональные, технические и эксплуатационные параметры. Аккумуляторные батареи закупаются для замены вышедших из строя на имеющемся у Заказчика оборудовании (ИБП). Дополнительные характеристики (габариты 151х65х94 мм, тип клеммы F2, технология AGM) строго необходимы для обеспечения полной физической, электрической совместимости аккумуляторов и ячеек их размещения внутри ИБП, а также для обеспечения бесперебойного и пожаробезопасного функционирования оборудования в машинном зале.] 


	
	Эффективный срок службы в буферном режиме, заявленный производителем
	≥ 5 лет
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Саморазряд (при 20° С)
	≤ 3%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	Тип клеммы
	F2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Технология 
	AGM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Длина
	151 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Ширина
	[bookmark: _GoBack]65 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	Высота
	100 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	




7. Срок гарантийных обязательств
1) Срок гарантийных обязательств в определении ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ должен составлять не менее срока действия гарантии производителя данного товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным Товаром.
2) Гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара Заказчиком — дня подписания Сторонами структурированного электронного документа о приемке в единой информационной системе (ЕИС).
3) В случае обнаружения дефектов в период гарантийного срока Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества за свой счет в течение 10 рабочих дней со дня направления Заказчиком электронного уведомления (претензии) посредством ЕИС.









