II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Динамометр Мегеон 34090
	Предел измерения: 90кг.
Разрешение: 100г.
Погрешность: ± 100 г.
Высота цифр дисплея (мм): 21.
Питание Батареи (тип ААА) 1.5 В, 2 шт. – в комплекте.
Условия эксплуатации Температура: 0 ... 35°С.
Относительная влажность: 30 ... 90 %
Габаритные размеры (мм): 195×130×36
Вес с батареями (г): 355
Цифровой кистевой силомер МЕГЕОН 34090 предназначен для определения уровня мышечной силы кисти.
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	Требования к поставке:

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.
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