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Описание объекта закупки 
(Техническое задание)
[bookmark: _GoBack]Ремонт электродвигателей 5,5 кВт 3000 об/мин для нужд Крымского филиала ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»

ОКПД2 33.14.11.000 — Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

Ведомость объема работ по ремонту электродвигателей 5,5кВт 3000 об/мин 
(  НС№2)

	№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	Демонтаж щитов подшипников                                                      
	шт.
	4
	

	2
	Демонтаж подшипников                                                                 
	шт.
	4
	

	3
	Демонтаж ротора электродвигателя                                              
	шт.
	2
	

	4
	Демонтаж обмотки статора                                                   
	комплект
	2
	

	5
	Восстановление секций обмотки статора                                                 
	комплект
	2
	

	6
	Сборка схемы, пайка изоляции, покрытие лаком                   
	комплект
	2
	

	7
	Изготовление  корпусной изоляции                                               
	комплект
	2
	

	8
	Испытание активной стали статора                                                    
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж  пазовых клиньев                                                
	комплект
	2
	

	10
	Пропитка обмоток статора лаком МЛ-92
	комплект
	2
	

	11
	Сушка статора                                                                                     
	шт.
	2
	

	12
	Замена подшипников 304                                                                        
	шт.
	4
	

	13
	Наплавка и проточка шейки вала под подшипники                          
	шт.
	4
	

	14
	Реставрация посадочных мест под подшипники в щитах                 
	шт.
	4
	

	15
	Монтаж ротора электродвигателя                                                      
	шт.
	2
	

	16
	Монтаж щитов подшипников                                                              
	шт.
	4
	



Срок (период) выполнения работ: с даты заключения контракта в течении 	10 календарных  дней.
Срок гарантии выполнения работ: Не менее 12 месяцев с момента запуска в работу
Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом  договора, в соответствии с Техническим заданием, без права внесений каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ. Перед началом работ Подрядчику необходимо предоставить сертификаты на все используемые в работе материалы.
При производстве работ применять только высококачественные материалы, оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах производства, РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании, материалы используемые при ремонте   должны быть российского происхождения или Евразийского экономического союза.
[bookmark: __DdeLink__745_505371645]Порядок оплаты:     Оплата работ Подрядчика производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Подрядчика стоимости фактически выполненных работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ.


Главный энергетик ______________________________А.И.Мармута


