ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению и монтажу оконных жалюзи на объекте ФГБОУ ВО МГППУ
2. Место поставки и монтажа оконных жалюзи: город Москва, ул. Сретенка, д.29.
3. Изготовление 4-х оконных жалюзи согласно технических характеристик (таблице №1), доставка готовых изделий на объект Заказчика и установка на оконные проемы. 
4. Порядок и этапы проведения работ:
5.1. Подготовительные работы.
- осмотр и проведение детальных замеров оконных проемов в помещениях на объекте Заказчика;
- согласование с представителем Заказчика цветовых и конструкционных решений.
4.2. Изготовление и монтаж: 
- изготовление жалюзи должно производится с использованием материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности.
- время проведения монтажа жалюзи должно быть согласовано с представителем Заказчика 















	ТАБЛИЦА №1

	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1. Жалюзи оконные тип 1
КТРУ 13.92.22.120-00000010

	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	

	Вид материала ламелей
	Алюминий
	

	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	

	Способ установки
	На профиль окна
	

	Тип жалюзи
	Горизонтальные
	

	Карниз
	Сталь
	

	Ширина
	1470
	мм

	Высота
	2100
	мм

	Толщина
	25
	мм

	Ручка управления
	акрил
	

	Лента 
	полиэстер
	

	Нижняя планка
	сталь
	

	Количество
	1
	шт

	2. Жалюзи оконные тип 2
КТРУ 13.92.22.120-00000010

	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	

	Вид материала ламелей
	Алюминий
	

	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	

	Способ установки
	На профиль окна
	

	Тип жалюзи
	Горизонтальные
	

	Карниз
	Сталь
	

	Ширина
	1650
	мм

	Высота
	2100
	мм

	Толщина
	25
	мм

	Ручка управления
	акрил
	

	Лента 
	полиэстер
	

	Нижняя планка
	сталь
	

	Количество
	1
	шт

	3. Жалюзи оконные тип 3 
КТРУ13.92.22.120-00000017

	Тип жалюзи
	Вертикальные
	1
	шт

	Вид материала ламелей
	Ткань
	

	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	

	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	

	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	

	Способ установки
	Настенное
	

	Ширина
	2100
	мм

	Высота
	1840
	мм

	Количество
	2
	шт
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