                                                                                                                                                                      
Техническое задание:

	№
п/п
	Наименование Услуг
	Ед.
изм.
	Кол- во

	1.
	Обслуживание опасного производственного объекта профессиональным аварийно-спасательным формированием
	услуга
	[bookmark: _GoBack]6



1.  Адрес оказания Услуг: г. Москва, улица Ильинка, д. 7 (далее – Объект).

	Срок оказания Услуг: с даты заключения Контракта сроком на 6 (шесть) месяцев. 
2. Характеристика оборудования, работающего под избыточным давлением:
	Наименование характеристики
	Показатель
	Год постройки
	Тип прокладки

	Длина тепловых сетей от границы раздела до наружной стены ЦТП (м)
	L = 8.5
	2011
	Подвал

	Условный диаметр тепловых сетей от границы раздела до наружной стены ЦТП (мм)
	2 х 125
	
	

	Длина тепловых сетей от наружной стены ЦТП до головных задвижек ЦТП (м)
	L = 1.0
	2011
	Подвал

	Условный диаметр тепловых сетей от наружной стены ЦТП до головных задвижек ЦТП (мм)
	2 х 125
	
	

	Длина трубопровода ЦТП от головных задвижек (м) до теплового счетчика
	L = 1.5
	2011

	Подвал

	Условный диаметр трубопровода от вводных задвижек в ЦТП (мм)
	2 х 125
	
	


3. Сведения о составе ОПО
	№
п/п
	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО
	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ
	Наименование опасного вещества; наименование, тип, марка, модель (при наличии),регистрационные или учетные номера (для подъёмных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрационном органе (при наличии)), заводские номера и (или) инвентарные номера (при наличии) технических устройств
	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъёмность в тоннах), опасного вещества (вид в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах, регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ).Год изготовления и ввода в эксплуатацию технических устройств, зданий (сооружений)
	Числовое обозначение признака опасности
(2.1,2.2,2.3,
2.4,2.5,2.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Участок трубопроводов теплосети
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.
	Трубопровод тепловой сети
Учетный № 38940
Наименование опасного вещества – горячая вода.
	Общая протяженность – 8,8 м Подающий трубопровод: 
Ø 133х8,0 L = 9,1 м. 
Обратный трубопровод: 
Ø 133х8,0 L = 8,4 м.
 рабочее давление 1,6 МПа 
температура 150 °С
год изготовления                - 2011
год ввода в эксплуатацию - 2024
	2.2


	2
	Участок трубопроводов теплосети
	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.
	Трубопровод тепловой сети
Учетный № 38941
Наименование опасного вещества – горячая вода.
	Общая протяженность – 52,9 м Подающий трубопровод: 
Ø 133х5,0 L = 11,4 м.
Ø 57х3,5   L = 7,6 м.
Обратный трубопровод: 
Ø 133х5,0 L = 14,2 м.
Ø 57х3,5   L = 8,1 м. 
рабочее давление 1,6 МПа 
температура 150 °С
год изготовления                - 2011
год ввода в эксплуатацию - 2024
	2.2



4. Признаки опасности ОПО и их числовое обозначения
	Воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.
	Участок трубопровода теплосети


5. Класс опасности и его числовое обозначение
	ОПО средней опасности ( III класс)
	Участок трубопровода теплосети


6. Классификация ОПО
	ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону №116-ФЗ.
	Участок трубопровода теплосети


     
    7. Виды оказываемых Услуг Исполнителем:
7.1. Услуги по готовности к оперативному реагированию оперативной группы на чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) для локализации последствий аварий на опасном производственном объекте (далее - ОПО) предоставляются в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней.
7.2 . Поддерживать силы и специальные технические средства в постоянной готовности к реагированию на ЧС, в случае их возникновения на обслуживаемом Объекте Заказчика.
7.3. Содержать и обеспечивать необходимым имуществом профессионального аварийно – спасательного формирования (далее - АСФ) для реагирования в установленные Контрактом сроки при получении информации от Заказчика о ЧС на обслуживаемом Объекте.
7.4. В течение двух часов (не более) с момента получения от Заказчика информации о ЧС прибыть на Объект и организовать локализацию ЧС.  
7.5. Осуществлять круглосуточное дежурство оперативной сменой в составе оперативного дежурного и спасателей на месте дислокации АСФ.
7.6. При возникновении ЧС, предпринять все допустимые меры и действия, направленные на локализацию и ликвидацию ЧС, развертывание материалов и специальных технических средств, локализация очага ЧС, дегазация, оказание первой помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС, а также прочие Услуги, направленные на спасение жизни людей.
7.7. По заявке Заказчика, в соответствии с утверждённым Заказчиком и согласованным Исполнителем Планом-графиком проведения профилактических мероприятий на Объекте ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» (Приложение № 1 к Техническому заданию) подготавливать и проводить занятия с персоналом Заказчика по действиям в случае возникновения ЧС на Объекте Заказчика с использованием собственных материальных средств.  
7.8. По результатам проведенных учений представление предложений в акт проведения учебных занятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации на ОПО Заказчика, содержащих вывод о достаточности и готовности привлекаемых сил и средств АСФ к локализации и ликвидации последствий аварий.
7.9. Оценка обстановки в зоне ЧС на Объекте Заказчика, в т.ч. разведка зоны ЧС.
7.10. Участие в работе оперативного штаба по ликвидации ЧС.
7.11. Организация связи АСФ в зоне ЧС, в том числе с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ и КЧС (территориального, ведомственного или объектового уровня).
7.12. Восстановление материальных средств, использованных при локализации и ликвидации ЧС.

8. Общие требования при оказании Услуг
8.1. Перед проведением практических занятий при оказании Услуг Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по сохранению существующего имущества Заказчика и третьих лиц. Порча имущества недопустима. В случае выявления фактов порчи и/или пропажи имущества, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное и/или утраченное имущество за свой счёт и в полном объеме. 
8.2. При оказании Услуг по Контракту сотрудники Исполнителя должны быть одеты в спецодежду, имеющую одинаковый фасон и цвет. Спецодежда предоставляется силами и за счет средств Исполнителя. Сотрудник Исполнителя не будет допущен до оказания Услуг в случае выхода без спецодежды. 
8.3. Исполнитель обязан не позже первого дня оказания Услуг предоставить Заказчику для оформления пропусков список своих задействованных сотрудников, с указанием ФИО и паспортных данных каждого сотрудника, государственных номеров автомашин по форме Приложения № 2 к Контракту, а также согласия сотрудников Исполнителя на обработку их персональных данных по форме Приложения № 3 к Контракту. Пропуск сотрудников Исполнителя в места оказания Услуг производится строго согласно списку, после предъявления паспорта (исключительно для штатных мероприятий, не касаемо локализации и ликвидации ЧС).  В случае необходимости добавления новых сотрудников, Исполнитель обязан полностью обновлять списки сотрудников по форме Приложения № 2 к Контракту за 1 день до даты начала оказания Услуг.
8.4. Исполнитель, в день заключения Контракта должен предоставить Заказчику контактные телефоны оперативного круглосуточного дежурного Исполнителя для сообщения о ЧС и ответственного лица Исполнителя, отвечающего за исполнение Контракта. 
8.5. Сотрудники Исполнителя должны соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика или ставшей ему известной в процессе оказания Услуг по Контракту.
8.6. В случае нарушения Исполнителем срока реагирования на ЧС, Заказчик вправе требовать от него возмещение своих прямых затрат, связанных с невыполнением данного договорного обязательства.

9. Требования к качеству и безопасности при оказании Услуг
9.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности оказания Услуг, с соблюдением правил пожарной безопасности и техники безопасности, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов.
9.2. На следующий день после заключения Контракта Исполнитель назначает ответственное лицо/лиц за оказание Услуг и охрану труда на Объекте, с которым будет контактировать Заказчик по всем текущим вопросам и предоставляет копию приказа Заказчику.
9.3. Сотрудники Исполнителя обязаны пройти в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда Заказчика, с внесением соответствующей записи в журнал регистрации вводного инструктажа.
9.4. Вся полнота ответственности при оказании Услуг за соблюдением норм и правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Ответственное лицо Исполнителя обязано обеспечить соблюдение сотрудниками техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности, контрольно-пропускного режима, поведения на Объекте Заказчика.
9.5. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере промышленной, экологической и пожарной безопасности, установленных в следующих нормативно - правовых документах:
- Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994
 №68-ФЗ.
- Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании   эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», а также в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10. Требования к Исполнителю при оказании Услуг
10.1. Исполнитель должен иметь:
-  свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ;
-   спасателей в своем штате, прошедших аттестацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


 
