Техническое задание
на поставку картриджей для оргтехники
Количество и технические характеристики товара:
	№
п/п
	Наименование
объекта закупки,
КТРУ, ОКПД2
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Части и принадлежности прочих офисных машин
код из ОКПД2: 28.23.25.000
	-Картридж оригинальный к принтеру HP LJ Pro M203dw.
-Серия CF230
-Новый, не
восстановленный. 
-Цвет черный. 
-Тип печати – лазерная.
- Ресурс картриджа не менее 1600 страниц
	шт
	3

	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Требования к качеству товара:
Оборудование, для которого осуществляется поставка товара, не предполагает к использованию не рекомендованных производителем расходных материалов, На основании пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применяемые расходные материалы должны быть оригинальными (то есть должны быть произведены фирмой –производителем оборудования, для которого поставляемый товар предназначен, или под контролем такой фирмы-производителя) в целях обеспечения взаимодействия такого товара с оборудованием, используемым Заказчиком в соответствии с технической документацией на такое оборудование. Требуемые к поставке расходные материалы должны обеспечивать полную совместимость с указанными в настоящем техническом задании типами оборудования и при использовании не влиять на прекращение (сокращение) гарантийных обязательств на оборудование и сокращение ресурса их работы, заявленные производителем оборудования.
Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать стандартам и нормам, действующим на территории РФ. Поставка совместимых или «условно совместимых», восстановленных и/или перезаправленных картриджей, а также поставка контрафактной продукции (то есть завезенной на территорию Российской Федерации не через официальных дистрибьюторов) не допускается.
Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым производителями копировально-множительной техники к оборудованию, в котором они будут использованы, должен обеспечивать качественную работу оборудования Заказчика.
В случае выхода из строя оргтехники по причине поставки некачественного товара Поставщик обязуется произвести ремонт вышедшей из строя техники своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оповещения со стороны Заказчика.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.
При наличии предусмотренного конструкцией картриджа чипа на корпусе картриджа он должен правильно идентифицироваться печатающим устройством и не создавать проблем при работе.
Пластмассовые элементы и металлические детали товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин, следов вскрытий и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих использованию товара но назначению. Вытяжные ярлычки (где это предусмотрено) должны быть неповрежденными. Подвижные элементы (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие (при повороте фотовала на нем не должно быть следов тонера). На товаре не должны
присутствовать следы чернил или мелкодисперсного тонера.
Картриджи должны соответствовать требованиям безопасности и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.003-91 и общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Требования к упаковке
Картриджи должны быть упакованы в герметичные пакеты. Внутренняя поверхность пакета не должна иметь следов просыпания тонера. Герметичный пакет с картриджем должен быть вложен в картонную коробку с хорошим качеством полиграфии, геометрия коробки должна быть выдержана
(отсутствие деформации). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. В коробке обязательно должна находиться инструкция по установке и использованию на русском языке, а также сведения о возврате и вторичной переработке картриджа. На упаковке должны быть производственный код и заводская голограмма, содержащая логотип фирмы-производителя.
На упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографским способом информация, содержащая следующие данные:1
– товарный знак;
– наименование предприятия-изготовителя;
– наименование моделей печатной техники, в которых может быть использован картридж;
– номер типа картриджа.
Номер партии (серийный номер), проставленный на упаковочной картонной коробке, должен совпадать с номером партии (серийным номером), проставленным на картридже.
Картридж должен быть снабжен чекой (защитной лентой для герметизации), предотвращающей попадание тонера из тонер-бункера на внутренние части картриджа и его просыпание во внешнюю среду во время хранения и транспортировки. Чека (защитная лента) должна составлять одно
целое с боковиной картриджа и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа.
Чека не может быть подклеена к корпусу картриджа.
Требования к качеству печати
При использовании картриджа исправный аппарат соответствующей марки должен выдавать четко отпечатанный лист, без посторонних пятен, полос, размазанности, размытости. Не допускается наличие на отпечатанном листе с текстом полос и участков, загрязненных тонером, а также тонерных вкраплений. Каждый символ на листе должен быть четко пропечатан, текст должен быть стойким к механическим воздействиям. Указанные требования должны соблюдаться в течение
всего ресурса товара.
Требования к гарантийному сроку
Гарантийные сроки сохранения работоспособности при хранении продукции согласно требованиям производителя должны составлять не менее 12 месяцев либо до окончания тонера в картридже.
Началом срока гарантии считается день подписания Заказчиком товарной накладной. В гарантийных документах должны оговариваться условия нарушения гарантии.
В случае выхода из строя отдельных узлов и комплектующих поставленной продукции до истечения гарантийного срока при соблюдении Заказчиком правил ее эксплуатации Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить пришедшие в негодность картриджи в течение 5 (пяти) дней от даты получения Поставщиком от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием.
Дополнительные требования
Заказчик оставляет за собой право обращения в официальные представительства
производителей копировально-множительной техники в Российской Федерации, в том числе сервисные центры, уполномоченные производителем, для проведения соответствующей экспертизы и (или) запроса подтверждения оригинальности на предмет сохранения гарантии на оборудование Заказчика в случае использования поставленного товара.
В случае неподтверждения оригинальности товара, его новизны, установления фактов восстановления и (или) перезаправки товара, установления факта несовместимости поставляемого товара с оборудованием Заказчика и, как следствие, отказа от гарантийного обслуживания со стороны производителя копировально-множительной техники товар считается непоставленным. Все расходы по экспертизе и запросу подтверждения оригинальности, новизны материалов, совместимости возлагаются на Поставщика.
