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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обследованию текущего состояния чиллеров системы кондиционирования административного здания Росреестра расположенного по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр. 1

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за одну единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Выполнение работ по обследованию текущего состояния чиллеров системы кондиционирования административного здания Росреестра расположенного по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр. 1
	Условная единица
	1
	500 000,00
	500 000,00

	ИТОГО:
	500 000,00

	в том числе НДС (__%)[footnoteRef:1][footnoteRef:2]: [1:  Цена за единицу и общая стоимость определяется по результатам проведения закупочной сессии.]  [2:  Если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), то при указании цены контракта вместо указания суммы налога на добавленную стоимость ставится «НДС не облагается».] 

	



[bookmark: _GoBack]Исполнитель обязуется выполнить работы по обследованию текущего состояния чиллеров системы кондиционирования административного здания Росреестра расположенного по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр. 1 в соответствии с настоящим Техническим заданием.
1. Цена выполнения Работ: Цена Работ сформирована с учетом издержек Исполнителя на проведение Работ по обследованию текущего состояния чиллеров системы кондиционирования, затрат на оборудование и материалы, используемые в ходе выполнения Работ, приобретение и/или аренды механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения Работ, погрузку, разгрузку и доставку оборудования и материалов. используемых при выполнении Работ, уплату всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Сроки и порядок выполнения Работ: Исполнитель обязуется выполнить Работы в рабочие дни в рабочее время Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Погрузка, разгрузка и доставка используемых при выполнении Работ оборудования и материалов, обследование текущего состояния чиллеров системы кондиционирования осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. Исполнитель обязуется одновременно с окончанием выполнения Работ передать Заказчику счет, счет-фактуру[footnoteRef:3], товарные накладные (ТОРГ-12) / универсальный передаточный документ (УПД), техническую и отчетную документацию, сертификаты качества и соответствия на используемое оборудование и материалы. [3:  Счет–фактура не предоставляется если Поставщик не является плательщиком НДС. При предоставлении Универсального передаточного документа (УПД) 
счет-фактура и товарная накладная (форма Торг-12) не предоставляется.] 

3. Срок приемки Заказчиком Работ: 
3.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов указанных в пункте 2 Технического задания, в случае отсутствия замечаний и недостатков, обязуется их рассмотреть и подписать, а также в ГИИС «Электронный бюджет» сформировать и с использованием электронной цифровой подписи утвердить Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) и направляет его копию на электронный адрес Исполнителя в целях уведомления о результатах приемки и для последующего подписания Исполнителем Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).
3.2. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) в соответствии с пунктом 3.1 Технического задания Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика, подписанный собственноручно Исполнителем Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).
3.3. Приемка выполненных Работ осуществляется в общий срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения работ.
3.4. Датой приемки Работ считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), но не более срока, указанного в пункте 3.3 Технического задания.
4. Место выполнения Работ: – административное здание Росреестра, расположенное по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр. 1.
5. Требования к объему и порядку проведения Работ: Исполнитель обязуется выполнить Работы по обследованию текущего состояния чиллеров системы кондиционирования административного здания Росреестра по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр. 1 в сроки и объеме в соответствии с Техническим заданием и спецификацией. 
Отчетная документация, в рамках видов Работ, установленных спецификацией, должна содержать:
	- Идентификационные данные обследуемого оборудования: наименование, марка, модель, инвентарный и заводской номера, год выпуска, место установки;
	- Состав работ: перечень проведённых мероприятий (визуальный осмотр, измерительный контроль, функциональная диагностика, неразрушающий контроль, испытания, анализ документации);
	- Выявленные дефекты и несоответствия: детальное описание дефектов (трещины, коррозия, деформации, износ узлов), их локализация и степень влияния на работоспособность;
	- Сравнение фактических параметров с нормативными: соответствие фактических технических характеристик требованиям эксплуатационной документации, проекта, стандартов;
	- Анализ динамики: в отчёте должен быть анализ изменения параметров во времени;
	- Выводы и рекомендации: итоговое заключение о пригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации, необходимости ремонта, списания или дополнительных мероприятий с указанием сроков;
	- Используемые методы и средства: описание применённых методов диагностики, приборов, их поверка/калибровка. 

6. Требования к качеству выполнения Работ и безопасности при выполнении Работ: Качество выполняемых Работ должно соответствовать ГОСТ, техническим стандартам, техническим условиям, техническим описаниям и другой нормативно-технической документации в Российской Федерации, закрепляющей требования к качеству соответствующих видов работ. 
Весь инженерно-технический состав и специалисты должны быть проинструктированы по соблюдению правил и техники безопасности, охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности на объекте.
Лица, привлекаемые к выполнению Работ, должны иметь удостоверение соответствующей группы электробезопасности и допуск на выполнение электромонтажных работ, которые предъявляются ответственному лицу Заказчика до начала выполнения электромонтажных работ.
7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий на качество оборудования и комплектующих используемых при выполнении Работ:
	Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ при исполнении Контракта.
	Предоставить гарантийные обязательства на результаты выполненных Работ в соответствии с гарантийным сроком и в объеме, указанном в настоящем Техническом задании и Контракте. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).
	В случае если Заказчиком в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе выполнения Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и Контрактом, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки и дефекты. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.  

8. Срок действия Контракта: с даты его заключения по 30.11.2026, а в случае неисполнения Заказчиком или Исполнителем своих обязательств в полном объеме – до полного их исполнения.
	9. Спецификация на выполнение работ:

	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	
	Стоимость, руб.[footnoteRef:4] [4:  Цена за единицу и общая стоимость определяется по результатам проведения закупочной сессии.] 


	
	
	
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Сумма,
 руб.

	1.
	Выполнение работ по обследованию текущего состояния чиллеров системы кондиционирования административного здания Росреестра расположенного по адресу:
 г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр. 1
	Условная единица
	1
	500 000,00
	500 000,00

	
	Выполнение работ по обследованию текущего состояния чиллеров системы  кондиционирования  включает в себя:

	1.1
	Общий осмотр и визуальный контроль состояния узлов и агрегатов.
	Условная единица
	1
	52 000,00
	52 000,00

	1.2
	Цифровая диагностика холодильных контуров и контроль объёма фреона в них.
	Условная единица
	1
	52 000,00
	52 000,00

	1.3
	Тест производительности компрессоров с приборным контролем состояния.
	Условная единица
	1
	59 000,00
	59 000,00

	1.4
	Общая проверка цепей управления системы автоматического управления.
	Условная единица
	1
	70 000,00
	70 000,00

	1.5
	Контроль истории событий и выявление ошибок в работе агрегата.
	Условная единица
	1
	72 000,00
	72 000,00

	1.6
	Проверка настроек системы автоматического управления и при необходимости  их корректировка для оптимизации режима работы.
	Условная единица
	1
	90 000,00
	90 000,00

	1.7
	Тест состояния компрессорного масла.
	Условная единица
	1
	49 000,00
	49 000,00

	1.8
	Составление отчета с указанием списка  дефектов , ремонтных мероприятий и рекомендаций по обслуживанию.
	Условная единица
	1
	55 000,00
	55 000,00

	ИТОГО: 
	500 000,00







