Приложение № 1 к контракту
от «____» __________ 20__ г.
№ _______________________


Техническое задание
32.50.22.130

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Количество товара

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Аналог имплантата D=3.8/4.5 L=12.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Impro, Lenmiriot I, Lenmiriot SL
	- D (диаметр): 3.8/4.5 мм
- L (высота/длина): 12.5 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Тип товара: Аналог имплантата
- Производство Россия

	штук
	4

	2
	Формирователь десны D=4-4,5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 3 мм
- D (диаметр): 4-4,5 мм
- H (высота интерфейса): 5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Рекомендуемый крутящий момент: 10 Ncm
- Производство Россия

	штук
	1

	3
	Формирователь десны D=4.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 3 мм
- D (диаметр): 4.5 мм
- H (высота интерфейса): 5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	4
	Формирователь десны D=4 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 4 мм
- D (диаметр): 4 мм
- H (высота интерфейса): 7 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	5
	Формирователь десны D=4.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 3 мм
- D (диаметр): 4.5 мм
- H (высота интерфейса): 5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	4

	6
	Формирователь десны D=4.5 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 5 мм
- D (диаметр): 4.5 мм
- H (высота интерфейса): 7 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	7
	Формирователь десны D=4.5 G/H=2 H=3.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 2 мм
- D (диаметр): 4.5 мм
- H (высота интерфейса): 3.5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	8
	Формирователь десны D=5.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 3 мм
- D (диаметр): 5.5 мм
- H (высота интерфейса): 5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	3

	9
	Формирователь десны D=5.5 G/H=2 H=3.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 2 мм
- D (диаметр): 5.5 мм
- H (высота интерфейса): 3.5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	10
	Формирователь десны D=5.5 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 4 мм
- D (диаметр): 5.5 мм
- H (высота интерфейса): 7 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	11
	Формирователь десны D=6.5 G/H=2 H=3.5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 2 мм
- D (диаметр): 6.5 мм
- H (высота интерфейса): 3.5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	12
	Формирователь десны D=6.5 G/H=3 H=5, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 3 мм
- D (диаметр): 6.5 мм
- H (высота интерфейса): 5 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	13
	[bookmark: _GoBack]Формирователь десны D=6.5 G/H=4 H=7, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- G/H (высота десны): 4 мм
- D (диаметр): 6.5 мм
- H (высота интерфейса): 7 мм
- Материал: Ti (титан Grade 5)1
- Тип товара: Формирователь десны
- Производство Россия
	штук
	1

	14
	51121 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*10.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	4

	15
	51122 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*12.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	16
	51123 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*14.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	17
	51120 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 3.6*8.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	18
	51117 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*10.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	19
	51118 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*12.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	20
	51119 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*14.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	21
	51116 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.0*8.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	22
	51113 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*10.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	23
	51114 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*12.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	24
	51115 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*14.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	25
	51112 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 4.5*8.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	26
	51109 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 5.0*10.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	27
	 51108 Конусовидный погружной имплантант с шестигранным конусным соединением, Ø 5.0*8.0 мм
	- Имплантат погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°. 
- Шейка имплантата с двухзаходной спиральной резьбой. 
- Наличие микрорезьбы на шейке имплантата  
- Единая ортопедическая платформа у всех диаметров имплантатов. 
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом,
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	28
	51130 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*10 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	29
	51131 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*12 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	30

	51132 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*14 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	31
	51128 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*7 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	32
	51129 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 3,9*8 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	33
	51135 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*10 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	34
	51136 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*12 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	35
	51137 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*14 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	36
	51133 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*7 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	37
	51134 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,3*8 м
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	38
	51140 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*10 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	3

	39
	51141 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*12 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	40
	51142 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*14 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	41
	51138 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*7 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	2

	42
	51139 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 4,75*8 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	2

	43
	51145 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*10 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	44
	51146 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*12 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	45
	51147 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*14 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	1

	46
	51143 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*7 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	2

	47
	51144 Двухконусный погружной имплантат с шестигранным конусным соединением Ø 5,25*8 мм
	- Двойная самонарезная резьба
- Конусовидная форма тела имплантата
- Обработка поверхности имплантата лазерным лучом
- Диаметр
- Длина 
- Стерильная внутренняя упаковка
- Производство Россия
	штук
	2

	48
	Трансфер аналог оригинала для открытой ложки D=4.5 L=11, совместимый с Dentium Implantium,
	- D (диаметр): 4.5
- L (высота/длина):11
- Материал:Ti (титан Grade 5)
- Трансфер для открытой ложки

	штук
	3

	49
	Трансфер аналог оригинала для закрытой ложки D=4.5 L=11, совместимый с Dentium Implantium, Superline, Lenmiriot I/SL
	- D (диаметр): 4.5
- L (высота/длина):11
- Материал:Ti (титан Grade 5)
- Трансфер для закрытой ложки
	штук
	4




1. Сроки поставки товара: Поставка продукции для ортопедической стоматологии на 2026 год, осуществляется после подписания Контракта, до 30.11.2026 года, партиями, по заявке Государственного заказчика, в течение 20 рабочих дней после получения Поставщиком заявки.
2. Условия поставки товара: Поставка продукции для ортопедической стоматологии на 2026 год, осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика расположенного по адресу: 
	г. Красноярск, ул. Академгородок 56 «А» - филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.
3. При поставке товара необходимо наличие:
	-  Счет – фактуру;
	-  товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
	-  копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия; 
- копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (если товар подлежит такому подтверждению);
- техническая документация. 
 4.              Качество поставляемой продукции должно соответствовать:
		Производитель должен иметь систему менеджмента качества (например, ISO 13485). Сами изделия проходят испытания по профильным стандартам: ISO 14801 (механические испытания), ISO 10993 (биологическая совместимость);
		наличие регистрационного удостоверения.



Инициатор закупки                                                                                                               Шушаков А.О.

