Контракт № ______
на поставку строительных материалов для СТМ «Атлантида»

(Идентификационный код закупки № 261770824572339064300100010000000244)

г. Калининград 	«____» ______ 2026 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора - руководителя Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Бандурина Константина Викторовича, действующего на основании доверенности № 77 АД 0307847 от 22 июня 2022 года и Положения об Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» от 22 декабря 2022 года, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить строительные материалы для СТМ «Атлантида» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: P1440][bookmark: P1445][bookmark: P1457]2.1. Цена Контракта составляет __________ (________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____%, что составляет ______ (_____) рублей __ копеек /НДС не предусмотрен, и включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенных платежей (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: P1458]2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
[bookmark: P1460]Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
2.4. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений.
[bookmark: P1462]2.5. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся на основании счета на оплату, счет-фактуры (при наличии) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком оригинала товарной накладной (универсального передаточного документа (далее – УПД)).
[bookmark: P1475]2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

[bookmark: P1477]III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
[bookmark: P1480][bookmark: P1485]3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Калининград, улица Дмитрия Донского, здание 5 (центральный склад), не позднее 01.09.2026 года.
3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара Заказчику. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю следующие документы: счет на оплату, оригиналы счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной ТОРГ-12 (УПД).
3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: P1489]3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком осуществляет приемку Товара, по результатам которой подписывает оригинал товарной накладной (УПД). После этого Товар считается принятым Заказчиком.
3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных 
недостатков и указанием сроков их устранения.
3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.
3.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

IV. Взаимодействие Сторон
[bookmark: P1497]4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;
4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте;
[bookmark: P1505]4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
[bookmark: P1507][bookmark: P1508]4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
[bookmark: P1518]4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
[bookmark: P1519]4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками поставляемого Товара (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
[bookmark: P1525][bookmark: P1526]4.3.2. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику по адресу Поставщика, указанному в контракте;
4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: P1529]4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;
[bookmark: P1534]4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
[bookmark: P1536]4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
[bookmark: P1537]4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

[bookmark: P1539]V. Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

[bookmark: P1550]VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: P1554]6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта.
[bookmark: P1556]6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
[bookmark: P1557]6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
[bookmark: P1561]6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: P1570]7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

[bookmark: P1587]VIII. Обеспечение гарантийных обязательств
8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

X. Рассмотрение и разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке.

XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
[bookmark: _Hlk45617053]11.2. Срок действия (исполнения) Контракта: по 15 сентября 2026 года. Окончание срока действия (исполнения) Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

XII. Прочие положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
12.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
[bookmark: P1633]12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
12.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) подтверждает, что на момент заключения настоящего Контракта соответствует единым требованиям к участникам закупок, установленных частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

XIII. Перечень приложений
13.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: спецификация.

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»)
Юридический адрес: 105187, г. Москва, проезд Окружной, дом 19.
ИНН 7708245723 / КПП 771901001
Атлантический филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»)
Адрес филиала: 236022, г. Калининград,
ул. Дмитрия Донского, зд. 5
Телефон: 8(4012)215645, Факс:8(4012)219997
e-mail: zakupki@atlant.vniro.ru
ИНН 7708245723 / КПП 390643001
Банковские реквизиты:
УФК по Нижегородской области (Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), л/с 20356В64020) 
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород,
р/счет 03214643000000013240
ЕКС (коррсчет) 40102810745370000024      
БИК 012202102

Заместитель директора - руководитель Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»)

__________________ К.В. Бандурин
подписано ЭП
	ПОСТАВЩИК:






















Руководитель


______________ 
подписано ЭП




Приложение
к контракту от ___ _____ 2026 г. № _______
[bookmark: P1909]Спецификация
на поставку строительных материалов для СТМ «Атлантида»
	№ п/п
	Наименование Товара
	Код КТРУ/ОКПД2
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики
Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Страна происхождения
	Цена за ед., включая НДС/НДС не облагается, руб.
	Итого, включая НДС/ НДС не облагается, руб.

	1
	Герметик силиконовый санитарный (прозрачный)
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Герметик силиконовый санитарный предназначен для ремонта ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью, должен обеспечивать отличное сцепление и гибкое соединение с большинством строительных материалов. Герметик силиконовый санитарный содержит фунгициды (препятствуют появлению и распространению грибка и плесени), водостойкий, не даёт усадки после затвердевания.
Характеристики:
-Время высыхания поверхности –25 мин.
Максимальное растяжение –200%
-Подвижность шва –20%
-Эксплуатация - от –40°С до +100°С
-Цвет - прозрачный
-Упаковка –310 мл
Срок годности –18 месяцев
	шт
	5
	
	
	

	2
	Клей-герметик Point 103 Морской 290 л черный
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Клей-герметик Point 103 Морской 290 л черный
Профессиональный клей-герметик Point 103 Морской рекомендуется для герметизации и склеивания всевозможных строительных материалов с любыми поверхностями (в т.ч. влажными).
  Характеристики
Тип - Герметики MS-полимерные
Вид упаковки – Картридж
Область применения - Для внутренних и наружных работ
Температура нанесения (градус Цельсия) - от +5 до + 40
Термостойкость (градус Цельсия) - от -40 до +90
Цвет – Черный
Возможность покраски – Да
Антиплесень – Нет
	шт
	5
	
	
	

	3
	Герметик силиконовый с высокотемпературной устойчивостью (красный)
[image: ]
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Красный силиконовый герметик с высокотемпературной устойчивостью:
Предназначен для герметизации швов и соединений, которые постоянно или периодически подвергаются воздействию высоких температур. 
Его используют:в автомобильной технике (герметизация прокладок двигателей, клапанных крышек, поддонов, впускных коллекторов); 
в промышленности (герметизация печей, котлов, радиаторов, силовых установок, насосов, вентиляторов); 
при монтаже систем вентиляции, отопления, дымоходов;  
в бытовом оборудовании (духовые шкафы, нагревательные панели плит). 
 Основа: силиконовый полимер
Консистенция: паста
Цвет: красный
Термостойкость: - 62 °С до +345 °С
Упаковка - туб 85 грамм
	шт
	5
	
	
	

	4
	Жидкие гвозди
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Монтажный клей  на основе синтетического каучука используется для внутренних и наружных работ.
Склеиваемые материалы: кирпич, керамика, фанера, изделия из дерева, все виды пластика (кроме полипропилена и полиэтилена).
   Характеристики
Тип - Клеи монтажные каучуковые
Вид упаковки – Картридж
Объём (мл) – 280
Область применения - Для внутренних и наружных работ
Время отверждения- От 48 до 72 часов
Цвет – прозрачный
Термостойкость (градус Цельсия) - От -20 до +60
Подходит для зеркал - нет
	шт
	5
	
	
	

	5
	Сольвент
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Сольвент предназначен для разбавления масляных, алкидных, алкидно-фенольных лаков, красок, эмалей, а также для разбавления масел, битумов, каучуков, меламиноалкидных ЛКМ.
Характеристики
Тип -  Растворители для алкидных красок и лаков
Вид средства -  Сольвент
Форма выпуска -  Жидкость
Область применения -  Для внутренних и наружных работ
Объём тары (л) - 1
	л
	5
	
	
	

	6
	Шпатлевка эпоксидная
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Шпатлевка эпоксидная ЭДП быстрого отверждения 250 г
Применяется для устранения дефектов поверхностей металлов, сплавов, бетона, а также древесины, керамики и других декоративно-облицовочных материалов (заделки трещин, неровностей, пор), грунтовки металлических поверхностей (при разбавлении растворителем) под эпоксидные материалы.
Характеристики
Область применения -  Для внутренних и наружных работ
Время высыхания -  До 5 часов
Основа -  Эпоксидная смола
Масса (кг) -  0.25
Марка -  ЭДП
	шт
	2
	
	
	

	7
	Пена монтажная
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Пистолетная, однокомпонентная, полиуретановая монтажная пена. Предназначена для профессионального изолирования стыков и строительных швов, для заполнения установочных и монтажных пространств и вокруг сборных элементов. Баллон оснащён специальной насадкой для использования пистолета. 
Температура применения от −10°С до +35°С, при температуре самого баллона не ниже +15°С. 
Объём баллона –750 мл. Выход пены при оптимальных условиях –50 литров.
	шт
	10
	
	
	

	8
	Саморез  по металлу со сверлом 
[image: ]
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Саморезы профиль-профиль используются для скрепления профилей между собой.
Тип: - Саморезы для гипсоплиты по металлу
Диаметр (мм): - 3.5
Длина (мм): - 9.5
Основание: - Профиль/Профиль
НАКОНЕЧНИК -  сверло
Количество в упаковке (шт): -  200
	шт
	1000
	
	
	

	9
	Саморез  по металлу со сверлом (оцинкованные)


	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Предназначен для монтажа металлических изделий к гипсокартону. Крепление черных саморезов можно осуществлять при помощи обычной отвертки или шуруповерта.
Тип: - Саморезы для гипсоплиты по металлу
Диаметр (мм): - 3.5
Длина (мм): - 25
Основание: - Профиль/Профиль
НАКОНЕЧНИК -  сверло
Количество в упаковке (шт): - 200
	шт
	1000
	
	
	

	10
	Саморез по дереву
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр шурупа –3,5 мм.
Длина шурупа –45 мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
	шт
	100
	
	
	

	11
	Саморез по дереву
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр шурупа –  3,5 мм.
Длина шурупа –  35мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
Количество в упаковке 100 шт.
	шт
	100
	
	
	

	12
	Саморез по дереву
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр шурупа –3,5 мм.
Длина шурупа –  25мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
Количество в упаковке 100 шт.
	шт
	100
	
	
	

	13
	Саморез по дереву
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр шурупа –  3.5мм 
Длина шурупа – 55мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
Количество в упаковке 100 шт.
	шт
	100
	
	
	

	14
	Саморез по дереву
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр шурупа –  3.5мм 
Длина шурупа –  75мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
Количество в упаковке 100 шт.
	шт
	100
	
	
	

	15
	Саморез по металлу
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр  4.2 мм
Длина шурупа –  75мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
Количество в упаковке 100 шт
	шт
	100
	
	
	

	16
	Саморез по металлу
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр 4.2 мм
Длина шурупа –25 мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
Количество в упаковке 100 шт.
	шт
	100
	
	
	

	17
	Саморез по металлу
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Диаметр 4.2 мм
Длина шурупа –35мм.
Вид головки – потайная
Размер шлица – РН2
Шлиц - крестообразный 
Вид резьбы -  полная
Форма шурупа – заостренный
Материал шурупа – углеродистая сталь
Покрытие – фосфатирование (черная глазурь)
Назначение- дерево/металл, гипсокартон
Количество в упаковке 100 шт.
	шт
	100
	
	
	

	18
	Саморез с пресшайбой 
13 мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Саморезы с пресшайбой 4,2х13 мм
Применяется для крепления в тонком листовом металле, но так же подходит для крепления в дереве или пластике, способен монтироваться без предварительного сверления в металле толщиной до 0,9 мм
Характеристики
Длина (мм) -  13
Диаметр (мм) -  4.2
Со сверлом -  Нет
Тип головки -  С полукруглой прессшайбой
Диаметр головки (мм) -  10.5
Высота головки (мм) -  2.45
Тип шлица -  PH
Размер шлица -  PH2
Основание -  Металл до 0,9 мм
Материал -  Сталь
Количество в упаковке (шт) – 100
	шт
	100
	
	
	

	19
	Саморез с пресшайбой 
16 мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Саморезы с прессшайбой 4,2х16 мм
Применяется для крепления в тонком листовом металле, но так же подходит для крепления в дереве или пластике, способен монтироваться без предварительного сверления в металле толщиной до 0,9 мм
Характеристики
Длина (мм) -  16
Диаметр (мм) -  4.2
Со сверлом -  Нет
Тип головки -  С полукруглой прессшайбой
Диаметр головки (мм) -  10.5
Высота головки (мм) -  2.45
Тип шлица -  PH
Размер шлица -  PH2
Основание -  Металл до 0,9 мм
Материал -  Сталь
Количество в упаковке (шт) – 100
	шт
	100
	
	
	

	20
	Саморез с пресшайбой со сверлом 13мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Саморезы с прессшайбой 4,2х13 мм со сверлом
Саморезы со сверлом используются для крепления тонких листовых материалов.
Просверливают металл толщиной до 5 мм.
Изготовлены из стали С1022.
Характеристики
Длина (мм) -  13
Диаметр (мм) -  4.2
Со сверлом – да
Тип головки -  С трапециевидной прессшайбой
Диаметр головки (мм) -  11
Высота головки (мм) -  2
Тип шлица -  PH
Размер шлица -  PH2
Основание -  Металл до 5 мм
Покрытие -  Оцинкованное
Материал -  Сталь
Количество в упаковке (шт) - 100
	шт
	100
	
	
	

	21
	Саморез с пресшайбой со сверлом 19мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Саморезы с прессшайбой 4,2х19 мм  со сверлом
Саморез со сверлом и прессшайбой, применяется для крепления в тонком листовом металле, но так же подходит для крепления в дереве или пластике, способен монтироваться без предварительного сверления в металле толщиной до 2 мм.
Характеристики
Длина (мм) -  19
Диаметр (мм) -  4.2
Со сверлом – да
Тип головки -  С трапециевидной прессшайбой
Диаметр головки (мм) -  10,5
Высота головки (мм) -  2
Тип шлица -  PH
Размер шлица -  PH2
Основание -  Металл до 2 мм
Покрытие -  Оцинкованное
Материал -  Сталь
Количество в упаковке (шт) - 100
	шт
	100
	
	
	

	22
	Саморез с пресшайбой со сверлом 32 мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Саморезы с прессшайбой 4,2х32 мм со сверлом
Характеристики
Длина (мм) – 32
Диаметр (мм) - 4.2
Со сверлом - Да 
Тип головки - С полукруглой прессшайбой
Диаметр головки (мм) – 10
Высота головки (мм) - 1.5
Тип шлица – PH
Размер шлица - PH2
Основание - Металл до 2 мм
Покрытие – Оцинкованное
Материал - Сталь
Количество в упаковке (шт) - 100
	шт
	100
	
	
	

	23
	Саморез с пресшайбой со сверлом 75мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Саморезы с прессшайбой 4,2х75 мм  со сверлом
Саморезы для тонких пластин  используют для крепления различных элементов к металлическим поверхностям толщиной до 1,8 мм без предварительного сверления.
Характеристики
Длина (мм) -  75
Диаметр (мм) -  4.2
Со сверлом -  да 
Тип головки -  С полукруглой прессшайбой
Диаметр головки (мм) -  10
Высота головки (мм) -  1.5
Тип шлица -  PH
Размер шлица -  PH2
Основание -  Металл до 1,8 мм
Покрытие -  Оцинкованное
Материал -  Сталь
Количество в упаковке (шт) - 100
	шт
	100
	
	
	

	24
	Гвозди 100мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 4x100 мм
Гвозди строительные применяются для скрепления деревянных деталей и конструкций.
Характеристики
Диаметр (мм) -  4
Длина (мм) – 100
Фасовка (кг) – 1
Основание – дерево
Материал – сталь
Диаметр шляпки (мм) -  8
Высота шляпки (мм) -  2.4
	кг
	2
	
	
	

	25
	Гвозди 75мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 4x75 мм
Гвозди строительные применяются для скрепления деревянных деталей и конструкций.
Характеристики
Диаметр (мм) -  4
Длина (мм) – 100
Фасовка (кг) – 1
Основание – дерево
Материал – сталь
Диаметр шляпки (мм) -  8
Высота шляпки (мм) -  2.
	кг
	2
	
	
	

	26
	Гвозди 200мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 6х200 мм
Гвозди строительные применяются для скрепления деревянных деталей и конструкций.
Характеристики
Диаметр (мм) -  6
Длина (мм) – 200
Фасовка (кг) – 1
Основание – дерево
Материал – сталь
Диаметр шляпки (мм) -  12
Высота шляпки (мм) -  3.6
	кг
	2
	
	
	

	27
	Гвозди 150мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 5,0x150 мм 
гвозди   предназначены для соединения деревянных деталей между собой и крепления их к деревянным конструкциям.
Используются при строительных и ремонтных работах.
Характеристики
Диаметр (мм) -  5
Длина (мм) – 150
Основание – дерево
Материал – сталь
Диаметр шляпки (мм) – 10
Высота шляпки (мм) – 3
Фасовка (кг) – 1
	кг
	2
	
	
	

	28
	Гвозди 120мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 4x120 мм
Гвозди строительные применяются для скрепления деревянных деталей и конструкций.
Характеристики
 Диаметр (мм)  - 4
Длина (мм) – 120
Фасовка (кг)  - 1
Основание – Дерево
Материал – сталь
Диаметр шляпки (мм) - 8
Высота шляпки (мм) - 2.4
	кг
	2
	
	
	

	29
	Гвозди 50мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди  предназначены для соединения деревянных деталей между собой и крепления их к деревянным конструкциям.
Используются при строительных и ремонтных работах.
Изготовлены из углеродистой стали без дополнительного покрытия.
Рекомендованы к применению во внутренних помещениях с минимальной влажностью.
Характеристики
Диаметр (мм) -  2.5
Длина (мм) -  50 
 Основание – дерево
Диаметр шляпки (мм) -  5
Высота шляпки (мм) -  1.5
[bookmark: _GoBack]Фасовка (кг)  - 1
	кг
	2
	
	
	

	30
	Гвозди 40мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 2,0x40 мм 
Гвозди   предназначены для соединения деревянных деталей между собой и крепления их к деревянным конструкциям.
Используются при строительных и ремонтных работах.
Характеристики
Диаметр (мм) – 2
Длина (мм) – 40
Фасовка (кг) – 1
Основание – дерево
Материал – Сталь
Диаметр шляпки (мм) – 4
Высота шляпки (мм) - 1.2
	кг
	2
	
	
	

	31
	Гвозди 30мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 2,0x30 мм 
Гвозди   предназначены для соединения деревянных деталей между собой и крепления их к деревянным конструкциям.
Используются при строительных и ремонтных работах.
Характеристики
Диаметр (мм) – 2
Длина (мм) – 30
Фасовка (кг) – 1
Основание – дерево
Материал – Сталь
Диаметр шляпки (мм) – 4
Высота шляпки (мм) - 1.2
	кг
	2
	
	
	

	32
	Гвозди 20 мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гвозди строительные 1.0 x20 мм 
Гвозди   предназначены для соединения деревянных деталей между собой и крепления их к деревянным конструкциям.
Используются при строительных и ремонтных работах.
Характеристики
Диаметр (мм) – 1
Длина (мм) – 20
Фасовка (кг) – 1
Основание – дерево
Материал – Сталь
Диаметр шляпки (мм) – 2
Высота шляпки (мм) - 1.2
	кг
	2
	
	
	

	33
	Болт М10
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Болт М10х50 мм оцинкованный
Высокопрочный болт с шестигранной головкой  класса прочности 8.8 применяется в машиностроении, при сборке технологического оборудования и металлоконструкций различного назначения, которые в ходе эксплуатации подвергаются высоким нагрузкам.
Характеристики
Материал -  Оцинкованная сталь
Резьба -  М10
Шаг резьбы (мм) -  1.5
Длина (мм) -  50
Размер под ключ (мм) – 17
Класс прочности -  8.8
Стандарт DIN -  933
Тип -  Болты с шестигранной головкой
	шт
	50
	
	
	

	34
	Болт М12
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Болт М12х50 мм  DIN933 оцинкованный
Болт  класса прочности 8.8 применяется в машиностроении, при сборке технологического оборудования и металлоконструкций различного назначения.
Характеристики
Материал -  Оцинкованная сталь
Резьба -  М12
Шаг резьбы (мм) -  1.75
Длина (мм) -  50
Размер под ключ (мм) – 19
Класс прочности -  8.8
Стандарт DIN -  933
Тип -  Болты с шестигранной головкой
	шт
	50
	
	
	

	35
	Гайка М10
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гайка  используется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами, резьбовыми шпильками в машиностроении, строительстве,  
Характеристики
Тип -  Гайки специальные
Резьба -  М10
Материал -  Оцинкованная сталь
Стандарт DIN -  934
Направление резьбы – левая
Шаг резьбы (мм) -  1.5
Размер под ключ (мм) -  17
Класс прочности - 8
	шт
	50
	
	
	

	36
	Гайка М12
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Гайка  используется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами, резьбовыми шпильками в машиностроении, строительстве 
Характеристики
Тип -  Гайки специальные
Резьба -  М12
Материал -  Оцинкованная сталь
Стандарт DIN -  934
Направление резьбы – левая
Шаг резьбы (мм) -  1.75
Размер под ключ (мм) -  19
Класс прочности - 8
	шт
	50
	
	
	

	37
	Заклепки для клепальника  в ассортименте
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Заклепки вытяжные
Вытяжные заклепки  применяются для крепления листового материала из металла, пластмассы и т.д.
Тип -  Заклепки вытяжные
Материал -  Алюминий
Размер заклепки (мм) -  4х10; 4х6; 4.8х16.
Количество в упаковке (шт) – 50 шт
	компл
	3
	
	
	

	38
	Изолента ПВХ
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Односторонняя (клеевая резиновая основа нанесена с одной стороны ленты, обычной липкости). 
Цветная изоляционная лента ширина 18мм , длина 20мм Изготовлена из поливинилхлорида с адгезивом. Устойчива к воздействию влаги, щелочей, кислот и коррозии.
Цвет - синий
	шт
	4
	
	
	

	39
	Изолента х/б цвет черный
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Изолента ПВХ 19 мм черная 20 м
Изоляционная лента   изготовлена на базе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката, с клеевым слоем на резиновой основе.
Характеристики
Тип – Изоленты
Материал – ПВХ
Цвет – Черный
Длина (м) – 20
Ширина (мм) – 19
Не поддерживает горение – да
Рабочая температура (°C) - от -50 до +80
	шт
	3
	
	
	

	40
	Лента фум в большой бабине
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Лента ФУМ-1 профессиональная 0,1х20 мм, 140 метров
ФУМ-лента  - тонкий синтетический уплотнитель в виде ленты. Имеет высокую механическую и термическую устойчивость.
Тип - Лента ФУМ
Длина, м – 140
Ширина, мм – 20
Цвет – Белый
	шт
	3
	
	
	

	41
	Лента малярная
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Малярная лента 50 мм х 33 м ПВХ для наружных работ, желтая
Лента малярная  используется для защиты поверхностей во время наружных ремонтных работ.
Характеристики
Тип -  Малярная лента
Длина (м) – 33
Ширина (мм) – 50
Область применения – для наружных работ
Материал основы  - ПВХ
Клеящий слой -  Натуральный каучук
Термостойкость (°C) – 60
Цвет – желтый
Тип поверхности – гладкая
	шт
	10
	
	
	

	42
	Подмотка для труб Рекорд
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Подмотка для труб Рекорд - некрученый капроновый шнур, состоящий из 280-ти ультратонких полиамидных волокон, пропитанных кремнийорганической пастой. Подходит для систем холодного, горячего водоснабжения, питьевой воды, сжатого воздуха, а также сжиженного и природного газа.
Характеристики
Тип - Нити тефлоновые
Материал – нить
Длина (м) – 50
Максимальная температура применения (°C) - +120
	шт
	4
	
	
	

	43
	Скотч двухсторонний
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Клейкая лента двусторонняя 50 мм х 10 м на полипропиленовой основе прозрачная
 Характеристики
Тип  -   Клейкие ленты двусторонние
Применение -  Для монтажа элементов с прозрачной поверхностью
Тип поверхности – гладкая 
 Длина (м) – 10
Ширина (мм) – 50
Водостойкость – да
Материал основы -  Полипропилен
Цвет – прозрачный
	шт
	3
	
	
	

	44
	Клепки для клепальника 4мм
	46.73.16.000 - Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
	Заклепки вытяжные 4x8 мм 
Вытяжные заклепки  используются для соединения различных материалов.
Гильза выполнена из алюминия, стержень - из стали.
Характеристики
Тип -  Заклепки вытяжные
Размер заклепки (мм) - 4x8
Цвет – сталь
Материал - Алюминий/Сталь
	шт
	400
	
	
	

	ИТОГО:
	





	Заказчик:
	Поставщик:

	Заместитель директора - руководитель 
Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»)

__________________ К.В. Бандурин
подписано ЭП
	Руководитель


__________________ 
подписано ЭП
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