  Государственный контракт № 19/3-_____
на оказание услуг по проведению комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны 

	Иркутская область, р.п. Маркова
	«___»  _____________2026 г.


	
Федеральное  казенное учреждение «Исправительная колония № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице  врио начальника Киселева Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь   
Гражданским кодексом Российской Федерации и пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
           1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны объекта «Укрытие», расположенного по адресу Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 40, стр. 1/26 (далее - Услуга) Государственному заказчику (далее - Заказчик) в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Ведомости оказания услуг  (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение N 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Принять оказанные услуги, соответствующие требованиям, установленным контрактом, и оплатить эти услуги на указанных в нем условиях.
2.1.2. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость услуг, фактически оказанных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по ее качеству.
2.1.3. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения контракта действия.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением оказания услуг Исполнителем и лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству, другим условиям Контракта. 
2.2.4. Требовать от Исполнителя своевременной замены оказанных услуг, несоответствующих по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.
2.2.5. Отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения убытков в случае нарушения Исполнителем условий Контракта о сроках оказания и качестве оказанных услуг.
2.2.6. Взыскивать пеню и штраф в соответствии с разделом 5 Контракта, а также требовать возмещения убытков в соответствии с законодательством РФ.
2.2.7. Удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Поставщику. 
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Оказать услуги на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики оказываемых услуг ее соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и  условиями Контрактом.
2.3.2. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в течение гарантийного срока использования, установленного контрактом на оказание услуг.
2.3.3. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.4. В письменной форме известить Заказчика о готовности оказать услуги и о дате оказания услуг.
2.3.5. Передать оказанные услуги, по показателям качества и безопасности соответствующие требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененное правами третьих лиц.
2.3.6. Производить замену некачественно оказанных услуг в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика, все затраты на замену некачественно оказанных услуг оказываются за счет Исполнителя.
2.3.7.  Возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков оказания услуг и оказания услуг ненадлежащего качества. Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков оказания услуг или оказания услуг ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
[bookmark: _GoBack]2.3.8. В случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц нести ответственность за исполнение условий Контракта третьими лицами.
2.3.9. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения государственного контракта действия.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  Требовать оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта.
2.4.2. Досрочно с письменно согласия Заказчика исполнить обязательства по контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате оказанных услуг.
2.4.3. Привлекать к исполнению контракта третьих лиц, в том числе по согласованию с Заказчиком.
2.4.4. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно раздела 5 Контракта.
3. Цена Контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена Контракта составляет ____________________________, в т.ч. НДС/НДС не облагается,  и включает в себя стоимость услуги, транспортные расходы и иные затраты Исполнителя, в том числе оплата расходных материалов, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренные контрактом  количеств товара, объем работы или услуги    не более, чем на 10 (Десять) процентов допускается по соглашению Сторон изменение Цены Контракта с учетом положению бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально уменьшаемому и дополнительно увеличиваемому количеству товара, исходя из установленной Цены Контракта, но не более, чем на 10 (Десять) процентов Цены Контракта. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 
в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
3.3. Оплата за предоставленные услуги будет произведена в российских рублях, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оказания услуги на основании акта приема-передачи  результата оказанных услуг. Моментом оплаты  считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4 Обязательства по оплате предоставляемых услуг будет считаться выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
3.5. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.

4. Порядок приемки оказываемых услуг
4.1. После оказания услуг в соответствии с ведомостью оказания услуг (Приложение №1), Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема - сдачи результата оказанных услуг, акт оказанных услуг, согласно Приложения №3 Контракта. 
4.2. Срок оказания услуг устанавливается сторонами в соответствии с ведомостью оказания услуг (Приложение № 1). 
4.3. Обязанность Исполнителя передать результат оказанных услуг Заказчику считается исполненной в момент приема картриджей Заказчиком от Исполнителя и подписания акта оказанных услуг.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.3. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств по Контракту установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ № 1042).
За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
5.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, что составляет 8 190 (Восемь тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек.
5.7.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.8.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.9.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.10.Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
6.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
6.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 
6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

7. Изменение, расторжение Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
		7.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
	7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
7.3.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя   об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
		7.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
7.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя  по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
		8.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
	Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
9. Прочие условия
9.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок до «29» декабря 2026 г. (но не позднее 5 рабочих дней после оплаты услуги Заказчиком) Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается представителями Сторон.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – ведомость оказания услуг;
Приложение № 2 – техническое задание;
Приложение № 3 – акт приема-передачи оказанных услуг (форма);
Приложение № 4 – расчет и обоснование цены государственного контракта.

10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2026 г.

11. Юридические адреса, банковские на момент подписания Контракта

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России
по Иркутской области
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Место нахождения:  Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова
Фактическое место нахождения: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова
Индекс  664528
тел./ факс 8 (3952) 452-300           
Банковские реквизиты: ОКЦ №1 ДГУ Банка России // УФК по Приморскому краю, г. Владивосток (ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области л/с 03341372820) 
ИНН 3812014637
БИК 012520101
КПП 382701001
ЕКС 40102810545370000012
КС 03211643000000012010
КБК 32003054240690049244

	

	Врио начальника

_____________________/Д.В. Киселёв/
	

_______________________/_________ /

	




                                                                                                                                                                                     

                                                                                       Приложение № 1 к государственному контракту                                                                                                                                                                                            
                                                                                       № 19/3 -____от «___»___________2026 г. 

ВЕДОМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

	№ п/п
	Наименование услуги
	ОКПД 2
	
Единица измерения
	

Количество

	
Цена за единицу товара, руб.
	
Общая стоимость, 
руб.


	1.
	Проведение комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны объекта «Укрытие», расположенного по адресу Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 40, стр. 1/26
	


71.20.19.190
	усл. ед.
	1
	
	

	
ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА:  

	Транспортировка, сроки  и иные условия оказания услуг:

	Цель оказания услуг: Установление фактического технического состояния строительных конструкций и защитных свойств ЗС ГО, защитных и защитно-герметических устройств, специальных и технических систем, систем жизнеобеспечения и инженерных систем ЗС ГО, составление технического заключения о состоянии ЗС ГО с обоснованием возможности/невозможности или экономической целесообразности/ нецелесообразности восстановления расчетных защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО, защитно-герметических устройств, специальных и технических систем, систем жизнеобеспечения, инженерных систем и иного оборудования ЗС ГО для дальнейшего списания.
Сроки оказания услуг:   60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения государственного контракта.





ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	 ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ФКУ ИК-19 ГУФСИН России 
по Иркутской области

Врио начальника

_________________________/Д.В. Киселёв/
м.п.
	

                                                                            

                                                                         ______________________/________________/
                  м.п.











                                                                                                                                                                                          

                                                                                       Приложение № 2 к государственному контракту                                                                                                                                                                                            
                                                                                       № 19/3 - ____ от «___»__________2026 г. 

Техническое задание 

	№ п/п
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1
	Наименование и адрес Заказчика
	ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области,
Иркутская область, Иркутский район, рабочий посёлок Маркова.

	2
	Наименование объекта
	«Укрытие»

	3
	Местоположение объекта капитального строительства (объекта незавершенного капитального строительства)
	Адрес: Иркутская область, Ангарский городской округ , г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 40, стр.1/26

	
	
	Кадастровый номер объекта:
38:26:041305:1219

	4
	Площадь объекта
	1163,5 кв.м

	5
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Копия правоустанавливающих документов на Объект;
2. Копия технического паспорта на Объект;
3. Паспорт ЗС ГО.

	6
	Сроки оказания услуг
	60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения государственного контракта

	7
	Основание для оказания услуг
	1. Государственный контракт на проведение инженерных изысканий в части обследования технического состояния объекта на соответствие требованиям действующего законодательства в области строительства и гражданской обороны;
2. Настоящее техническое задание.

	8
	Финансирование
	Федеральный бюджет

	9
	Требования к оказанию услуг
	Услуги, предусмотренные настоящим Техническим заданием, необходимо оказывать в соответствии с требованиями:
1. Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
2.Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
4. Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории и о внесении изменений в постановление Правительства от 19 января 2006 года № 20»;
5. Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
6. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённые приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;
7. Приказа МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;
8. ГОСТ Р 55198-2012. Гражданская оборона. Конструктивные расчёты несущих элементов защитных сооружений гражданской обороны. Общие требования;
9. ГОСТ Р 42.4.01-2014. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Методы испытаний;
10. ГОСТ Р 42.4.09-2021. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности;
11. ГОСТ Р 55200-2012. Гражданская оборона. Степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями защитных сооружений гражданской обороны. Общие требования к расчёту;
12. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
13. ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
14. Свода правил СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны СНиП II-11-77» (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022г. № 1101/пр) (далее – СП 88.13330.2022);
15. Свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
16. Свода правил СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации» (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2017 г. № 1222/пр);
17. Свода правил СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.07.2017 г. № 1033/пр);
18. Методических рекомендаций по подготовке документации на снятие с учета (изменение типа) защитных сооружений гражданской обороны (утверждены МЧС России 24 февраля 2022 г. №2-4-71-5-11);
19. Иные нормативные правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие деятельность в рамках исполнения условий настоящего Технического задания и условий Государственного контракта, к которому неотъемлемым приложением является настоящее Техническое задание, в том числе и нормы, которые указаны в настоящем Техническом задании.

	10
	Гарантийные обязательства
	Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего 36 месяцев с даты подписания документа о приемке. В случае обнаружения недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения этих недостатков.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков оказания услуг, в т.ч. несоответствия разработанной Исполнителем документации приказу МЧС РФ от 15.12.2002 № 583. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения
Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

	11
	Основания допуска подрядной организации к исполнению условий Государственного контракта
	К проведению работ по обследованию конструкций и инженерных систем Объекта допускаются организации, оснащенные необходимой технической базой, имеющие в своем составе квалифицированных специалистов. 
Квалификация организации на право проведения обследования и оценки технического состояния конструкций и инженерных систем Объекта в соответствии с условиями Государственного контракта должна быть подтверждена в установленном законодательством порядке.

	12
	Цель оказания услуг
	Установление фактического технического состояния строительных конструкций и защитных свойств ЗС ГО, защитных и защитно-герметических устройств, специальных и технических систем, систем жизнеобеспечения и инженерных систем ЗС ГО, составление технического заключения о состоянии ЗС ГО с обоснованием возможности/невозможности или экономической целесообразности/ нецелесообразности восстановления расчетных защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО, защитно-герметических устройств, специальных и технических систем, систем жизнеобеспечения, инженерных систем и иного оборудования ЗС ГО для дальнейшего списания.

	13
	Перечень услуг
	Ознакомление с Объектом обследования:
- ознакомление с техническими паспортами сооружения, техническими системами, обеспечивающих функционирование сооружения, объёмно-планировочными и конструктивными решениями;
- изучение и анализ архивной, проектно-сметной, технологической и эксплуатационной документации (при наличии);
- визуально-инструментальное обследование элементов строительных конструкций и технических систем, узлов и агрегатов для выявления и детализации дефектов и повреждений строительных конструкций, защитных и защитно-герметических устройств, инженерно-технических систем Объекта, с необходимыми замерами 
и их фотофиксацией;
- проведение геодезических измерений и обмерных работ, а также, при необходимости, геофизических, гидрогеологических, геоморфологических и инженерно-геологических исследований;
- составление обмерных чертежей, эскизов и схем, а также фотографирование, при необходимости, отдельных строительных конструкций, узлов, агрегатов технических систем;
- обследование элементов строительных конструкций, технических систем, узлов и агрегатов с целью выявления и детализации дефектов и повреждений, составление обмерных чертежей, эскизов, схем, планов и разрезов Объекта по всем обследуемым элементам строительных конструкций и техническим системам.
- определение размеров, сечения, армирования и прочности бетона несущих железобетонных конструкций с применением, ультразвуковых приборов и других приборов неразрушающего и разрушающего контроля;
- выполнение проверки работоспособности систем водоснабжения (герметичности и пригодности баков запаса воды), канализации, энергоснабжения;
- проведение испытаний защитно-герметических элементов Объекта;
- обобщение основных сведений о сооружении, нагрузках и воздействиях на строительные конструкции и технические системы определение защитных свойств;
 - составление дефектных ведомостей по всем обследуемым элементам строительных конструкций и техническим системам;
- выполнение поверочных расчетов несущих и ограждающих конструкций защитного сооружения на действие основного и особого сочетания нагрузок, расчетные модели воздействия средств поражения.
В ходе проведения обследования должны быть получены исчерпывающие данные по: 
- характеристике района расположения и зоны посадки сооружения;
- объемно-планировочному и конструктивно-компоновочному решению сооружения;
- составу основных и вспомогательных помещений;
- состоянию основных конструктивных элементов, их дефектам и повреждениям, 
а также физико-механическим свойствам конструкционных материалов;
- состоянию технических систем;
- внешней и внутренним границам герметизации;
- защитным устройствам входов;
- огнестойкости и пожарной опасности;
-другим вопросам, определяемым СП 88.13330.2022, «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» и требованиями Заказчика;
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	Порядок выполнения обследования:
	1.Выполнение обмерных работ отдельных строительных конструкций, узлов, агрегатов технических систем с составлением обмерных чертежей, эскизов, схем, планов и разрезов, а также их фотографирование.
2. Определение конструктивного исполнения ЗС ГО.
3. Обследование строительных конструкций ЗС ГО (фундаментов, стен, колон, перекрытия), с выявлением дефектов и определением степени их опасности, выполнение контрольных, обмерных работ, необходимых для поверочных расчетов конструкций:
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, разрезов (схем) дефектов, повреждений и неисправностей с фотографиями наиболее характерных из них;
- составление схем расположения трещин в конструкциях и данные об их раскрытии;
- указать значения всех контролируемых признаков, результаты поверочных расчетов, с оценкой состояния конструкций (в том числе с результатами инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций сооружения, их инженерными расчетами по определению максимально допустимых динамических нагрузок 
с показателями сохранившихся выдерживаемых нагрузок) с рекомендуемыми мероприятиями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления;
- обследование гидроизоляции ЗС ГО.
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, разрезов (схем) дефектов с фотографиями наиболее характерных из них;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
4. Обследование защитных и защитно - герметических устройств на их соответствие требованиям действующих нормативно - технических документов, в том числе:
- осмотр и опробование состояния защитных и защитно - герметических устройств, оборудования и соответствия их установленным требованиям и нормам;
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, разрезов (схем) дефектов, повреждений и неисправностей с фотографиями наиболее характерных из них; 
- оценка состояния и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
5. Обследование системы вентиляции и определение её соответствия требованиям действующих нормативных документов, в том числе:
- описание конструктивного решения системы вентиляции (вытяжная естественная канальная без организованного притока воздуха, механическая канальная приточно-вытяжная, система дымоудаления с механическим способом побуждения и т.п.);
- обследование технического состояния элементов системы, осуществление инструментального измерения объемов притока и вытяжки воздуха (во всех помещениях), 
определение герметичности системы вентиляции и объекта;
- обследование технического состояния системы очистки воздуха,
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, разрезов (схем) дефектов, повреждений и неисправностей (в том числе не герметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях); нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях);
- негерметичность, нарушение целостности и теплоизоляции вентиляционных коробов и шахт, нарушение целостности оголовков вентиляционных блоков (диффузоров);
-повреждения приборов автоматики, механики приточно-вытяжной системы с фотографиями наиболее характерных из них;
- оценка состояния и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
6. Обследование системы водоснабжения и определения ее соответствия требованиям действующих нормативно - технических документов, в том числе:
- описание системы (тип системы, схема разводки трубопроводов);
- обследование контрольно-измерительных приборов;
- обследование элементов системы (трубопроводы, баки запаса воды, крепления 
и опоры конструктивных элементов и т.п.), проведение инструментальных измерений уклонов прокладки магистральных трубопроводов и подводок;
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, с указанием повреждений и неисправностей (в том числе свищи в металле, капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры, следы ремонтов трубопроводов и магистралей, поражение коррозией трубопроводов, нарушение теплоизоляции магистральных трубопроводов и стояков) с фотографиями наиболее характерных из них;
- оценка состояния и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
7. Обследование системы отопления и определения ее соответствия требованиям действующих нормативных документов, в том числе:
- описание системы отопления (тип системы, схема разводки подающей и обратной магистралей, типы и марки отопительных приборов и др.);
- обследование элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, автоматические устройства и др.);
- обследование трубопроводов, отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры;
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, указанием повреждений и неисправностей (в том числе поражение коррозией и свищи магистральных трубопроводов, стояков, подводок, отопительных приборов;
- коррозионное поражение трубопроводов; следы ремонтов; демонтаж и поломка отопительных приборов, разрушение или отсутствие на отдельных участках трубопроводов теплоизоляции) с фотографиями наиболее характерных 
из них;
- оценка состояния и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
8. Обследование системы водоотведения (канализации) и определение ее соответствия требованиям, в том числе:
- описание системы (тип системы и т.п.), обследование трубопроводов и санитарно-технических приборов, стояков канализационной сети;
- проведение инструментального измерения уклонов горизонтальных участков трубопроводов и выпусков, проверка на герметичность;
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, с указанием повреждений и неисправностей (в том числе повреждения трубопроводов, расстройство раструбных и стыковых соединений, капельные течи в местах присоединения санитарно-технических приборов, следы ремонтов и замены отдельных участков трубопроводов) с фотографиями наиболее характерных из них;
- оценка состояния и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
9. Обследование системы электроснабжения и освещения, определения ее соответствия требованиям, в том числе:
- описание системы, обследование технического состояния шкафов вводных и вводно - распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей;
- обследование электрооборудования и электрических сетей питания электроприемников потребителей;
- обследование щитков и шкафов, в т.ч. слаботочных, с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями (за исключением счетчиков энергии), обследование осветительных и силовых установок с коммуникационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники;
- составление протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей, замеры проводятся в присутствии представителя Заказчика;
- составление ведомости дефектов, с приложением планов (схем), с указанием повреждений и неисправностей с фотографиями наиболее характерных из них;
- оценка состояния и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
10. Обследование противопожарных систем инженерного оборудования и определения ее соответствия требованиям действующих нормативных документов (анализ реализованных противопожарных мероприятий),в том числе:
- анализ соответствия выполненных противопожарных мероприятий и противопожарных систем инженерного оборудования действующим нормам, наличие охранно-пожарной сигнализации;
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, с указанием повреждений и неисправностей с фотографиями наиболее характерных из них; оценка состояния 
и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
11. Обследование системы связи и определение ее соответствия требованиям действующих нормативных документов, в том числе:
- анализ соответствия системы связи действующим нормам, наличия оборудования, состояние коммутационных устройств (кроссов и распределительных шкафов) вводов сетей в сооружение составление ведомости дефектов, выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование их замены. Состояние средств оповещения гражданской обороны объекта;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
12. Обследование оголовков воздухозаборов и аварийного выхода (при наличии) и определение их соответствия требованиям действующих нормативных документов, в том числе:
- оценка степени обветшалости оголовков воздухозаборов, аварийного выхода;
- осмотр и проверка соответствия нормативно-техническим требованиям к ЗС ГО оголовков воздухозаборов, аварийного выхода;
- составление ведомости дефектов, с приложением планов, разрезов (схем) дефектов, повреждений и неисправностей с фотографиями наиболее характерных из них;
- оценка состояния и выработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации или обоснование необходимости их замены;
- определение перечня необходимых ремонтных работ для сохранения статуса (категории) ЗС ГО или обоснование понижения (снятия) статуса (категории) ЗС ГО.
13. Выполнить поверочные расчеты несущих и ограждающих конструкций сооружения  на действие основного и особого сочетания нагрузок, в т.ч. на действие обычных средств поражения.
14. Составление Акта оценки содержания и использования ЗС ГО, Ведомости дефектов, Ситуационного плана, технического заключения о состоянии ЗС ГО, по результатам обследования и Сметной документации (локальная смета) по приведению ЗС ГО в готовность к применению по предназначению в качестве убежища, ПРУ, укрытия.
	В зависимости от результатов обследования Техническое заключение о состоянии ЗС ГО должно содержать выводы и рекомендации:
- о возможности приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, при проведении текущего ремонта. Расчет затрат на капитальный ремонт (реконструкцию), включая затраты на восстановление работоспособности инженерно-технических систем;
- о возможности приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых при проведении капитального ремонта (реконструкции). Сметную документацию (локальная смета) на приведение в готовность убежища, ПРУ, укрытия с учетом современных требований, включая затраты на восстановление работоспособности инженерно-технических систем;
- о невозможности приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, с подтверждающими расчетами защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО с обоснованием невозможности или экономической нецелесообразности восстановления расчетных несущих и ограждающих конструкций.
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	Требования к форме предоставления отчетной документации
	Результатом оказания услуг является Техническое заключение о состоянии ЗС ГО, оформленное согласно приложению № 21 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, экономическое заключение о целесообразности/нецелесообразности восстановления ЗС ГО, ситуационный план с указанием места размещения обследуемого ЗС ГО.
Техническое заключение должно содержать: 
- Результаты инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций сооружения и внутреннего инженерно-технического оборудования;
- Инженерные расчеты по определению максимально допустимых динамических нагрузок с показателями сохранившихся выдерживаемых нагрузок, а также выводами о возможности/невозможности его дальнейшей безопасной эксплуатации;
- Сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности конструкций, вызвавшие необходимость проведения обследования (при наличии);
- Заключение об экономической целесообразности/ нецелесообразности восстановления ЗС ГО, подтвержденное инженерно-техническими расчетами и технико-экономическим обоснованием о возможности/невозможности его восстановления и дальнейшей эксплуатации. В данном заключении необходимо сделать вывод об экономической целесообразности/нецелесообразности его восстановления, а также дать рекомендации по дальнейшему использованию сооружения и внутреннего инженерно-технического оборудования, и имущества гражданской обороны. Показатели оценки стоимости ЗС ГО должны быть приведены на момент выполнения услуг;
- Планы, разрезы, ведомости дефектов и повреждений или схема дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных из них: схемы расположения трещин в железобетонных и каменных конструкциях и данные об их раскрытии; значения всех контролируемых признаков, результаты поверочных расчетов, оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причины их появления;
- Сравнительный анализ технико-экономических показателей ремонта для сохранения предназначения ЗС ГО и изменения предназначения ЗС ГО (исключения из категории ЗС ГО), расчеты по восстановлению несущей способности, инженерно-технического оборудования, необходимого для нормальной эксплуатации ЗС ГО и потерянных защитных и герметических свойств сооружения;
- Выводы и рекомендации о дальнейшем использовании ЗС ГО по предназначению.
- Ведомости объемов работ по приведению ЗС ГО в работоспособное состояние.
Техническое заключение с результатами обследования представить на бумажном носителе (в формате А4) в 2-х экземплярах в виде пронумерованных и сброшюрованных книг и альбомов с пружинным переплетом, заверенные печатью, а также в электронном виде (в формате «*.рdf», «*.doc» и других исполняющих программах, с указанием программного обеспечения, в которых исполнялись отчетные документы, с возможностью редактирования).


.
ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ФКУ ИК-19 ГУФСИН России 
по Иркутской области

Врио начальника

_____________________________/Д.В. Киселёв/
м.п.








	           

                                 
                                                     ________________________/                          /
                                          м.п.













                                                                                                                  Приложение № 3 к государственному контракту
                                                                                                              № 19/3-______ от « ____»  ___________ 2026 г.



ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ


АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

Иркутский район, р.п. Маркова                                                                                    «__» ________2026 г.



Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с государственным контрактом 
№ ________________________, заключенным «___» ___________ 20__ г. между _________ (Исполнитель) и _____________________________(Государственный заказчик), Исполнитель оказал Государственному заказчику услуги по проведению комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны объекта «Укрытие», расположенного по адресу Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 40, стр. 1/26  на сумму ___________________ руб. (сумма прописью), в т.ч. НДС (__%) - ___________ руб. (сумма прописью):

	№
п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	



Замечания Государственного заказчика, связанные с ненадлежащим оказанием Исполнителем услуг по государственному контакту: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

	«Государственный заказчик»
	«Исполнитель»


	_______________/___________________/
   м.п.                                                          
	_______________/_______________/
   м.п.
                                                          




ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ


	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России 
по Иркутской области

Врио начальника

_________________________/ Д.В. Киселёв /
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»





________________________/                                    /







































                                                                                                                                                                              Приложение № 4 к государственному контракту
                                                                                                                                                                               № 19/3-_____   от «___»__________2026 г. 

Расчет-обоснование
начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
на оказание услуг по проведению комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны объекта «Укрытие», расположенного по адресу Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 40, стр. 1/26  для нужд ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области
Государственным заказчиком проведено маркетинговое исследование рынка по определению оптимального уровня товара:
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567. В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчиком:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Направлены запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем 5-м  поставщикам обладающим опытом поставки соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе. Заказчиком получены ответы от трех исполнителей с ценовой информацией. Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлен на основании 3-х предложений.
[image: ]


                  Цена контракта (минимальная цена из предложенных): 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек
              Цена контракта по результатам торговли сессии на ЕАТ «Березка»: 

	
	                                                                                                                                                                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
                                                                                                                                                                                ФКУ ИК-19 ГУФСИН России
                                                                                                                                                                                          по Иркутской области    


	                                                                                                                                                                        Врио начальника
                                                                                                                                                                        _________________________Д.В. Киселёв 

	                                                                                                                                                                                                      М.П.
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1

Оказание услуг по 

проведению комплексной 

оценки технического 

состояния защитного 

сооружения гражданской 

обороны объекта 

«Укрытие», 
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квартал 40, стр. 1/26 

усл ед 1 95000,00 125000,00 120000,00 113333,33 16072,75 14,18 113333,33 113333,33 113333,33 113333,33

ИТОГО: 113333,33

Таким образом, значение коффициента не превышает 33 %, совокупность ценовых значений является однородной.                                                                                                                                            

Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)*
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