Техническое задание
Предмет закупки: шпатлевка финишная, ОКПД2: 20.30.22
                                  блок газобетонный, ОКПД 2: 23.61.12
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Шпатлевка
	Основной материал - Полимер
Предназначен для - Финишная шпатлевка
Минимальная толщина слоя (мм), 0.12
Максимальная толщина слоя (мм), 2
Минимальная температура применения (°C), 5
Цветовая палитра - Белый
Место использования - Внутренний
Максимальная температура применения (°C), 30
Для влажных помещений - Да
Готов к использованию - Да
Время высыхания до нанесения следующего слоя (ч), 8
Тип продукта - Шпаклевка
[bookmark: _GoBack]Вес нетто:, 15 кг.
Упаковка: ведро

	шт.
	10
	
	

	2
	Блок газобетонный
	Основной материал - Газобетон
Плотность (кг/м³), 500
Класс прочности, В3.5
Марка прочности (российский стандарт) - M50
Класс морозостойкости - F75
Влагостойкость - Нет
Пустотность - Нет
Количество на м² (указанной согласно использованию и работе) - 6.4
Количество на 1 м³ (шт.), 42.666
Вес нетто (кг), 16.826
Длина (мм), 625
Высота (мм), 250
Толщина (мм), 150
Назначение - Перегородка

	шт.
	300
	
	

	Итого:
	



