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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
	№
	Наименование товара 
	Ед.изм. 
	Количество 

	1
	Холодильник лабораторный, базовый 

	шт
	1



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
		1
	Холодильник лабораторный, базовый 

[Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000845]
 Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору):
''Холодильное устройство с питанием от сети переменного тока, специально предназначенное для поддержания низкотемпературного режима хранения образцов, препаратов, культур и других лабораторных препаратов. Обычно это изделие корозионно-стойкое (например, из нержавеющей стали) изнутри, что минимизирует риск ухудшения качества, контаминации и/или окисления содержимого; имеет стеклянную дверь и внутренние стеллажи для легкой настройки контрольно-измерительных приборов и хроматографических устройств внутри камеры. Обычно включает в себя датчики, элементы управления и мониторы, принудительную циркуляцию воздуха и встроенную систему сигнализации превышения допустимой температуры хранения, а также рекордер для записи событий.''
	

	1.1
	Общий объем
	л; дм[3*]
	Больше или равно 250.00000000000  и  Меньше или равно 300.00000000000   


	1.2
	Объем холодильной камеры
	л; дм[3*]
	Больше или равно 170.00000000000  и  Меньше или равно 210.00000000000   


	1.3
	Объем морозильной камеры
	Л;ДМ3
	Больше или равно 80.00000000000  и  Меньше или равно 85.00000000000   


	1.4
	Температура в холодильной камере
	Градус Цельсия (°C)
	Больше или равно 0.00000000000  и  Меньше или равно 17.00000000000   


	1.5
	Температура в морозильной камере
	Градус Цельсия (°C)
	Больше или равно -28.00000000000  и  Меньше или равно -6.00000000000   


	1.6
	Количество компрессоров
	ШТ
	   2.00000000000 


	1.7
	Материал дверей холодильной и морозильной камеры: металл
	
	Наличие    


	1.8
	Сигнализация при отклонении температуры от заданной
	
	Наличие    


	1.9
	Отображение температуры на табло панели управления
	
	Наличие    


	1.10
	Количество полок в холодильной камере
	ШТ
	Больше или равно 3.00000000000    


	1.11
	Количество ящиков в морозильной камере
	ШТ
	Больше или равно 2.00000000000    




	



Приложение к Технической части: иные требования к Товару.


