
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту ограждения на территории РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресу: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе дом 9 стр. 1,2
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1. Наименование объекта: выполнение работ по ремонту ограждения на территории РГХПУ им. С.Г. Строганова по адресу: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе дом 9 стр. 1,2
2. Сроки выполнения работ: 18 рабочих дней, с даты заключения контракта.
3. Характеристики ремонтируемого объекта:
Ограждение выполнено из бетонных панелей ПО-2 установленных в опоры в виде пирамиды (стакана) ФО-2
4. Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребности заказчика).
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт ограждения

	1
	Демонтаж железобетонных оград
	м
	2,5
	

	2
	Устройство	основания	под
фундаменты: щебеночного
	м3
	3,2
	

	3
	Устройство	основания	под
фундаменты: песчаного
	м3
	0,8
	

	4
	Установка железобетонных оград
	м
	15
	

	5
	Погрузо-разгрузочные работы
	тн
	16
	

	6
	Доставка
	тн
	16
	



5. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе дом 9 стр. 1,2
6. Периоды выполнения работ: 
-  начало выполнения работ – начать выполнение работ в течение 3-х календарных дней с момента заключения договора.
- срок выполнения работ – 18 рабочих дней
 7.Требования по выполнению сопутствующих работ:
Доставка и разгрузка, а так-же складирование материалов применяемых при выполнении работ осуществляется транспортом Подрядчика. Погрузка отходов производства и демонтируемых материалов осуществляется силами и транспортом Подрядчика.
8. Общие требования к выполнению работ: 
· Работы должны быть выполнены силами, средствами и из материалов и конструкций Подрядчика, согласно Технического задания.
· Выполнение и качество работ должно соответствовать нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, действующим в области строительства, нормам и правилам в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, санитарии и гигиены, в том числе:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229);
- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 №6);
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
 - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ;
 -СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №782н).
· Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ (соответствие объемов) по актам, технический надзор, контроль за выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций Техническому заданию. Все материалы, конструкции поставляемые в соответствии с Техническим заданием, подлежат обязательному входному контролю качества Подрядчиком с оформлением соответствующих  журналов (актов при необходимости) в соответствии со ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.34,38 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений , постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О проведении строительного контроля».
· Место выполнения работ должно содержаться в чистоте и порядке. Уборку следует производить в течение всего дня, особое внимание должно уделяться уборке в конце каждой смены, которая должна соответствовать безопасным условиям работы на объектах.
· Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в РД 11-02-2006 (с изменениями). Перед началом работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию и актированию.  Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс. В случае выявления дополнительных работ немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы.
· Перед началом выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком фактический объем работ согласно Техническому заданию (Ведомости объемов работ). 

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работы могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования).
· Подрядчик отвечает за соблюдение требований по выполнению работ согласно действующему законодательству.  Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала при выполнении работ на объектах Заказчика.
· Подрядчику, до начала выполнения работ, необходимо направить и согласовать с Заказчиком письмо о допуске персонала.  Для персонала Подрядчика допускаемых на территорию и объекты Заказчика, для выполнения различных видов работ проводятся вводный и первичный инструктажи. Персонал Подрядчика перед прохождением инструктажей, должен предоставить: удостоверения личности, удостоверения на право выполнение специальных видов работ (при наличии специальных видов работ, таких как работы на высоте, с электроинструментом, с сосудами работающими под давлением и т.д.), квалификационные удостоверения (подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям), документы (удостоверения) подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда, а также в области промышленной безопасности (при  использовании подъемных сооружений и сосудов работающих под давлением).
· При выполнении работ персоналу Подрядчика необходимо использовать в работе исправный инструмент, средства индивидуальной защиты, оборудовании (в том числе лестницы и леса) с действующим сроком поверки, а также должны быть проведены мероприятия по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды согласно:
· Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ (в действующей редакции) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в действующей редакции) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями);
· СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Актуализированная действующая редакция»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н).
9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 
· Подрядчик обязан сдать Заказчику выполненную работу в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.
· Приемка выполненных работ осуществляется на основании предоставленных Заказчику Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета.
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
· Приемка  актов выполненных работ по объекту, осуществляется после предоставления Подрядчиком Заказчику полного пакета исполнительной документации на бумажном носителе, соответствующего действующим нормам и правилам Российской Федерации (акты скрытых работ, по требованию Заказчика  подтверждение характеристик и качества применяемых материалов и конструкций, акты демонтажа (при наличии демонтажных работ), копию договора на утилизацию мусора и т.д.) и согласованного с уполномоченным представителем заказчика (а также лицом, осуществляющим технический контроль) в вышеуказанном структурном подразделении.
· Гарантийный срок на выполненные работы и конструкции устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на материалы не менее срока, установленного заводом изготовителем.
· В случае выявления на протяжении гарантийного срока в выполненных работах недостатков (дефектов) Заказчик на протяжении 10 (десяти) календарных дней после их выявления уведомляет об этом Подрядчика и приглашает его для составления акта о порядке и сроке устранения выявленных недостатков (дефектов).
· Персонал Подрядчика должен иметь подтвержденную документально квалификацию, соответствующую виду выполняемой работы.





