Приложение №1
Технические характеристики к мойке высокого давления

	Тип:
	мойка высокого давления

	Класс мойки:
	бытовая

	Максимальное давление:
	130 Бар

	Минимальное давление:
	20 Бар 

	Мощность:
	1800 Вт 

	Максимальная производительность:
	420 л/с

	Тип забора воды:
	водопровод 

	Материал корпуса помпы:
	ударопрочный пластик

	Материал поршней:
	металл

	Макс. температура используемой воды:
	40 °

	Длина шланга высокого давления:
	6 м

	Защита двигателя от перегрева:
	есть 

	Тип охлаждения двигателя:
	водяное

	Фильтры:
	водяной фильтр 

	Отключение при недостаточном притоке воды:
	нет 

	Предохранительный клапан:
	есть 

	Тип питания:
	электрическая сеть 

	Напряжение сети:
	220 В

	Длина провода:
	5 м

	Намотка сетевого шнура:
	есть

	Использование моющего средства:
	есть

	Насадки: 	
	грязевая фреза, струйная трубка

	Наличие колес:
	есть 

	Ручка для перемещения:
	есть 



