Приложение № 1 
к Контракту№  ______________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку интерактивной панели в комплекте с вычислительным блоком и мобильной стойкой
(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств и силами Покупателя (самовывоз) со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 
1.2. Срок поставки Товара до склада Поставщика составляет не более 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
1.3. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть зарегистрирован в реестре Министерства промышленности и торговли РФ.
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
· Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.
2.2. Требования к маркировке:
· товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
· маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3. Требования к упаковке:
· товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
· упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
· на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
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	Интерактивная панель в комплекте с вычислительным блоком (OPS)

	1. 
	Ширина панели
	≥ 1700.0  и  < 1750.0 мм

	2. 
	Высота панели
	≥ 1000.0  и  < 1100.0 мм

	3. 
	Толщина панели
	≥ 80.0  и  < 100.0 мм

	4. 
	Вес панели
	≥ 40.0  и  < 50.0 кг

	5. 
	Материал корпуса
	Металл

	6. 
	Размер диагонали
	75

	7. 
	Наличие крепления в комплекте
	Да

	8. 
	Наличие встроенного вычислительного блока (OPS)
	Да

	9. 
	Наличие твердотельного накопителя
	Да

	10. 
	Объем накопителя встроенного вычислительного блока
	≥ 128.0 Гигабайт

	11. 
	Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока
	≥ 8.0 Гигабайт

	12. 
	Диагональ матрицы дисплея
	≥ 75.0  и  < 80.0 Дюйм

	13. 
	Разрешение матрицы дисплея по вертикали, пиксель
	≥ 2100.0 пиксель

	14. 
	Разрешение матрицы дисплея по горизонтали, пиксель
	≥ 3000.0 пиксель

	15. 
	Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц)
	Да

	16. 
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)

	17. 
	Яркость дисплея
	≥ 400.0 кд/м2

	18. 
	Наличие операционной системы
	да

	19. 
	Статическая контрастность дисплея
	≥4000:1

	20. 
	Время отклика матрицы дисплея (от серого к серому)
	≤ 8.0 мс

	21. 
	Тип подсветки
	Прямая светодиодная

	22. 
	Наличие закаленного защитного стекла
	Да

	23. 
	Наличие антибликового защитного стекла
	Да

	24. 
	Тип сенсорной технологии
	Инфракрасная

	25. 
	Количество стилусов в комплекте поставки
	≥ 2.0 шт.

	26. 
	Количество поддерживаемых стилусов одновременно
	≥ 20.0 шт.

	27. 
	Время отклика сенсора касания, мс
	≤ 5.0

	28. 
	Разрешение сенсора касания
	≤ 1.0

	29. 
	Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана
	≤ 2.0

	30. 
	Количество точек касания
	≥ 20.0

	31. 
	Наличие лотков для хранения стилусов
	Нет

	32. 
	Способ крепления стилуса
	Магнитный (на панеле)

	33. 
	Тип стилусов для работы с панелью
	Безбатарейный

	34. 
	Наличие пульта дистанционного управления в комплекте
	Да

	35. 
	Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки
	Да

	36. 
	Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока
	OPS

	37. 
	Наличие разъемов для подключения внешних устройств
	Да

	38. 
	Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели
	≥ 3.0 шт.

	39. 
	Количество свободных портов USB 2.0 Type A
	≥ 1.0 шт.

	40. 
	Количество портов USB 3.0 Type A
	≥ 3.0 шт.

	41. 
	Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств
	≥ 3.0 шт.

	42. 
	Наличие порта VGA
	Да

	43. 
	Количество мегапикселей на экране
	8

	44. 
	Процессор
	Cortex A55

	45. 
	Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств
	≥ 1.0 шт.

	46. 
	Количество входов аудиосигнала линейного уровня
	≥ 1.0 шт

	47. 
	Количество входов аудиосигнала
	≥ 1.0 шт

	48. 
	Наличие встроенной акустической системы
	Да

	49. 
	Наличие встроенного микрофона
	Да

	50. 
	Наличие встроенной камеры
	Да

	51. 
	Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi)
	Да

	52. 
	Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом
	Да

	53. 
	Наличие дополнительного вычислительного блока
	Да

	54. 
	Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока
	≥ 4.0 

	55. 
	Максимальный поддерживаемый объем накопителя дополнительного вычислительного блока
	≥ 512.0 Гб

	56. 
	Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока
	≥ 32.0 Гб

	57. 
	Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока
	≥ 3.0 шт.

	58. 
	Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока
	≥ 2.0 шт.

	59. 
	Количество портов USB 3.0 Type A дополнительного вычислительного блока
	≥ 4.0 шт.

	60. 
	Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока
	≥ 3200.0

	61. 
	Условия эксплуатации
	В помещении

	62. 
	Гарантийный срок:
	12 месяцев

	63. 
	Срок службы:
	5 лет

	64. 
	Страна происхождения:
	Россия

	Мобильная стойка под интерактивную панель с вычислительным блоком (OPS)

	65. 
	Материал
	Сталь

	66. 
	Максимальная нагрузка
	180 кг

	67. 
	Регулировка по высоте
	Да

	68. 
	Наличие колес
	Да

	69. 
	Стопорный механизм
	Да

	70. 
	Страна происхождения:
	Россия



[bookmark: _GoBack]Контактное лицо: Белоусова Елена Петровна, тел.: + 7(3952)564-568, эл. почта: elenapbel@iszf.irk.ru__________

