ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки:  Посуда для лабораторных целей стеклянная в рамках Федерального проекта "Чистый воздух" 

	
	Наименование товара, работы, услуг
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги) товара
	Ед. изм.

	Страна происхождения товара

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	

	1
	Колба мерная с пришлифованной пробкой 
	Объем
	50
	Миллилитр (мл)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	36
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Допустимая погрешность 
	± 0,12 
	Миллилитр (мл)
	
	
	
	

	
	
	Обозначение конуса
	10/19
	
	
	
	
	

	
	
	Класс точности
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение 
	2
	
	
	
	
	

	2
	Колба  мерная с пришлифованной пробкой 
	Объем
	100
	Миллилитр (мл)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	48
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Допустимая погрешность 
	± 0,2
	Миллилитр (мл)
	
	
	
	

	
	
	Обозначение конуса
	10/19
	
	
	
	
	

	
	
	Класс точности
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение 
	2
	
	
	
	
	

	3
	Колба коническая (тип Кн) 23.19.23.110-00000459
	Номинальная вместимость
	250
	Миллилитр (мл)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	12
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Обозначение конуса
	29/32
	
	
	
	
	

	
	
	Стойкость стекла
	Термически и химически стойкое стекло (ТХС)
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение 
	1 (с взаимозаменяемыми конусами)
	
	
	
	
	

	4
	Кювета для КФК 
	Длина оптического пути
	20
	Миллиметр (мм)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	10
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Габаритные размеры: длина
	 >23 и <25
	Миллиметр (мм)
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: ширина
	 >23 и <25
	Миллиметр (мм)
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: высота
	 >36 и <38
	Миллиметр (мм)
	
	
	
	

	
	
	изготовлены из оптического стекла марки К–8 по технологии УФ–склеивания.
	
	
	
	

	
	
	Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей
	
	
	
	

	5
	Кювета для КФК 
	Длина оптического пути
	20
	Миллиметр (мм)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	14
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Габаритные размеры: длина
	 >23 и <25
	Миллиметр (мм)
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: ширина
	 >23 и <25
	Миллиметр (мм)
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: высота
	 >36 и <38
	Миллиметр (мм)
	
	
	
	

	
	
	изготовлены из оптического стекла марки К–8 по технологии УФ–склеивания.
	
	
	
	

	
	
	Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей
	
	
	
	

	6
	Пипетка градуированная 
	Объем
	1
	Миллилитр (мл)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	10
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Погрешность
	± 0,01
	Миллилитр (мл)
	
	
	
	

	
	
	Цена деления
	0,01
	Миллилитр (мл)
	
	
	
	

	
	
	Тип
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Класс точности
	2
	
	
	
	
	

	7
	Пипетка градуированная 
	Объем
	2
	Миллилитр (мл)
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	20
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Погрешность
	± 0,02
	Миллилитр (мл)
	
	
	
	

	
	
	Цена деления
	0,02
	Миллилитр (мл)
	
	
	
	

	
	
	Тип
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Класс точности
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение 
	1
	
	
	
	
	

	8
	Пипетка градуированная 
	Объем
	5
	
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	20
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Погрешность
	± 0,05
	
	
	
	
	

	
	
	Цена деления
	0,05
	
	
	
	
	

	
	
	Тип
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Класс точности
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение 
	1
	
	
	
	
	

	9
	Пипетка градуированная 
	Объем
	10
	
	Значение характеристик не может изменяться участником закупки
	14
	шт.
	Указывается в составе заявки

	
	
	Погрешность
	± 0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Цена деления
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Тип
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Класс точности
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение 
	1
	
	
	
	
	


2. 	Место поставки товара: Российская Федерация, ул. Дудинская, 4, г. Красноярск
3. 	Срок поставки товара : со дня заключения контракта до 31 октября 2026 года включительно. 
4.         Условия поставки Товара.
4.1 Поставщик осуществляет поставку  за счет собственных средств, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, доставку, а также иных расходов, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении контракта.
4.2	Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
5.         Требования к качеству Товара.
5.1.	Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным.
5.2.	Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
5.3.	Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.4. Товар должен поставляться со всеми относящимися к нему документами (паспортом и т.п.).
5.5.	Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации в момент передачи Заказчику.
5.6. Если в течение срока в соответствии со ст. 477 Гражданского кодекса Российской Федерации Товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям договора, что должно быть подтверждено актом, составленным Заказчиком, то Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
5.7. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
5.8. Мерная посуда должна иметь идентификационный номер, поверена, сведения о поверке должны быть внесены в  Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
6.          Упаковка и маркировка товара:
6.1. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его транспортировке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
6.2.	Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Маркировка должна быть легко читаемой.
6.3.	Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие его использование по прямому назначению сразу по окончанию приемки), вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки и (или) маркировки, считается недопоставленным. 
 
