Техническое задание
на поставку источника хладагента Фреон
 
1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (далее – ИММ УрО РАН). 
2. Объект закупки: Хладагент ФРЕОН (далее – Товар) марок R410A, 407C. R22.
3. КТРУ 20.14.19.130 - «Производные галогенированные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена»
4. Адрес и условия доставки: Доставка товара осуществляется одной партией за счет Поставщика по адресу: 620108, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д.16.
5. [bookmark: _GoBack]Срок и время поставки товара: не более 10 рабочих дней с момента заключения Договора, в рабочие дни Заказчика, с 10:00 до 15:00 по предварительному согласованию. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
6. Порядок формирования цены Договора: цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, вознаграждение Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также любые коммерческие риски Поставщика. 

7. Требования к функциональным, техническим, качественным и количественным характеристикам товара
 
	 №
	наименование
	Описание состав
	Ед.изм
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Хладагент Фреон R410А 
	Тип - фреон 
Назначение- климатическая техника Группа фреона - гидрохлорфторуглероды Тип фреона - R410A 
вес -11.3 кг
	шт
	2
	нет

	2
	Хладагент Фреон 407С 
	Тип - фреон 
Назначение - климатическая техника Группа фреона - гидрофторуглероды 
Тип фреона -407С
Консистенция - газ, 
вес -11.3 кг
	шт
	1
	нет

	3
	Хладагент Фреон R22
	Тип - фреон 
Назначение - получение сверхнизких температур Группа фреона - хлорфторуглероды 
Тип фреона - R-22 Консистенция - газ 
вес -13.6 кг
	шт
	1
	нет



 
8. Общие сведения
8.1. Оригинальность и подлинность: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (включая регенерацию и восстановление), в заводской упаковке производителя. Наличие защитных голограмм, термоусадочной пленки на клапане баллона и уникального серийного номера обязательно.
8.2. Соответствие ГОСТ и ТУ: качество хладагентов должно строго соответствовать ГОСТ Р 54381-2011 (или ТУ завода-изготовителя) и подтверждаться паспортом качества (сертификатом анализа) завода-изготовителя на каждую партию товара.
8.3. Чистота хладагента: массовая доля основного вещества должна составлять не менее:
- Для R22 — 99,9%
- Для R410A и R407C — соответствие компонентному составу согласно спецификации AHRI 700.
- Массовая доля влаги — не более 0,001% (10 ppm).

9 Требования к упаковке и маркировке
9.1. Поставка осуществляется в стандартных металлических баллонах (одноразовых). Баллоны должны быть герметичными, сухими, без следов ржавчины, вмятин и механических повреждений.
9.2. Сертификация тары: Баллоны должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и иметь действующий срок освидетельствования.
9.3. Маркировка: на каждом баллоне и картонной коробке должна быть четкая маркировка на русском языке, включающая:
- Наименование производителя и бренда.
- Химическое наименование и международное обозначение хладагента (R22, R410A, R407C).
- Массу нетто (чистый вес газа).
- Номер партии и дату производства.
- Знаки опасности груза при транспортировке. 

10. Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
10.1. Гарантийный срок товара: Гарантийный срок на поставляемые хладагенты (R410A, R407C, R22) должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки товара.
10.2. Остаточный срок годности на момент поставки: на момент передачи товара Заказчику остаточный срок годности (хранения) хладагента в заводской упаковке должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем.
10.3. Дата производства: поставляемый хладагент должен быть изготовлен в текущем или предшествующем году (например, для 2026 года: «изготовлен не ранее 2025 года»). Поставка товара с истекшим или истекающим сроком годности не допускается.
10.4. Гарантийные обязательства: в течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует сохранение физико-химических свойств хладагента (включая компонентный состав для многокомпонентных газов R410A и R407C), а также герметичность запорной арматуры (вентилей) и отсутствие утечек газа из баллонов при условии соблюдения Заказчиком правил хранения.
10.5. Порядок устранения дефектов: При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов (например: падение давления в баллоне из-за брака вентиля, несоответствие химического состава газа, выявленное при заправке оборудования), Поставщик обязан своими силами и за свой счет заменить некачественный товар на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика.

11. Требования к документации при поставке
Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:
- Паспорт качества (сертификат анализа) завода-изготовителя на каждую партию с указанием фактических химических параметров.
- Сертификат соответствия / Декларацию о соответствии.
- Паспорт безопасности химической продукции (MSDS) на русском языке.
- Документы на тару (подтверждение прохождения технического освидетельствования баллонов).
- Документы подтверждающие страну-производителя.


Составил: начальник цеха Р И О           	                          А.А. Сурков



