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Техническое задание
на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта 

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед.
изм.

	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)

	1. 
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ
20.30.11.120
	Краска водоэмульсионная для стен и потолков, не менее 14 кг ведро.
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки
	

10
	шт.
	
	

	2. 
	Колер
20.30.23.120
	Колер персиковый - 20 шт.
Колер оранжевый - 10 шт.
тара не менее 100 г
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки
	

20
	шт.
	
	

	3. 
	Краска ПФ-115 эмаль серая
20.30.21.130
	Краска ПФ-115 эмаль серая, объем тары не менее 2,7 кг.
Остаточный срок годности: не менее 18 месяцев на момент поставки
	
25
	шт.
	
	

	4. 
	Краска ПФ-115 эмаль белая
20.30.21.130
	Краска ПФ-115 эмаль белая, объем тары не менее 2,7 кг
Остаточный срок годности: не менее 18 месяцев на момент поставки
	
5
	шт.
	
	

	5. 
	Краска ПФ-115 эмаль черная
20.30.21.130
	Краска ПФ-115 эмаль черная, объем тары не менее 2,7 кг.
Остаточный срок годности: не менее 18 месяцев на момент поставки
	
5
	шт.
	
	

	6. 
	Растворитель
20.30.22.220
	Растворитель Уайт-спирит
объем тары не менее 1 л.
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки
	
15
	шт.
	
	

	7. 
	Цемент М-500
23.51.12.110
	Цемент М-500 (25 кг) 
Остаточный срок годности на момент поставки: не раньше 31.07.2027
	
15
	шт.
	
	

	8. 
	Пена монтажная, 750 мл.
20.30.22.170
	Температура применения: от -10 до +30°С
Время полного застывания: 24 часа
Температура эксплуатации: - 40 С + 90 С
Производительность (выход пены): до 45 л.
Под пистолет.
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки
	



5
	шт.
	
	

	9. 
	Мастика битумная гидроизоляционная
23.99.12.120
	Мастика битумная качественных нефтяных битумов и органических растворителей. Предназначена для устройства мягких кровель с использованием рулонных, листовых кровельных материалов и без них.

Вид мастики битумная
Применение гидроизоляционная
Для камня да
Для кирпича да
Для металла да
Для бетона да
Для дерева да
Метод нанесения холодное
Однокомпонентная да
Нетвердеющая нет
Вид тары ведро
Объем, л не менее 20
Минимальная температура использования, °С -5
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки
	


5
	шт.
	
	

	10. 
	Силикон прозрачный герметик под пистолет сантехнический
20.30.22.170
	Силикон прозрачный герметик под пистолет сантехнический, не менее 280 мл Tytan professional
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки
	

10
	шт.
	
	

	11. 
	Лента малярная креповая
22.29.21
	Лента малярная креповая размер 25мм/50м
	10
	шт.
	
	

	12. 
	Линолеум
22.23.15.000
	Тип: полукомерческий
Класс: не ниже 33
Толщина, мм: не менее 3,7
Толщина верхнего слоя, мм: не менее 0,5 мм
Ширина, м: 4
Цвет по согласованию с заказчиком, примерный цвет:[image: ]
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки
	



32
	м.кв.
	
	

	13. 
	Стык металлический для линолеума
24.42.22.139
	Длина: 900-1000 мм
Ширина: 55-60 мм
Толщина: не менее 4,5 мм
Цвет: сочетается с п. 12. Линолеум
	
10
	шт.
	
	

	14. 
	Плинтус
22.23.19.190
	Плинтус напольный с кабель-каналом
Высота, мм: 55;
Длина, мм: 2200
Материал: ПВХ
Гибкий: да
скрытая проводка: да
Цвет: сочетается с п. 12. Линолеум
	

20
	шт
	
	

	15. 
	Уголок для плинтуса внешний
22.23.19.190
	Совместим с п. 14. Плинтус
Цвет: сочетается с п. 14. Плинтус
	
20
	шт.
	
	

	16. 
	Уголок для плинтуса внутренний
22.23.19.190
	Совместим с п. 14. Плинтус
Цвет: сочетается с п. 14. Плинтус
	
20
	шт.
	
	

	17. 
	Заглушка торцевая (комплект: левая и правая)
22.23.19.190
	Совместима с п. 14. Плинтус
Цвет: сочетается с п. 14. Плинтус
	
20
	шт.
	
	

	18. 
	Соединитель для плинтуса
22.23.19.190
	Совместим с п. 14. Плинтус
Цвет: сочетается с п. 14. Плинтус
	
20
	шт.
	
	




Срок поставки Товара: 7 рабочих дней с даты заключения Контракта.
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