                                                                                                                                                                           Приложение № 1 
                                                                                                                                                  к Государственному контракту                         
                                                                                                           №  ____________  от   ______   __________   2026г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.
  Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса д.71
[bookmark: _GoBack]             Сроки поставки: в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
             Время поставки товара: понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
      Сведения о включенных в стоимость товара: в стоимость товара включены, в том числе все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Фильтр
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Фильтр 

	Область применения
	газоснабжение

	Максимальное рабочее давление,бар
	6

	DN
	80

	Степень фильтрации, мкм
	50

	Гарантия
	не менее 24 мес


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	1

	Комплект индикатора перепада давления
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Индикатор перепада давления

	Комплект
	да

	Область применения
	газоснабжение

	Проход газа
	слева-направо

	Диапозон диаметров
	Ду 32-Ду 200

	Гарантия
	не менее 24 мес

	Комплектация
	Индикатор перепада давления, присоединительные штуцеры, соединительные трубки, паспорт, инструкция по монтажу.


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	1


Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
