
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пакетов из ПВД (ОКПД 2 – 22.22.11.190)
1. Наименование объекта закупки: пакеты из ПВД с вырубной укреплённой ручкой, с полноцветной печатью, отрисовка макета.
2. Количество: 1000 шт..
3. Функциональное назначение: рекламно‑сувенирная продукция для вручения посетителям и партнёрам организаций (Бирюлёвский экспериментальный завод, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»).
4. Технические характеристики:
· Материал: ПВД (полиэтилен высокого давления), сорт — высший;
· Цвет основы: тёмно‑синий (соответствие образцу/палитре Pantone — по согласованию);
· Размеры: ширина — 400 мм, высота — 500 мм, донная складка в развороте — 60 мм;
· Толщина материала: не менее 80 мкм;
· Прочность и грузоподъемность: пакет выдерживает до 7-8 кг.  при равномерном распределении. 
· Тип ручки: вырубная, укреплённая (усиление — клеевая или сварная вставка, плотность вставки — не менее 120 г/м²);
· Расположение ручки: по центру верхней кромки, отступ от верхнего края — 50 мм, высота проёма — 20 мм;
· Швы: термосварные, ширина шва — не более 10 мм, прочность шва — не менее 0,7 от прочности плёнки;
· Допуски по размерам: ±2 мм по ширине и высоте, ±3 мм по донной складке.
5. Требования к печати:
· Цветопередача: по утверждённым макетам 
· Расположение изображений: лицевая сторона — логотип и реквизиты Бирюлёвского экспериментального завода; оборотная сторона — логотип и реквизиты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;
· Соответствие макетам: 100% совпадение по расположению элементов, размерам и цветам (контрольный образец — обязателен);
· В случае отсутствия у заказчика готовых макетов — исполнитель обязан разработать дизайн‑макеты печати (лицевая и оборотная стороны) в соответствии с брендбуками/фирменными стилями организаций, согласовать их с заказчиком в электронном виде (e‑mail/ЭДО) до запуска в производство. 
· Срок согласования — не более 3 рабочих дней с даты направления макетов исполнителем. При внесении правок — срок продлевается пропорционально количеству итераций (не более 2 доработок без доплаты).
6. Требования к качеству и безопасности:
· Соответствие ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
· Отсутствие дефектов: трещин, проколов, слипания внутренних поверхностей, непроваренных швов, отслоения краски;
7. Комплектность поставки:
· Пакеты в количестве, указанном в п. 2;
· Сопроводительная документация: сертификаты соответствия, протоколы испытаний, счёт‑фактура, товарная накладная (ТОРГ‑12) либо УПД, акт приёма‑передачи.
8. Упаковка и маркировка:
· Упаковка: пакеты укладываются в гофрокороба либо полиэтиленовые мешки по 100–500 шт. (по согласованию), исключающие деформацию и загрязнение;
· Маркировка тары: наименование продукции, количество шт., дата изготовления, номер партии, данные производителя.
9. Условия поставки:
· Место поставки: 142718, РФ, Московская обл, Ленинский городской округ, рабочий поселок Измайлово, владение 24 строение 2, склад Заказчика
· Срок поставки: 18 дней с момента заключения контракта;
· Порядок поставки: единовременно. 
10. Гарантийные обязательства:
· Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма‑передачи;
· Условия гарантии: отсутствие дефектов материала и изготовления, сохранение целостности швов и качества печати при соблюдении правил транспортировки и хранения.
11. Требования к участникам закупки: соответствие ст. 31 44‑ФЗ, наличие действующих сертификатов на продукцию (при наличии обязательной сертификации).
12. Критерии приёмки:
· Визуальный контроль: отсутствие дефектов, соответствие макетам и размерам;
· Инструментальный контроль: замеры размеров (рулетка/штангенциркуль), проверка толщины (микрометр), контроль прочности швов (выборочно);
· При несоответствии — возврат партии либо замена за счёт поставщика;
· При разработке макетов исполнителем — приёмка включает этап утверждения макетов: фиксируется актом согласования либо электронной перепиской; без согласования макетов производство не осуществляется.
Приложения:
· [bookmark: _GoBack]Приложение №1: фото макета печати 
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