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                            на поставку комплекта ЗИП (запорная арматура и трубы)
1. Объект закупки

	№
п/п
	Описание объекта закупки

	
	Наименование товара 
	Характеристика товара 
	Ед. измерения
	Количество
товара 

	1
	Игольчатый вентиль
	Тип: игольчатый вентиль. Серия: NV. Тип иглы: R.
Характеристики: 
подсоединение: проходной Hy-Lok 3мм - Hy-Lok 3мм; давление: 414 Бар; температура: от -54 до 
+232°C; коэффициент пропускной способности: Cv=0,09.
	шт
	1

	2
	Шаровый кран
	Тип: шаровый кран. Серия: 112S. 
Характеристики: материал: нержавеющая сталь S316; наружный диаметр: O.D. 3мм; со стрелкой рукоятка; с 
креплением на панель; 2-х ходовой угловой.
	шт
	1

	3
	Шаровый кран
	Тип: шаровый кран. Серия: 112S.
Характеристики: материал: нержавеющая сталь S316; наружный диаметр: O.D. 3мм; со стрелкой рукоятка; с 
креплением на панель; 2-х ходовой проходной.
	шт
	1

	4
	Шаровый кран
	Тип: шаровый кран. Серия: 112S.
Характеристики: материал: нержавеющая сталь S316; наружный диаметр: O.D. 3мм; со стрелкой рукоятка; с 
креплением на панель; 3-х ходовой.
	шт
	1

	5
	Труба
	Тип: труба. 
Характеристики: размер: 
3x0.5mm; материал: нержавеющая 
сталь 316L; бухта; A-Flow (Корея); бесшовная по стандарту ASTM A269; давление: 424 Бар; температура: от -196 до +649°C.
	м
	5

	6
	Труба
	Тип: труба. 
Характеристики: размер:
1/16"x0.012"; 
материал: нержавеющая сталь S316/316L
	м
	1




2. Основные условия исполнения Контракта.

2.1. Срок поставки товара
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.2. Место поставки товара. 
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д. 120 литера А, проходная.
В поставку включены доставка, погрузка и разгрузка Товара, перенос Товара до места, указанного Заказчиком, собственными силами и за свой счет.
Установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).
Для осуществления допуска на территорию Заказчика Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара обязан предоставить Заказчику паспортные данные водителя, марку и госномер автомашины.

0.   Требование к товару: 

Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода и подтверждаться необходимыми действующими документами.
Поставляемый Товар должен быть работоспособным, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

0. Дополнительные условия поставки:

Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику:
- полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;
- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);
- техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).
Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

0. Порядок оплаты:

Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета. Авансирование не предусматривается.
Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.6. Гарантии качества:
Гарантийный срок на поставляемый Товар – 12 (двенадцать) месяцев от даты приемки Товара, указанной в Товарной накладной или универсальном передаточном документе, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для Товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок), остаточный гарантийный срок годности на поставляемый Товар – 12 (двенадцать) месяцев от даты приемки Товара, указанной в Товарной накладной или универсальном передаточном документе (для Товаров, в отношении которых установлен срок годности). 
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.


2.7. Порядок приемки

Приемка товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.8. Ответственность сторон:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

2.9. Арбитраж:
В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.10. Прочие условия: 
Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.
Для осуществления допуска в помещения Заказчика не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара, предоставить Заказчику список персонала, который будет осуществлять поставку Товара.
Контактные данные Заказчика:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, литера А
Телефон, факс: (812) 244 0000 
E-mail: a.kil@vniio.ru
Контактное лицо: Ведущий инженер Киль Анна Олеговна
