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ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______
на услугу по монтажу, программированию, пусконаладке и испытаниям автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП)по адресу: 192288,г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7, литера Ш
	г. Санкт-Петербург
	 «____» __________________2026 г.


Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» (ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области), от имени Российской Федерации в целях осуществления государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице начальника ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Григоряка Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – Сторона заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на основании итогового протокола закупочной сессии от _______________ 2026 г. № _______________
и в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказания услуг по монтажу, программированию, пусконаладке и испытаниям автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП)Государственного заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту в объеме, указанном в Техническом задании (далее - Услуги) по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7, литера Ш, Государственный заказчик обязуется принять и оплатить указанные Услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
1.2. Стоимость Услуг по настоящему Контракту определена характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложения № 1 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3.  Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Приложение № 2
к Контракту)

1.4. ИКЗ: 26178160255007816010010005 . . . 0000244
1.5. КБК 32003054240690049244.
1.6. Единица измерения услуг – условная единица.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за оказанными Услугами в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Обеспечить организацию проведения экспертизы оказанных Услуг 
в соответствии с условиями раздела 5 Контракта. 
2.1.3. Обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1), и с условиями Контракта. 
2.1.4. Обеспечить оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями 
раздела 3 Контракта.
2.1.5. Взыскивать неустойку (пени, штрафы) в соответствии с разделом 6 Контракта за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.6. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость Услуг, фактически оказанных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании подписанных Исполнителем и Государственным заказчиком без замечаний актов приема-сдачи оказанных Услуг.
2.1.7. Направить обращение о включении информации об участнике закупки 
или о поставщике (исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков 
в федеральный органом исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в случаях предусмотренных частью 2 статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик имеет право:
2.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных в п.п. 4.1-4.3 Контракта.
2.2.2. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
2.2.3. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, 
что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
2.2.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых 
им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.5. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств 
в соответствии с условиями Контракта.
2.2.6. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить соответствие оказанных Услуг требованиям действующего законодательства, правовых актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.2. Оказать Услуги Государственному заказчику в сроки и в порядке, указанные 
в разделе 4 Контракта.
2.3.3. Передать Акт оказанных услуг, счет (счет-фактуру при наличии) 
или универсальный передаточный документ (далее - УПД), акт приема - передачи оказанных услуг.
2.3.4. Своевременно, по письменному запросу Государственного заказчика, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.5. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующие у Государственного заказчика.
2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать оплату за оказанные Услуги по Контракту.
2.4.2. Требовать уплату пеней согласно пункту 6.2. Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3. Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________________________________ ________________________, в том числе НДС___________ (в случае, если исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе» заменяются на слова
 «НДС не облагается» с указанием ссылки на статью налогового кодекса РФ и включает 
в себя общую стоимость оказанных Услуг, расходы, связанные с уплатой налогов, сборов, других обязательных и иных платежей, взимаемых с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2. Оплата Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.3. Цена Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
3.4. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Контракта.
3.5. Оплата оказанных Услуг осуществляется Государственным заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Государственным заказчиком Акта 
сдачи-приемки оказанных Услуг, (Приложение № 3 к контракту) подтверждающего оказание Услуг, без разногласий и предоставления акта оказанных услуг, счета 
(счета-фактуры (при наличии)) на оплату либо УПД. 
3.6. Обязательства Государственного заказчика по оплате оказанных Услуг считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
3.7. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение
3 (трёх) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным 
в Контракте банковским реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.
3.8. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
3.9. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.
4. Сроки и порядок оказания Услуг
4.1. Оказание Услуг осуществляется в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).
4.2.  Срок оказания услуг не позднее 13.11.2026 г. включительно.
4.3. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ, применяемым для оказания данного вида услуг, условиям Контракта и действующему законодательству (в том числе требованиям безопасности).
4.4. По завершении оказания Услуг Исполнитель письменно информирует об этом Государственного заказчика и передает подписанный со своей стороны Акт, счет 
(счет-фактуру) или УПД для его подписания Государственным заказчиком, Акт 
сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение №3).
4.5. Государственный заказчик при приемке оказанных Услуг проверяет соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом, Техническим заданием и Спецификацией.
4.6. Государственный заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя возвращает подписанный Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, либо направляет мотивированный отказ от подписания Актов в письменной форме.
4.7. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доуслугок и сроков их Оказание за счет Исполнителя. 
4.8. Оказание Услуг по Контракту будет считаться исполненным с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
5. Порядок проведения экспертизы оказанных Услуг
5.1. В целях проверки соответствия оказанных Исполнителем Услуг условиям Контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации Государственным заказчиком проводится экспертиза.
5.2. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы оказанных Услуг в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для государственных и муниципальных нужд».
5.3. Экспертиза оказанных Услуг на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов в соответствии с п. 4.4. Контракта.
5.4. По итогам проведения экспертизы оказанных Услуг уполномоченные представители Государственного заказчика в произвольной форме составляют заключение 
с указанием соответствия (несоответствия) оказанных Услуг требованиям Контракта 
(далее – Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным 
и соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих требования 
к оказанным Услугам и государственному Контракту. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика и Исполнителя.
5.5. В случае, если по результатам экспертизы оказанных Услуг будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, 
в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия оказанных Услуг требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг, если выявленное несоответствие не препятствует их приемке и устранено Исполнителем. 
5.6. Государственный заказчик вправе осуществить экспертизу всего количества оказанных Услуг, предусмотренного Контрактом, на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, на условиях настоящего раздела Контракта.
6. Ответственность
 
(Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (исполнителем), о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее  - ПП РФ от 30.08.2017 №1042).
6.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. 
6.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном ПП РФ от 30.08.2017 №1042, что составляет 
в размере __________руб., что 10 % от цены Контракта.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.12. В случае неисполнения или ненадлежащим образом исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществлении контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть 
после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, 
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
7.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты 
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности 
форс-мажорных обстоятельств. 
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
8. Расторжение и изменение Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:
8.1.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги, и иных условий Контракта.
8.1.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов 
или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более 
чем на десять процентов. При этом  по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
8.1.3. При исполнении Контракта не допускается перемена исполнителя,   
за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником исполнителя  по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.1.4. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика 
с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
8.1.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

8.4. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем 
отказе от исполнения контракта.

8.5. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока 
с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии 
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
Государственного заказчика от исполнения контракта.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры 
и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению 
в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует 
до 25.12.2026, а в части исполнения Сторонами своих обязательств - до их полного исполнения.
10.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 — Техническое задание;
Приложение № 2 — Лицензия;

Приложение № 3 — Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма).
11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
на момент заключения Контракта
	Государственный заказчик
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
	

	Адрес юридический: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7
	

	Адрес фактический: 192288 г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7
	

	Адрес почтовый: 192288 г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7
	

	Телефон: 8 (812) 772-07-76; 8 (812) 772-53-13
	

	Факс: 8 (812) 772-23-36
	

	эл.почта: ik-6@78.fsin.gov.ru
	

	Банковские реквизиты
	

	УФК по Нижегородской области, (ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области, л/с 03721177070)
	

	ИНН: 7816025500
	

	КПП: 781601001
	

	ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
	

	Казначейский счет: 03211643000000013225
Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024
	

	БИК: 012202102
	

	ОКПО: 08829703
	

	ОКТМО: 40906000
	

	ОГРН: 1027807997997
	


ПОДПИСИ СТОРОН
	Государственный заказчик:
	Исполнитель:

	Начальник ФКУ ИК-6 
ГУФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
	___________________________________
___________________________________

___________________________________

	____________________ / В.Ю. Григоряк /

М.П.

«____» __________________2026 г.
	___________________ /_______________/

М.П.

«____» __________________2026 г.


Приложение № 1
к Государственному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по монтажу, программированию, пусконаладке и испытаниям автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП) по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7, литера Ш.
1. Характеристика объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7, литера Ш.
1.1. Назначение помещения: архив ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1.2. Площадь защищаемого помещения: 21,7 кв. м. Размеры помещения по рабочей документации — ориентировочно 5,38 × 4,03 м, расчетная высота — 2,95 м, расчетный объем — 63,96 куб. м.
1.3. Тип установки: автоматическая модульная установка порошкового пожаротушения. По рабочей документации для тушения помещения предусматриваются два рабочих модуля МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2. Дополнительно предусматривается 100%-ный эксплуатационный запас — два аналогичных модуля, которые в составе рабочего пуска не устанавливаются.
1.4. Оказание услуг вести после обязательного выезда на объект специалиста Исполнителя для уточнения фактического состояния помещения, кабельных трасс, мест установки оборудования, точек подключения, строительных конструкций и имеющегося у Государственного Заказчика оборудования.
1.5. Место Оказание услуг: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7, литера Ш, помещение архива и связанные с системой точки подключения/индикации в пределах объекта.
1.6. Место передачи исполнительной документации и результатов услуг: по адресу Государственного заказчика: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7, литера Ш.
1.7. Срок начала Оказание услуг: Срок оказания услуг не позднее 30.10.2026 г. включительно.
2. Требования к инженерному оборудованию, сетям, монтажным и пусконаладочным услугам, технологические решения
До начала оказания услуг Исполнитель обязан изучить окончательную рабочую документацию, обследовать место производства услуг и проверить соответствие фактических условий проектным решениям. В составе услуг предусмотреть:
· входной контроль оборудования и материалов, передаваемых Государственным 
Заказчиком и поставляемых Исполнителем;
· поставку оборудования и материалов в объеме, прямо установленном Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию и окончательной исправленной рабочей документацией, размещенными в составе закупки; объем поставки не определяется после заключения Контракта по результатам дополнительного обследования;

· монтаж приборов, извещателей, пусковых устройств, оповещателей, устройств контроля двери, модулей пожаротушения, кабельных линий и иных элементов АУПП;
· программирование и конфигурирование оборудования, назначение адресов, логики взаимодействия, задержек и состояний системы;
· проведение индивидуальных испытаний, пусконаладочных услуг и комплексной проверки всех предусмотренных проектом режимов;
· оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации.
2.1. Передача, входной контроль и оборудование Государственного Заказчика.
В день заключения Контракта Государственный Заказчик обеспечивает на объекте передачу Исполнителю оборудования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Исполнитель обязан в день заключения Контракта обеспечить прибытие на объект уполномоченного представителя, произвести осмотр и входной контроль передаваемого оборудования и оформить акт приёма-передачи.

До подписания акта приёма-передачи Исполнитель обязан проверить количество, комплектность, модели и исполнения оборудования, маркировку, внешнее и техническое состояние, наличие повреждений, соответствие передаваемого оборудования рабочей документации, а также выполнить необходимые проверки его пригодности для использования при выполнении предусмотренных Контрактом услуг.

Все замечания, возражения и выявленные несоответствия в отношении передаваемого оборудования Исполнитель обязан заявить непосредственно при его приёмке и отразить в акте приёма-передачи до его подписания, с указанием конкретной позиции оборудования и существа выявленного недостатка или несоответствия.
Подписание Исполнителем акта приёма-передачи без замечаний подтверждает принятие оборудования в полном объёме и его пригодность для Оказание предусмотренных Контрактом услуг.
После подписания акта приёма-передачи без замечаний последующие замечания Исполнителя к переданному оборудованию Государственного Заказчиком не принимаются и не могут являться основанием для отказа от оказания услуг, приостановления Оказание обязательств Исполнителем, увеличения цены Контракта, предъявления Государственному Заказчику дополнительных расходов, требования о приобретении дополнительного оборудования либо дополнительной оплаты услуг.
Исполнитель обязан при формировании цены Контракта учитывать использование оборудования Государственного Заказчика, указанного в Приложении № 1, в составе системы в соответствии с рабочей документацией.

С момента подписания акта приёма-передачи Исполнитель несёт ответственность за сохранность принятого оборудования, его надлежащее хранение, монтаж, подключение и использование до завершения услуг и передачи результата Государственному Заказчику.

Повреждение, утрата либо выход из строя переданного оборудования в период нахождения его у Исполнителя не являются основанием для увеличения цены Контракта или предъявления Государственному Заказчику дополнительных расходов.

Оборудование Государственного Заказчика, используемое в принятом комбинированном (полуадресном) варианте АУПП:

контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ — 1 шт.;

блок контрольно-пусковой С2000-КПБ — 1 шт.;

извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 — 2 шт.;

модуль подключения нагрузки МПН BOLID — 2 шт.;

модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 с УСП-101 — 4 шт., из них 2 шт. рабочие и 2 шт. эксплуатационный запас (ЗИП), монтажу не подлежащий.

Перечень оборудования Государственного Заказчика является закрытым и приведён в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Оборудование, отсутствующее в Приложении № 1, не считается передаваемым Исполнителю и не может учитываться участником закупки при формировании цены заявки.

2.2. Основание для оказания услуг. Услуги выполнить в соответствии с окончательной исправленной рабочей документацией «Разработка проектной документации автоматической установки пожаротушения по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7, литер Ш», шифр 100227177126100066-АУПП, стадия «Рабочая документация», включая спецификацию, кабельный журнал, электрические и монтажные схемы. Указанная рабочая документация является неотъемлемой частью описания объекта закупки и размещается в составе закупки в редакции, не содержащей противоречий по наименованию объекта, электроснабжению, составу оборудования и объемам услуг.

2.2.1. Архитектура системы. Принята комбинированная (полуадресная) архитектура BOLID: существующие С2000М, блок индикации и АРМ дежурного поста используются как существующая верхняя часть системы; локальная часть АУПП выполняется на базе ШПС-24 с С2000-КДЛ и С2000-КПБ. Автоматические извещатели ДИП-34А-03 и УДП 513-3АМ услугают по ДПЛС, а световые и звуковые оповещатели 12–24 В и пусковые цепи подключаются по электрической схеме РД через предусмотренные модули подключения нагрузки. Состав, адресация и логика должны полностью соответствовать окончательной РД, размещенной в составе закупки.

2.2.2. Применение ДИП-34А-03. В системе применяются передаваемые Государственным Заказчиком извещатели ДИП-34А-03 — 2 шт. Подключение к ДПЛС и обеспечение услугоспособности линии при неисправностях выполняются строго по окончательной электрической схеме и эксплуатационной документации оборудования. Дополнительные изоляторы короткого замыкания поставляются только в случае, если они прямо предусмотрены окончательной РД.

2.3. Электроснабжение и линии связи. Электроприемники системы противопожарной защиты должны иметь требуемую проектом надежность электроснабжения. Основное питание ШПС-24 — 220 В от существующей сети объекта по заданию 100227177126100066-АУПП.ЗД1; резервирование обеспечивается аккумуляторными батареями в составе ШПС-24/МИП-24 в соответствии с окончательным расчетом РД. Государственный Заказчик обеспечивает подвод линии 220 В до точки подключения, указанной в ЗД1. Исполнитель выполняет подключение ШПС-24 к подготовленной линии, защитное заземление, прокладку и подключение всех линий АУПП в границах РД. Кабели и способы прокладки должны соответствовать окончательной спецификации и сертифицированной ОКЛ.

2.4. Интеграция с существующей системой противопожарной защиты. Проектируемую АУПП сопрячь с существующей системой BOLID объекта по RS-485 через существующий С2000М на дежурном посту с отображением предусмотренных РД состояний на существующих средствах индикации/АРМ. Исполнитель выполняет конфигурирование, адресацию и пусконаладку новой части системы и участвует в комплексной проверке сопряжения. Если изменение конфигурации существующего С2000М/АРМ возможно только с участием обслуживающей организации объекта, Государственного Заказчик обеспечивает ее доступ и участие в согласованное время; это не изменяет обязанность Исполнителя выполнить собственный объем программирования и ПНР.

3. Требования к качеству, пожарно-техническим характеристикам применяемых материалов, изделий и оборудования.
Применяемые оборудование, кабельная продукция, монтажные изделия и материалы должны быть новыми (за исключением оборудования, передаваемого Государственным Заказчиком), исправными, комплектными, соответствовать окончательной рабочей документации, документации изготовителей и обязательным требованиям пожарной безопасности.
На оборудование и материалы, для которых законодательством предусмотрено подтверждение соответствия, Исполнитель обязан предоставить действующие документы о соответствии. Не допускается применение оборудования с нарушенными сроками службы/хранения, следами повреждений, самовольного ремонта или измененной маркировкой.
Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить в составе огнестойкой кабельной линии и способом прокладки, предусмотренным окончательной рабочей документацией. Кабельные проходки через ограждающие конструкции выполнить с восстановлением требуемой огнестойкости и герметичности.
Наличие у Государственного Заказчика ПВХ-труб, кабеля ВВГнг(А)-FRLS, коробок КМ-О (4к)-IP41 и иных ранее приобретенных материалов само по себе не является основанием для их применения вместо предусмотренных окончательной рабочей документацией изделий. Их применение допускается только при прямом соответствии проектному решению либо после оформленного решения проектной организации.
Указание в рабочей документации и Приложении № 2 на отдельные изделия BOLID обусловлено необходимостью аппаратной, программной и протокольной совместимости с существующими С2000М/АРМ объекта и передаваемыми Государственным Заказчиком С2000-КДЛ, С2000-КПБ и ДИП-34А-03, а также сохранением ДПЛС, RS-485 и проектной логики управления. Такое указание применяется в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. Для товаров, не требующих указанной совместимости (в том числе неадресных оповещателей 12–24 В, части монтажных изделий и материалов), характеристики устанавливаются по окончательной РД и допускают эквивалент при соблюдении всех требуемых параметров, сертификатов и совместимости.

4. Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУПП)
4.1 Основные требования к АУПП
При оказании услуг необходимо обеспечить:
· монтаж комбинированной (полуадресной) системы обнаружения, управления и оповещения в составе, предусмотренном окончательной рабочей документацией;

· контроль защищаемого помещения не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями с реализацией предусмотренного проектом алгоритма формирования сигнала на управление АУПП;
· автоматический пуск пожаротушения после Оказание условий запуска и выдержки времени, установленной окончательной рабочей документацией;
· ручной/дистанционный пуск с устройства, предусмотренного проектом;
· блокировку автоматического пуска при открывании двери защищаемого помещения и предусмотренный проектом порядок восстановления автоматического режима;
· световое и звуковое оповещение, включая сигналы «ПОРОШОК! УХОДИ!», «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» и «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» в местах и исполнении, предусмотренных окончательной РД;

· передачу информации о состояниях «Пожар», «Пуск», «Неисправность», отключении автоматики и иных предусмотренных проектом состояниях на пост дежурного персонала;
· контроль исправности линий связи, шлейфов, пусковых цепей и цепей оповещения в объеме, предусмотренном рабочей документацией;
· установку двух рабочих МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 с УСП-101 с подключением пусковых цепей по электрической схеме РД; два аналогичных модуля 100%-ного эксплуатационного запаса являются ЗИП Государственного Заказчика, монтажу не подлежат и после входного контроля передаются Государственному Заказчику по акту для организации хранения в соответствии с РД и документацией изготовителя;

Монтаж, подключение и программирование выполнить в соответствии с окончательной рабочей документацией, эксплуатационной документацией заводов-изготовителей и действующими обязательными нормативными требованиями, в том числе применимыми положениями СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 6.13130.2025, СП 3.13130.2026, СП 7.13130.2013, ГОСТ Р 59636-2021, СП 76.13330.2016, ПУЭ и Федерального закона № 123-ФЗ в действующих редакциях.

Пусконаладочные работы должны включать проверку взаимодействия элементов системы во всех предусмотренных проектом режимах. В ходе комплексных испытаний проверить как минимум:
· срабатывание каждого пожарного извещателя и корректность отображения его состояния;
· формирование сигнала управления АУПП при выполнении предусмотренного проектом алгоритма срабатывания двух извещателей;
· включение предупредительной световой и звуковой сигнализации;
· отсчет задержки пуска и формирование команды на пуск без фактического выпуска огнетушащего порошка — с применением безопасного испытательного способа/имитатора;
· ручной/дистанционный пуск и его блокировку при открытой двери в случаях, предусмотренных проектом;
· отключение автоматического пуска при открывании двери и восстановление автоматического режима;
· контроль обрыва и короткого замыкания контролируемых линий;
· переход на резервное питание и отображение неисправности/исчезновения основного питания;
· передачу всех предусмотренных сигналов на пост дежурного персонала, включая проверку связи по RS-485 с существующей системой объекта и корректного отображения проектных состояний;

· проверку реакции системы на потерю связи по интерфейсу RS-485 и восстановление связи — в объеме, предусмотренном окончательной РД и эксплуатационной документацией оборудования.

4.2 Особые требования к оказанию услуг
Строительная готовность помещения. Государственный Заказчик до начала комплексных испытаний обеспечивает выполнение предусмотренных окончательной РД строительных мероприятий, не относящихся непосредственно к монтажу АУПП: ликвидацию технологически необоснованных проемов, установку/наладку доводчиков и требуемое уплотнение дверей, а также готовность стыковочных узлов системы удаления продуктов горения, если такие мероприятия предусмотрены окончательной РД. Герметизация кабельных проходок, выполняемых Исполнителем при монтаже АУПП, входит в объем настоящего Контракта.

Модули подключения нагрузки (МПН). Окончательной РД предусмотрено 6 МПН для контроля/подключения соответствующих нагрузок и пусковых цепей. Монтаж и подключение выполняются строго по электрической схеме РД. Если 2 МПН передаются Государственным Заказчиком по Приложению № 1 после положительного входного контроля, Исполнитель поставляет оставшиеся 4 шт.; общее количество смонтированных МПН должно составлять 6 шт.

Самовольная замена проектного оборудования, изменение схем подключения, логики работы, адресации, временных задержек, типа кабеля, способа прокладки, крепления МПП и иных проектных решений не допускаются. При выявлении невозможности Оказание решения Исполнитель обязан приостановить соответствующую часть услуг и письменно уведомить Государственного Заказчика.
Основное оборудование, подлежащее поставке Исполнителя, указано в закрытом перечне Приложения № 2. Кабельная продукция, ОКЛ, монтажные изделия и основные материалы поставляются Исполнителем в составе и количестве, приведенных в настоящем ТЗ и окончательной РД. Передаваемые Государственным Заказчиком приборы повторной закупке Исполнителя не подлежат.

Стоимость крепежных, соединительных, коммутационных, маркировочных, расходных и иных вспомогательных материалов и изделий, объективно необходимых для Оказание предусмотренных рабочей документацией монтажных и пусконаладочных услуг и не являющихся самостоятельными единицами основного оборудования системы, считается включенной в цену Контракта. Дополнительная оплата таких материалов Государственным Заказчиком не производится.

В случае возникновения в ходе исполнения Контракта необходимости изменения количества товаров либо объема услуг, уже предусмотренных Контрактом, такое изменение осуществляется исключительно в случаях, порядке и пределах, допускаемых статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, с оформлением соответствующего соглашения сторон. Поставка новых видов основного оборудования, не предусмотренных рабочей документацией, спецификацией и Контрактом, не может возлагаться на Исполнителя без соответствующего правового основания и оформления.

Оборудование и материалы должны быть смонтированы аккуратно, с обеспечением доступа для обслуживания. По завершении услуг Исполнитель обязан удалить строительный мусор и восстановить поврежденные при производстве услуг участки отделки в пределах места Оказание услуг.
4.3 Требования к конструктивным решениям
Крепление модулей порошкового пожаротушения, приборов, извещателей, оповещателей и кабеленесущих конструкций выполнить способами и крепежом, предусмотренными окончательной рабочей документацией и технической документацией изготовителей. Места установки должны обеспечивать услугоспособность оборудования, возможность обслуживания и исключать механические повреждения.
При выполнении кабельных проходок, сверлении и креплении не допускается повреждение существующих инженерных коммуникаций и конструкций. Огнестойкие проходки и герметизация выполняются материалами, имеющими необходимые документы о соответствии.
4.4 Требования к составу и результату услуг
Объем услуг определяется настоящим Техническим заданием, Приложениями № 1
и № 2 и окончательной откорректированной рабочей документацией 100227177126100066-АУПП, размещенными в составе закупки. Результатом является полностью смонтированная, запрограммированная, испытанная и готовая к эксплуатации АУПП, интегрированная с существующей системой BOLID объекта в объеме РД. Исполнитель не несет обязанности по поставке оборудования или выполнению услуг, отсутствующих
в указанных документах, если такие изменения не оформлены в установленном порядке.

По завершении услуг Исполнитель передает Государственному Заказчику комплект исполнительной документации, включающий в применимом объеме:
· исполнительные схемы с фактическими трассами, адресами и местами установки оборудования;
· акты входного контроля и акты на скрытые работы (при наличии);
· протоколы измерений и испытаний кабельных линий и электропитания;
· протокол/акт комплексного опробования АУПП с фиксацией проверенных режимов;
· паспорта, руководства по эксплуатации и документы о соответствии на поставленное оборудование и материалы;
· резервную копию конфигурации/программы приборов и перечень назначенных адресов;
· акт сдачи-приемки выполненных услуг и иные документы, требуемые Контрактом и действующим законодательством.
До сдачи системы Исполнитель проводит инструктаж назначенных Государственным Заказчиком работников по основным режимам эксплуатации, действиям при пожаре, неисправности и отключении автоматического пуска.
Приемка результата услуг осуществляется после успешного завершения комплексных испытаний, устранения выявленных замечаний и передачи полного комплекта исполнительной документации.
Работы, относящиеся к лицензируемой деятельности в области пожарной безопасности, выполняются лицом, имеющим действующую лицензию МЧС России на соответствующие виды услуг. Лицензия предоставляется Исполнителем при подаче ценового предложения на торговой площадке.
Приложение № 1
к Техническому заданию
ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ Государственного ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
	№
	Наименование
	Модель
	Количество
	Назначение/условие применения

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	1 шт.
	Давальческое оборудование; использовать после входного контроля

	2
	Блок контрольно-пусковой
	С2000-КПБ
	1 шт.
	Давальческое оборудование; использовать после входного контроля

	3
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
	ДИП-34А-03
	2 шт.
	Давальческое оборудование; применять по окончательной РД

	4
	Модуль подключения нагрузки
	МПН BOLID
	2 шт.
	Давальческое оборудование; использовать после входного контроля; входит в общее проектное количество 6 шт.

	5
	Модуль порошкового пожаротушения с УСП-101
	МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 с УСП-101
	4 шт.
	2 шт. рабочие для монтажа; 2 шт. — эксплуатационный запас (ЗИП), не монтируются


Примечание. Перечень является закрытым. Передача давальческого оборудования осуществляется по акту в день заключения Контракта с соблюдением порядка входного контроля, установленного пунктом 2.1 настоящего Технического задания. Существующие С2000М, блок индикации и АРМ дежурного поста являются оборудованием действующей системы объекта и Исполнителу как давальческое имущество не передаются; они используются как точки сопряжения в объеме окончательной РД. Иное имущество на складе Заказчика в цену и объем обязательств Исполнителя не включается.
Приложение № 2
к Техническому заданию
ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОГО ИСПОЛНИТЕЛЕМ
	№
	Наименование
	Модель/исполнение
	Количество
	Примечание

	1
	Шкаф с резервированным источником питания для размещения средств пожарной автоматики
	ШПС-24 BOLID, комплектация по РД
	1 шт.
	С учетом монтажа передаваемых Заказчиком С2000-КДЛ и С2000-КПБ; без их повторной закупки

	2
	Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А·ч
	АБ 1217М либо эквивалент, совместимый с ШПС-24/МИП-24
	2 шт.
	По окончательному расчету резервного питания РД

	3
	Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», адресное
	УДП 513-3АМ
	1 шт.
	Для ДПЛС BOLID

	4
	Оповещатель световой «Автоматика отключена»
	12–24 В
	1 шт.
	Неадресная нагрузка; характеристики по РД

	5
	Оповещатель световой «Порошок! Не входи!»
	12–24 В
	1 шт.
	Неадресная нагрузка; характеристики по РД

	6
	Оповещатель светозвуковой «Порошок! Уходи!»
	12–24 В
	1 шт.
	Неадресная нагрузка; характеристики по РД

	7
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	12–24 В
	1 шт.
	Неадресная нагрузка; характеристики по РД

	8
	Адресный расширитель с магнитоконтактным извещателем
	С2000-АР1 исп.02 с ИО 102-20 Б2П
	1 компл.
	Контроль двери и блокировка автоматического пуска

	9
	Коробка монтажная огнестойкая
	КМ-О (8к)-IP41 либо эквивалент по РД/ОКЛ
	6 шт.
	Без снижения огнестойкости и контролируемых характеристик линии

	10
	Модуль подключения нагрузки
	МПН BOLID
	4 шт.
	В дополнение к 2 шт., передаваемым Заказчиком; всего по проекту 6 шт.

	11
	Знак «Осторожно. Установка пожаротушения!»
	W47 либо эквивалент по РД
	1 шт.
	Светонакопительный знак


Кабельная продукция и основные монтажные материалы, поставляемые Исполнительом по окончательной РД: КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,75 — 60 м; КПСнг(А)-FRHF 2×2×0,75 — 90 м; ПУГВнг(А)-HF 1×4 — 12 м; тяжелая безгалогенная гофротруба HF D16 — 131 м; монтажная лента FR 0,7×20 — 1 рул.; кабель-канал 40×40 — 4 м; кабель-канал 25×16 — 4 м; хомуты для монтажа ОКЛ — 1 уп.; комплекты крепления ОКЛ СМО 16–17 — 3 уп.; кольцевые наконечники — 10 шт.; маркировочные бирки — 20 шт.; маркер промышленный — 1 шт.; труба стальная тонкостенная Ду25 — 0,5 м; минеральная вата требуемой плотности — 1 лист; огнезащитная терморасширяющаяся мастика — 1 тюбик. Конкретные торговые марки монтажных материалов допускается заменять эквивалентными при сохранении проектных характеристик, сертификатов и состава сертифицированной ОКЛ.
Условие комплектности закупки: вместе с настоящим ТЗ в составе закупки размещается окончательная откорректированная РД 100227177126100066-АУПП. Приложения № 1 и № 2 настоящего ТЗ должны соответствовать этой редакции РД. При выявлении технической ошибки или расхождения до начала соответствующих услуг Исполнитель обязан письменно уведомить Государственного Заказчика и не вправе самостоятельно изменять проектное решение.
	Государственный заказчик:

Начальник ФКУ ИК-6 ГУФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области


                                _____________________/В.Ю.Григоряк /   
	                   Исполнитель:    

______________/ ______________/

           



Приложение № 2

к Государственному контракту

Лицензия


Приложение № 3
к Государственному контракту
от «___» _______ 2026 г. №________
(ФОРМА)*
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по состоянию на 20___ год
Исполнитель ___________ в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, 
и Государственный заказчик ______________  в лице ___________________________ действующего  на  основании  ________________, 
с другой  стороны, составили настоящий Акт о следующем:
В соответствии с Контрактом от __________ г. № __________ Исполнитель выполнил обязанности по оказанию услуг
	Наименование заказчика
	Наименование Услуги

	Описание услуги

	Объем услуг
	Ед. изм.
	Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС/ НДС не облагается)
	Стоимость, руб. (включая НДС/НДС не облагается)

	ФКУ ИК-6 

ГУФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
	услуг по монтажу, программированию, пусконаладке и испытаниям автоматической установки порошкового пожаротушения (АУПП)
по адресу г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7, литера Ш.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Соблюдение условий контракта на оказание услуг__________________. Итого оказано услуг на общую сумму ___________________, в том числе НДС _________/НДС не облагается на основании _________.  
    К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
  Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: ____________________________________________________________________.

Проведена экспертиза силами Государственного заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций)) в соответствии со статьей 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».***
Представленные документы подтверждают соответствие оказанных услуг установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
По качеству, количеству оказанных услуг Государственный заказчик претензий не имеет.
   Настоящий Акт составлен и подписан Исполнителем и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах:
1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр –Исполнителю. 
	Приемочная комиссия**:

	
	

	1. должность ____________________ (_____________________)
                              подпись                        расшифровка подписи
2. должность ____________________ (_____________________)
                             подпись                           расшифровка подписи
3. должность ____________________ (_____________________)
                             подпись                           расшифровка подписи
4. должность ____________________ (_____________________)
                             подпись                           расшифровка подписи
5. должность ____________________ (_____________________)
                             подпись                           расшифровка подписи
	
	

	«_______» ______________ 20___ г.
	
	


* - документ печатается с двух сторон листа
** - приемочная комиссия не менее 5-ти человек (ч. 6 ст. 94 44-ФЗ)
*** -  подписание настоящего акта приемки-передачи товара подтверждает, что проведена экспертиза силами государственного заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций), торговый знак поставленного товара, основные характеристики товара по спецификации, комплектация товара,  цвет, размер, материал и т.д. (что существенно для данного вида )  - соответствуют требованиям заказчика, указанным в контракте. Представленные сопроводительные документы соответствуют требованиям законодательства к данному виду услуг и соответствуют условиям контракта.
ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
	             От Государственного заказчика
          _________________/____________/
	От Исполнителя
__________________________


