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Приложение №1
к Контракту № ___________________
от «__» ___________2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказания услуг по демонтажу (разборке), спуску с 3-го этажа, транспортировке, подъёму на 2-й этаж и монтажу (сборке) стола для переговоров, для нужд Федеральной службы по финансовому мониторингу
	№
 п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для закупки товара
	Задание Заказчика

	2
	Наименование объекта закупки
	Оказания услуг по демонтажу (разборке), спуску с 3-го этажа, транспортировке, подъёму на 2-й этаж и монтажу (сборке) стола для переговоров.

	3
	Адрес объекта
	г. Москва, ул., Мясницкая, д.39, стр. 1

	4
	Назначение объекта
	Административное здание предназначено для размещения Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

	5
	Государственный Заказчик 
	Федеральная служба по финансовому мониторингу.

	6
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет 2026

	7
	Особые условия
	Срок оказания услуги – 5 (пять) рабочих дней с даты заключения контракта.

	8
	Общие сведения

	Наименование оборудования стол для переговоров
Габариты (длина × ширина × высота) - 7000 × 2000 × 80 мм
Материал столешницы - Массив
Конструкция - Модульная 
Количество секций/модулей - 16
Наличие хрупких элементов (стекло, акрил) - Нет 
Примечание: Стол длиной 7 метров и шириной 2 метра относится к нестандартным крупногабаритным грузам. Перемещение в собранном виде по лестничным маршам и дверным проёмам, как правило, невозможно — требуется обязательная разборка на модули.

	9
	Адреса и условия
	Адрес демонтажа (откуда) - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1
Этаж демонтажа - 3
Адрес монтажа (куда) - г. Москва, пер. Большой Трехсвятительский, д. 2/1, стр. 1
Этаж монтажа - 2
Грузовой лифт в здании демонтажа - Есть 
Грузовой лифт в здании монтажа - Нет
Ширина лестничного марша (демонтаж) - 2000 мм
Ширина лестничного марша (монтаж) - 2500 мм
Ширина дверных проёмов по пути следования - 1000 мм
Парковка для грузового транспорта – Есть на обоих адресах.

	10
	Состав и порядок выполнения работ
	Разборка стола (демонтаж)
Разборка стола на модули/секции в соответствии с конструкцией:
снятие столешницы (или её секций);
демонтаж опор/ножек, поперечин, царг, кабель-каналов;
снятие фурнитуры (петли, направляющие, замки) — с упаковкой в отдельную промаркированную тару.
Спуск с 3-го этажа
Вынос модулей из помещения на лестничную клетку / к лифту.
Cпуск модулей лифтом; проверка соответствия габаритов модулей размерам кабины и дверного проёма лифта.
При отсутствии грузового лифта (выход из строя или превышении габаритов): спуск по лестнице вручную силами грузчиков:
количество грузчиков — не менее 4 человек (из расчёта 2 человека на каждый габаритный модуль);
использование такелажных ремней для распределения нагрузки-предоставляется Исполнителем;
применение лестничных тележек / рохли — при наличии прямых участков и достаточной ширины марша-предоставляется Заказчиком;
обеспечение защиты стен, перил и напольного покрытия на всём маршруте спуска.
Погрузка модулей в транспортное средство.
Транспортировка
Перевозка в закрытом кузове, защищённом от осадков и пыли.
Фиксация каждого модуля в кузове стяжными ремнями и распорками для исключения смещения, контакта между модулями и ударов.
Укладка модулей на подложку из гофрокарта или вспененного материала.
Соблюдение скоростного режима, плавное торможение и разгон.
Подъём на 2-й этаж
Выгрузка модулей из транспортного средства.
Подъём по лестнице вручную:
количество грузчиков — не менее 2 человек;
использование такелажных ремней и/или лестничных тележек;
защита стен, углов, перил и пола на маршруте подъёма.
Доставка модулей в помещение монтажа.
Сборка стола (монтаж)
Распаковка модулей, визуальный осмотр на отсутствие повреждений, полученных при транспортировке.
Защита напольного покрытия в помещении монтажа (коврик/картон под зону сборки).
Сборка стола в соответствии с конструкцией:
установка опор/ножек, поперечин, царг;
установка столешницы/секций, стыковка модулей с выравниванием по уровню;
монтаж фурнитуры, декоративных элементов, хрупких вставок — в последнюю очередь;
Выравнивание стола по уровню, регулировка опор, проверка стыков модулей на отсутствие перепадов по высоте и зазоров.
Финальная проверка: устойчивость, отсутствие качания, ход ящиков/дверей (при наличии), целостность поверхности.

	11
	Требования к результатам работ
	Приемка и оценка Заказчиком результата исполнения Контракта осуществляется в соответствии с требованиями задания Заказчика.
Мотивированный отказ Заказчика принять работы и подписать акт выполненных работ может основываться на обнаружении Заказчиком несоответствия поставляемых материалов, нормативных документов, условиям контракта и технического задания, отсутствием необходимых согласований.
Заказчик вправе отказаться от приемки материалов и работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают нормальное функционирование объекта и не могут быть устранены Исполнителем.  
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем контракта, а также в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
Датой сдачи Исполнителем результата и приемки работ Заказчиком считается дата подписания Заказчиком и представителем Исполнителя акта выполненных работ (Приложение №3).

	12
	Гарантийные требования  и срок на момент оказания услуги 
	Гарантийный срок на произведенные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечислением выявленных недостатков (дефектов) и сроком их устранения. 








































Приложение № 2
к Контракту № ___________
от «__» ____________2026 г.

Спецификация на выполнение работ по демонтажу (разборке), спуску с 3-го этажа, транспортировке, подъёму на 2-й этаж и монтажу (сборке) стола для переговоров.

	п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. за единицу
	Сумма, руб.

	1
	Работы по демонтажу (разборке)
	усл. ед.
	1
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]Транспортировка
	усл. ед.
	1
	
	

	3
	Работы по монтажу (сборке)
	усл. ед.
	1
	
	




































Приложение № 3
к Контракту № _____________
от «___»_____________2026 г. 


АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ____________ от _________2026 г.
К  контракту от _____________20__г. №___________
______________________, именуем_ в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________________________
    (наименование организации)
________________________________________________, действующ__ на 

основании___________________________________________________________,
                (должность,Ф.И.О.)                                                                                               (устава/положения/доверенности)
с одной стороны, и Федеральная служба по финансовому мониторингу, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________________________________,
                                                                  (должность,Ф.И.О.)          
 действующ____на основании___________________________________________ _____________________________________________________, с другой стороны,
 (устава/положения/доверенности)
вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Контракта № ____________________ от «__» ______ 2026 г.
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	
	
	
	
	

	Итого
	



2. Услуга принята Заказчиком в присутствии Поставщика и ________________ (соответствует/не соответствует) требованиям Заказчика и/или условиям Контракта.
Претензий к Поставщику по качеству, срокам и объему оказанных услуг Заказчик не имеет.
(Вариант дополнительно: Заказчиком выявлены следующие недостатки результата поставки товара: _____________________, подлежащие устранению Поставщиком в срок до «__» _____________ ____ г. в следующем порядке: __________________________).
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.


	ПОСТАВЩИК 


____________________ /_________/
М.П.
	  ЗАКАЗЧИК


  __________________ /_________/
  М.П.



