Назначение   Предназначены для всех видов хирургических вмешательств
Изготовлены из высокоуглеродистой хирургической стали с уровнем прочности, превосходящим 32 ньютон     соответствие
Твердость стали по Виккерсу, HV      ≥ 750
Форма лезвий соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 13485-2017
соответствие
Тип лезвия      остроконечное
Длина лезвия, миллиметр    ≥ 38,8 и  ≤ 42,8 
Ширина лезвия, миллиметр   ≥ 5 и  ≤ 7 
Совместимость с ручкой-держателем в соответствии с ГОСТ Р 50331-92 (ISO 7740)
№ 3
Тип крепления к ручке      салазочный паз
Наличие дополнительного ребра жесткости    соответствие
Упакованы в индивидуальную блистерную упаковку    соответствие
В картонной пачке, штука     <100
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