Описание объекта закупки (техническое задание)
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей для нужд Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры

1. Требования к техническому обслуживанию и ремонту
1.1. Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта должно включать в себя:
- выполнение регламентного (в соответствии с требованиями завода-изготовителя) комплекса мероприятий, направленных на поддержание транспортных средств в исправном состоянии и соответствующем внешнем виде, а также на выявление и устранение возможных скрытых неисправностей;
- комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния, ресурса и обеспечения безопасности работы транспортных средств и их составных частей;
- проведение слесарных, кузовных, малярных и диагностических работ.
Периодичность ТО через каждые 10 000 (15 000) км. Соответствие проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию должны ответствовать ГОСТ, ТУ, Постановлению Правительства РФ от «11» апреля 2001 года № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» Выполняемые работы по качеству, техническим характеристикам, безопасности, , ГОСТ 33997-2016 «Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», Федеральному закону«О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ. 
Результаты работ должны соответствовать требованиям, регламентирующим техническое состояние автотранспортных средств, участвующих в дорожном движении, в том числе требованиям ГОСТ 33997-2016 в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствие указанным требованиям должно подтверждаться соответствующим документом, выдаваемым подрядчиком согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ и иным действующим требованиям. Сборники норм времени на ремонт и техническое обслуживание автомобилей», Минтранс, 1997 г. Исполнитель гарантирует, что качество оказываемых услугсоответствует стандартам на данный вид услуг, действующим в Российской Федерации на момент выполнения контракта.

2. Требование к услугам и станции технического обслуживания автомобилей
2.1. Техническое обслуживание и ремонт служебного автотранспорта осуществляется с применением запасных частей заказчика. В случае отсутствия необходимых запасных частей у заказчика, исполнитель использует запасные части, удовлетворяющие требованиям п. 7 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ (товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)) с приложением сертификата соответствия Российской Федерации (или иного документа, подтверждающего качество товара), по цене, указанной в перечне запасных частей, являющейся неотъемлемой частью государственного контракта включающей в себя все расходы исполнителя, в том числе стоимость расходных материалов, заменяемых запасных частей, уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, заключенного Государственного контракта.
Приемка услуг осуществляется на площадке исполнителя представителем заказчика, при этом исполнитель предоставляет заказчику: подписанный исполнителем Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, заказ-наряд и счет-фактуру (кроме случая, когда оформление данных документов не требуется согласно законодательству РФ).
2.2. Станция технического обслуживания автомобилей (далее СТО) должна:
- осуществлять все виды работ по техническому обслуживанию автомобилей, а также текущий ремонт с предоставлением оригинальных запасных частей для иномарок российского производства;
- выполнять ремонт и техническое обслуживание автомашин в строгом соответствии с трудоемкостью, установленной заводами-изготовителями;
- иметь систему выходного контроля качества оказания услуг;
- иметь необходимый запас (на весь модельный ряд на складе исполнителя) оригинальных запасных частей для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- иметь возможность доставки отсутствующих запасных частей на склад в сроки, не превышающие 15 (пятнадцать) дней;
- предоставлять возможность присутствия представителя заказчика при проведении работ;
- обеспечивать круглосуточный прием автомобилей в ремонт;
- иметь возможность технического обслуживания 7 (семь) дней в неделю (включая праздники и выходные дни);
- обеспечить прием автомобиля без предварительной записи, в день обращения;
- принимать на себя обязательства по утилизации отходов от ремонта автомобилей заказчика;
- обеспечить мойку автомобиля перед и после проведения работ;
- располагать на СТО огороженной, охраняемой стоянкой для автомашин;
- иметь возможность приема заявок на техническое обслуживание и ремонт автомашин заказчика в письменной или устной форме по телефону.

3. Расчет нормо-часов
3.1. Расчет количества нормо-часов по техническому обслуживанию и текущему ремонту должен быть выполнен и утвержден Исполнителем на основании руководящих документов (РД), рекомендаций НИИАТ Минтранса России или европейского справочника трудозатрат Autodata. В случае отсутствия данных по тем или иным видам работ, допускается использование хронометражного метода расчета, а также применение утвержденных коэффициентов к корректировке количества нормо-часов в случаях, предусмотренных РД и рекомендациями НИИАТ Минтранса России.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Определяются в соответствии с предложением участника размещения заказа, но не должны превышать со дня приемки исполнителем транспортного средства на СТО:
- по техническому обслуживанию транспортных средств 2 (два) рабочих дней;
- по текущему ремонту транспортных средств 3 (три) рабочих дней;
- по жестяно-сварочным и малярным работам 7 (семь) рабочих дней.

5. Требования к месту, срокам контракта
5.1. Место выполнения работ:
- г. Тверь, на СТО исполнителя. Исполнитель должен находиться в непосредственной близости от основной стоянки автомобилей заказчика, расположенной по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 9;
-Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 9.
5.2. Период оказания услуг с даты подписания контракта 
по 30.12.2026  включительно.

6. Механизм и условия гарантийного обслуживания
6.1. Требования к предоставлению гарантийных обязательств, сроки предоставления гарантии качества работ.
6.2. Гарантия на слесарные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев.
6.3. Гарантия на жестяно-сварочные и покрасочные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев.
6.4. Гарантия на электрические работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев.
6.5. Гарантия на новые детали, узлы и агрегаты, установленные на транспортные средства взамен вышедших из строя не менее 12 (двенадцати) месяцев.
6.6. Гарантия на выполненные работы по техническому обслуживанию транспортных средств в соответствии с программой обязательного сервисного обслуживания – до очередного технического обслуживания.
6.7. Срок устранения недостатков или замены запчастей, в пределах гарантийного срока, составляет 30 (тридцать) дней с момента извещения исполнителя об обнаружении дефектов.
6.8. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания заказчиком и исполнителем Акта оказанных услуг.

7. Дополнительные требования
7.1. Возможность внеочередной постановки автомобилей на ремонт и техническое обслуживание.
7.2. Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и мойке автомашин, а также оформление диагностических карт с указанием пробега автомашины на момент оформления Заказ - наряда оказываются исполнителем по заявкам заказчика, по предварительному согласованию в письменной или устной форме по телефону.
7.3. Исполнитель принимает на себя обязательства по утилизации автошин, АКБ и отходов от ремонта автомобилей заказчика за счет собственных средств с составлением акта о приеме на утилизацию автошин и АКБ.
7.4. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения субподрядного договора обязан представить заказчику заключенные договоры, (договоры субподряда) со станциями технического обслуживания, в которых будут обслуживаться служебные автомобили подведомственных межрайонных природоохранных прокуратур.

8. Список автомобилей
	№ п/п
	Марка автомобиля, VIN
	Год выпуска
	Гос. номер
	Объем двигателя,м³ 

	Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

	1
	TOYOTA LAND CRUISER 120

	
	
	3 956

	2
	TOYOTA CAMRY

	
	
	2 362

	3
	TOYOTA  CAMRY

	
	
	2 494

	4
	TOYOTA HIACE

	
	
	2 694

	5
	ГАЗ-2705

	
	
	2 890

	6
	TOYOTA CAMRY

	
	
	1 974

	7
	FORD Транзит
	
	
	2198

	8
	LADA LARGUS
	
	
	1596

	9
	УАЗ Патриот
	
	
	2693

	Подведомственные межрайонные природоохранные прокуратуры

	1
	TOYOTA  CAMRY
	-
	-
	2 494

	2
	TOYOTA  CAMRY
	-
	-
	2 362

	3
	CHEVROLET NIVA
	-
	-
	1 690

	4
	NISSAN ALMERA
	-
	-
	1 598

	5
	SUZUKI GRAND VITARA
	-
	-
	1 995

	6
	FORD ФОРДФОКУС
	-
	-
	1 596

	7
	HYUNDAI SOLARIS
	-
	-
	1 591

	8
	Renault Duster
	-
	-
	1998

	9
	Лада Нива
	-
	-
	2022

	10
	Лада Vesta
	-
	-
	2024

	11
	Москвич
	-
	-
	2024

	12
	Haval 3
	-
	-
	2024






