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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk233647063]на поставку фотокамеры цифровой и объектива 
для нужд Минюста России


1. Заказчик.
Министерство юстиции Российской Федерации.
2. Объект закупки.
[bookmark: _GoBack]Поставка фотокамеры цифровой и объектива для нужд Минюста России (далее – Товар).
3. Объем товара.
В соответствии с пунктом 7.
4. Срок, условия и место поставки товара.
4.1.	г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1.
4.2.	Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика: понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов; пятница: с 09:00 до 16:45 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов.
4.3.	Предварительно за 1 (один) рабочий день до поставки товара сообщить номер машины, паспортные данные водителя для заказа пропуска на въезд. Дата и время поставки товара обязательно согласовывается с Заказчиком.
4.4.	Поставщик обязан поставить Заказчику товар единовременно, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.
5. Общие требования.
5.1.	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.2.	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара.
5.3.	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством. 
5.4.	Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.5.	Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара комплектующих деталей товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья, и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.
5.6.	Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения, которого были нарушены.
5.7.	Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
5.8.	Номенклатура и количество товара должны соответствовать данному Техническому заданию.
5.9.	Доставка товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными силами. 
6. Гарантийный срок.
6.1.	Поставщик дает гарантию качества в соответствии с требованиями, установленными законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов в рамках срока годности, указанного в технической документации к данному товару, но не менее 12 месяцев с момента поставки товара и подписания акта приема–передачи товара.
6.2.	В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения уведомления Заказчика, обязан заменить некачественный товар, 
на идентичный товар надлежащего качества.
6.3.	Все расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
7. Характеристики и количество поставляемого товара:
7.1.	Технические характеристики поставляемого товара

	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование
товара 
	Характеристики
товара
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1
	ОКПД 2: 
26.70.14.190
КТРУ:
26.70.14.190-00000062
	Фотокамера цифровая 
Canon EOS R6 Mark II Body или эквивалент соответствующий характеристикам
	Тип камеры:
Беззеркальная
Поддержка сменных объективов:
Да
Тип матрицы:
CMOS
Разрешение матрицы, Мпиксель:
≥ 20 и < 30
Скорость быстрой съемки, кадров/c:
≥ 40
Выдержка минимальная, с:
1/16000
Оптическое увеличение (кратность):
Без увеличения
Беспроводная связь:
Wi-Fi; Bluetooth
Максимальное разрешение видеосъемки:
Ultra HD (4K)
Наличие дисплея:
Да
Наличие встроенной вспышки:
Нет
Формат изображения:
JPEG; RAW
Формат матрицы:
Full Frame (24 х 36)
Наличие разъема HDMI:
Да
Наличие разъема USB:
Да
Наличие встроенного привода автофокуса:
Да
Наличие поворотного экрана:
Да
Наличие возможности подключения внешней вспышки:
Да
Байонет
Canon RF, совместимость с EF/EF-S через адаптер
Процессор обработки изображений
DIGIC X
Рабочий диапазон автофокуса:
EV −6,5 — 21 (фото, ISO 100, 23°C)
Стабилизация изображения:
5-осевая со сдвигом матрицы (IBIS), до 8 ступеней (с совместимым объективом)
Серийная съёмка (мех. затвор)
До 12 кадр/с
Серийная съёмка (эл. затвор):
До 40 кадр/с
Макс. выдержка (мех. затвор):
1/8000 с
Макс. выдержка (эл. затвор):
1/16000 с
Видео 4K:
3840 × 2160 до 60p, 10-бит 4:2:2 
Видео Full HD:
1920 × 1080 до 180p
Внешняя запись:
6K RAW до 60p через micro-HDMI
Видоискатель:
OLED, 0,5", 3,69 млн точек, 120 кадр/с
Дисплей:
3,0", сенсорный, поворотный, 1,62 млн точек
Карты памяти:
2 × SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
Беспроводные интерфейсы:
Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0
Порты:
USB Type-C 3.2 Gen 2, micro-HDMI, микрофон 3,5 мм, наушники 3,5 мм
Аккумулятор:
LP-E6NH (совместим с LP-E6N, LP-E6)
Ресурс аккумулятора:
До 760 кадров (по экрану), до 450 (по видоискателю), CIPA
Корпус:
Магниевый сплав, пыле - и влагозащита
Комплект поставки:
Аккумулятор, зарядное устройство, ремень, крышка корпуса, крышка аккумулятора, кабель питания
	шт.
	1

	2
	ОКПД 2: 
26.70.11.110
КТРУ: 
26.70.11.110-00000004
	Объектив 
Canon RF
24-70mm f/2.8 L IS USM или эквивалент соответствующий характеристикам
	Тип объектива
Стандартный
Фокусное расстояние
Переменное
Управление фокусировкой
Автоматическое
Фокусное расстояние минимальное
24 мм
Фокусное расстояние максимальное
70 мм
Светосила объектива
≥ f/2.8
Светосила объектива при минимальном фокусном расстояния
≥ f/2.8
Число лепестков диафрагмы
9
Совместимость с поставляемым фотоаппаратом
Да
	шт.
	1



