
Техническое задание
	Наименование
	Характеристики

	Кол-во, шт

	Системный блок
	Системный блок в сборе: Да

Процессор: AMD Ryzen 7 7700 OEM
Сокет: AM5
Общее количество ядер: 8
Количество производительных ядер: 8
Количество энергоэффективных ядер: 0
Максимальное число потоков: 16
Объем кэша L2: 8 МБ
Объем кэша L3: 32 МБ
Техпроцесс: TSMC 5nm FinFET
Ядро: AMD Raphael
Базовая частота процессора: 3.8 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме: 5.3 ГГц
Свободный множитель: есть
Тип памяти: DDR5
Максимально поддерживаемый объем памяти: 128 ГБ
Количество каналов: 2
Частота оперативной памяти: DDR5-5200
Поддержка режима ECC: есть
Тепловыделение (TDP): 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
Модель графического процессора: AMD Radeon Graphics
Максимальная частота графического ядра: 2200 МГц
Исполнительные блоки: 2
Встроенный контроллер PCI Express: PCIe 5.0
Число линий PCI Express: 24 шт
Технология виртуализации: есть

Кулер для процессора: DEEPCOOL AG300 LED
Тип: кулер для процессора
Код производителя: R-AG300-BKLNMN-G
Сокет: AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Рассеиваемая мощность: 150 Вт
Тип конструкции: башенный
Материал основания: алюминий/медь
Материал радиатора: алюминий
Количество тепловых трубок: 3
Диаметр тепловых трубок: 6 мм
Цвет радиатора: серый
Количество вентиляторов в комплекте: 1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов: 1
Размеры комплектных вентиляторов: 92 x 92 мм
Разъем для подключения вентиляторов: 4 pin
Максимальная скорость вращения: 3050 об/мин
Минимальная скорость вращения: 500 об/мин
Регулировка скорости вращения: автоматическая (PWM)
Максимальный воздушный поток: 32.5 CFM
Максимальное статическое давление: 38.2 Па
Максимальный уровень шума: 30.5 дБ
Номинальный ток: 0.19 А
Номинальное напряжение: 12 В
Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Тип подсветки: FRGB
Источник подсветки: крыльчатка
Прямой контакт тепловых трубок: Да
Комплектация: документация, комплект крепежа
Высота: 129 мм
Ширина: 119 мм
Длина: 71 мм
Вес: 350 г

Материнская плата: GIGABYTE B840 EAGLE WIFI6E
Тип: материнская плата
Цвет: черный
Год релиза: 2025
Форм-фактор: Standard-ATX
Высота: 305 мм
Ширина: 244 мм
Сокет: AM5
Чипсет AMD: AMD B840
Совместимые ядра процессоров AMD: Granite Ridge, Phoenix, Raphael
Тип поддерживаемой памяти: DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Количество слотов памяти: 4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 256 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона): 5200 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне: 5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц, 7400 МГц, 7600 МГц, 7800 МГц, 8000 МГц, 8200 МГц
Версия PCI Express: 4.0
Слоты PCIe x16: 1 x PCIe 3.0 (в режиме x4), 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16), 2 x PCIe 3.0 (в режиме x1)
Поддержка NVMe: есть
Версия PCI Express накопителей: 4.0
Количество разъемов M.2: 3
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора: 2 x 2280/2580/22110/25110 (PCIe 4.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета: 1 x 2280/2580/22110/25110 (PCIe 3.0 x4)
Количество портов SATA: 4
Режим работы SATA RAID: 0, 1, 10
Режим работы NVMe RAID: 0, 1, 5, 10
Порты USB Type-A: 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0
Порты USB Type-C: 1 x USB 3.2 Gen 2
Видеовыходы: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45): 1
Количество аналоговых аудиоразъемов: 3
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi): есть
Внутренние USB Type-A разъемы: 2 x USB 2.0 (9 pin), 2 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы: 1 x USB 3.2 Gen 1
Разъемы питания процессорного охлаждения: 1 x 4 pin (кулер), 1 x 4 pin (кулер/помпа)
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin): 3
Совмещенные разъемы для вентиляторов и помпы СЖО (4 pin): 1
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки: 3
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки: 1
Звуковая схема: 7.1
Скорость сетевого адаптера: 2.5 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi: 6E (802.11ax)
Версия Bluetooth: 5.3
Адаптер беспроводной связи: Realtek RTL8852CE
Основной разъем питания: 24 pin
Разъем питания процессора: 1 x 8 pin
Количество фаз питания: 8+2+2
Пассивное охлаждение: 1 x M.2 слот, зона VRM, чипсет
Количество слоев печатной платы: 8
Особенности, дополнительно: поддержка AMD EXPO
Комплектация: антенна Wi-Fi, документация

Оперативная память: Apacer [FL.16G2C.PKH] 16 ГБ
Тип: оперативная память
Код производителя: FL.16G2C.PKH
Тип памяти: DDR5
Тип модуля памяти: UDIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта: 16 ГБ
Объем одного модуля памяти: 16 ГБ
Количество модулей в комплекте: 1 шт
Тактовая частота: 5600 МГц
CAS Latency (CL): 46
Высота: 31.25 мм
Напряжение питания: 1.1 В
Особенности, дополнительно: On-Die ECC

NVMe накопитель: Apacer AS2280P4U
Тип: SSD M.2 накопитель
Код производителя: AP512GAS2280P4U-1
Объем накопителя: 512 ГБ
Форм-фактор: 2280
Физический интерфейс: PCIe 3.0 x4
Ключ M.2 разъема: M
NVMe: есть
Количество бит на ячейку: 3 бит TLC
Структура памяти: 3D NAND
Максимальная скорость последовательного чтения: 3500 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи: 2300 Мбайт/сек
Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32): 400000 IOPS
Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32): 600000 IOPS
Максимальный ресурс записи (TBW): 350 ТБ
DWPD: 0.62
Длина: 80 мм
Ширина: 22 мм
Вес: 6.8 г

Блок питания: Deepcool ATX 500W PF500
Тип: блок питания
Код производителя: R-PF500D-HA0B-WDEU
Форм-фактор: ATX
Версия ATX: 12V v2.4
Мощность: 500 Вт
Активный PFC: есть
Производительность (КПД): 85 %
Сертифицирован в стандарте: 80 PLUS WHITE
Наработка на отказ (MTBF): 100000 ч
Минимальное входное напряжение: 100 В
Максимальное входное напряжение: 240 В
Цвет: черный
Питание материнской платы: 20+4 pin
Длина линий питания МП: 550 мм
Питание процессора: 4+4 pin
Длина линий питания процессора: 610 мм
Питание видеокарты: 2х(6+2) pin
Длина линий питания видеокарты: 510 мм
Разъемы SATA: 6 шт
Разъемы Peripheral (Molex): 1 шт
Технологии защиты: OPP (защита от перегрузки), OVP (защита от подачи повышенного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания)
Размер вентилятора: 120мм
Подшипник вентилятора: гидродинамический
Тип системы охлаждения: активная
Сетевой кабель: в комплекте
Размеры (ШхВхГ): 150 х 86 х 140 мм
Ток по линии +3.3В: 15 A
Ток по линии -12В: 0.3 A
Ток по линии +5В: 15 A
Ток по линии +12В: 44 A
Ток по линии +5В Standby: 2.5 A

Корпус: Foxline Case Forza FZ-031
Количество слотов расширения: 6 шт
Типоразмер: Midi Tower
Места для дополнительных кулеров: Зад: 80mm x 1 / 90mm x 1, Бок: 120mm x 1 / 80mm x 1
Ширина: 175 мм
Глубина: 355 мм
Высота: 410 мм
Масса: 3 кг
Материалы корпуса: Сталь
Тип стали: SGCC
Толщина стали: 0.45 мм
Цвет: Чёрный
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат: ATX; mATX; mITX
Максимальная длина видеокарты: 310 мм
Максимальная высота процессорного кулера: 145 мм
Количество отсеков 5.25": 2 шт
Количество отсеков 3.5" внутренних: 2 шт
Количество отсеков 3.5" внешних: 1 шт
Количество отсеков 2.5": 1 шт
Панель управления: 1 x USB 2.0 Type-A; 1 x USB 3.0 Type A
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	Монитор, подключаемый к компьютеру
	24.5" Монитор MSI PRO MP251P
Тип: Монитор
Диагональ экрана (дюйм): 24.5"
Максимальное разрешение: 1920x1080
Соотношение сторон: 16:9
Тип матрицы: IPS
Тип подсветки экрана: LED
Покрытие экрана: Матовое
Изогнутый экран: Нет
Угол обзора по вертикали (градус): 178°
Угол обзора по горизонтали (градус): 178°
Максимальное количество цветов: 16.7 млн.
Глубина цвета: 6bit+FRC
Цветовой охват: 80.4% DCI-P3, 86.6% AdobeRGB, 101% sRGB
Яркость: 300 Кд/м²
Контрастность: 1300:1
Время отклика пикселя (MPRT): 1 мс
Время отклика пикселя (GtG): 4 мс
Частота при максимальном разрешении: 100 Гц
Максимальная частота обновления экрана: 100 Гц
Размер видимой области экрана: 527 x 296 мм
Плотность пикселей: 92 ppi
Размер пикселя: 274 мкм
Технология динамического обновления экрана: AMD FreeSync
Видеоразъемы: HDMI, VGA (D-Sub)
Тип, версия и количество видеоразъемов: HDMI 1.4b, VGA (D-Sub)
Другие разъемы: Jack 3.5
Выход на наушники: Да
Технология защиты зрения: Flicker Free, Low Blue Light
Размер VESA: 100 x 100
Поворотная подставка: Да
Регулировка по высоте: Да
Регулировка наклона: Да
Поворот на 90° (портретный режим): Да
Встроенная акустическая система: Да
Мощность динамиков: 2 x 2 Вт
Расположение блока питания: Внешний
Комплектация: адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Ширина с подставкой: 557.5 мм
Минимальная высота с подставкой: 406.9 мм
Максимальная высота с подставкой: 526.9 мм
Толщина с подставкой: 228.9 мм
Вес монитора с подставкой: 4.3 кг
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	Принтер
	Модель: Canon i-SENSYS LBP243DW
Тип: принтер лазерный
Область применения: для офиса
Процессор: 1.2 ГГц
Оперативная память: 1000 МБ
Технология печати: лазерная
Цветность печати: черно-белая
Максимальный формат печати: A4
Максимальное разрешение печати: 1200x1200 dpi
Скорость печати: 36 стр/мин
Время выхода первого отпечатка: 5 сек
Рекомендуемый месячный объем печати: 4000 страниц
Максимальный месячный объем печати: 80000
Автоматическая двусторонняя печать: Да
Поддерживаемая плотность носителей: 60 - 199 г/м2
Емкость подачи: 250 страниц
Емкость выходного лотка:150 страниц
Ресурс картриджа: 3000 страниц
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Совместимость: Linux, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS v10.13 и выше
Шрифты и языки управления: PCL 5e, PCL 6, UFRII
Отображение информации: жк-дисплей
Ширина: 399 мм
Высота: 249 мм
Глубина: 373 мм
Вес: 9.5 кг
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	Клавиатура+мышь проводная
	Модель: A4Tech KK-3330S
Тип: клавиатура+мышь
Состав набора: клавиатура, мышь
Основной цвет набора: черный
Тип клавиатуры: мембранная
Язык раскладки: английский, русский
Общее количество клавиш: 104 шт
Низкопрофильные клавиши: нет
Цифровой блок: есть
Кнопка функций (Fn): есть
Защита от попадания воды: есть
Конструктивные особенности: классическая
Формат клавиатуры: полноразмерная
Тип мыши: оптическая светодиодная
Количество кнопок мыши: 3 шт
Хват: для правой и левой руки
Максимальное разрешение датчика: 1200 dpi
Режимы работы датчика мыши: 1200 dpi
Программируемые кнопки: есть
Бесшумные кнопки мыши: есть
Беспроводное подключение: нет
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля клавиатуры: 1.5 м
Длина кабеля мыши: 1.5 м
Тип питания клавиатуры: от USB
Тип питания мыши: от USB
Напряжение питания: 5 В
Комплектация: документация
Ширина клавиатуры: 490 мм
Глубина клавиатуры: 150 мм
Высота клавиатуры: 28 мм
Длина мыши: 120 мм
Ширина мыши: 63 мм
Высота мыши: 38 мм
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