Техническое задание
0. [bookmark: _Toc444523769][bookmark: _Toc441740188]Наименование и описание поставляемого товара


	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол- во
	Ед. изм.
	

	1.
	Шкаф 
	№
	Наименование показателя/Технические характеристики
	Требования
	
	
	

	
	
	1.
	Материал шкафа
	металл
	
	
	

	
	
	2.
	Материал полок
	металл
	
	
	

	
	
	3.
	Тип конструкции шкафа
	стационарный
	
	
	

	
	
	4.
	Конструкция шкафа
	Сборно-разборная
	
	
	

	
	
	5.
	Размеры шкафа внешние (ВхШхГ)
	не менее 1855х845х395 мм. не более 1865х855х405 мм.
	
	
	

	
	
	6.
	Количество дверей
	2 шт.
	
	
	

	
	
	7.
	Размер двери левой/правой, мм
	1761X433/423.5
	
	
	

	
	
	8.
	Количество ребер жесткости на двери, шт
	1
	
	
	

	
	
	9.
	Размер ребра, мм
	1750X104
	
	
	

	
	
	10.
	Толщина металла корпуса шкафа
	не менее 0,6 мм.
	
	
	

	
	
	11.
	Толщина металла полок
	не менее 0,6 мм.
	
	
	

	
	
	12.
	Количество полок
	Не менее 4 шт.
	
	
	

	
	
	13.
	Шаг перфорации для установки полок
	25 мм
	
	
	

	
	
	14.
	Перфорация для полок по всей высоте шкафа
	Соответствие
	
	
	

	
	
	15.
	Нагрузка на полку
	Не менее 55 кг
	
	
	

	
	
	16.
	Цвет корпуса шкафа
	серый RAL 7038
	
	
	

	
	
	17.
	Цвет полок
	серый RAL 7038
	
	
	

	
	
	18.
	Замок-ручка ключевой Cyber-Lock
	1 шт.
	
	
	

	
	
	19.
	Секретность замка
	2 000 комб.
	
	
	

	
	
	20.
	Материал ригельной системы
	Оцинкованная сталь
	
	
	

	
	
	21.
	Толщина оц стали не менее, мм
	0.8
	
	
	

	
	
	22.
	Покрытие
	гладкое, шагрень не допускается
	
	
	

	
	
	23.
	Наличие острых углов и граней
	не допускается
	
	
	

	
	
	24.
	Вес изделия
	40 кг
	
	
	

	
	
	25.
	Материал упаковки
	гофрокартон
	
	
	

	
	
	26.
	Декларация о соответствии
	наличие
	
	
	

	
	
	27.
	Сертификат соответствия
	наличие
	
	
	

	
	
	28.
	Страна производства
	РФ
	
	
	

	
	
	29.
	
	
	
	
	









2.	Условия поставки:
2.1. Поставляемый товар должен быть:
– изготовлен 2025-2026  году;
– без вмятин, трещин,;
– упакован в потребительскую тару, гарантирующую целостность и сохранность при перевозке и хранении;
– не бывшим в употреблении, на момент передачи Грузополучателю принадлежащим Поставщику на праве собственности и не обременённым правами и притязаниями третьих лиц;
– с техническими и качественными характеристиками, соответствующими ГОСТам, техническим регламентам, стандартам и иными требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
2.2. В стоимость товара входит его поставка грузополучателям,  а также все расходы по поставке товара до Грузополучателей, акцизы, налоги, сборы, платежи и другие дополнительные расходы, связанные с отгрузкой товара и выполнением обязательств Поставщиком.
 2.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приёмке не подлежит.

«Поставщик» своими силами обязуется произвести поставку качественного товара, предусмотренного контрактом, в течение 25 рабочих дней, с момента подписания государственного контракта.
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