Техническое задание

Объект закупки: Батареи «Лиман» 2,6 В-300 А/ч  (с сертификатом РКО) в количестве 50 штук 
: Батареи «Лиман» 4,0-150 А/ч  (с сертификатом РКО) в количестве 50 штук
Место поставки товара: - Волгоградская область, г. Краснослободск, пер. Донской, 1А.
Сроки поставки -10 дней с даты заключения договора
Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах: В цену договора включена стоимость товара, транспортные расходы на доставку, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с выполнением работ и поставки товара (если иное не обговорено сторонами).
Показатели, позволяющие определить соответствие товара установленным Заказчиком требованиям:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Батареи «Лиман» 2,6 В-300 А/ч  
	Количество поставляемого товара: 
ТУ 3483-019-04707044-99
Технические характеристики:

· Режимы работы: прерывистый, импульсный и непрерывный.

· Номинальное напряжение: 2,6 В.

· Номинальная ёмкость: 300 Ач.

· Температура при разряде: от –15 °С до +40 °С.

· Сопротивление внешней цепи при разряде: 9 Ом.

· Рекомендуемое конечное напряжение разряда: 1,8 В.

· Сохраняемость: 1,25 лет.

· Габариты: 130×85×185 мм.

· Вес: 2,5 кг.
Требования к товару: 
При поставке поставщик вместе с поставленными батареями предоставляет заказчику сертификат Российского Классификационного Общества (РКО)
	штука
	50

	2. 
	Батареи «Лиман» 4,0 В-150 А/ч  
	Количество поставляемого товара: 
ТУ 3483-019-04707044-99

Технические характеристики:

· Режимы работы: прерывистый, импульсный и непрерывный.

· Номинальное напряжение: 4,0 В.

· Номинальная ёмкость: 150 Ач.

· Температура при разряде: от –15 °С до +40 °С.

· Сопротивление внешней цепи при разряде: 9 Ом.

· Сохраняемость: 1,25 лет.

· Габариты: 100×85×185 мм.
· Вес: 2,5 кг.
Требования к товару: 
При поставке поставщик вместе с поставленными батареями предоставляет заказчику сертификат Российского Классификационного Общества (РКО)
	штука
	50


