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                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по текущему ремонту части системы водоотведения (внутренней канализации) здания отдела ГФС России в г. Тамбове по адресу: г. Тамбов, ул. А. Бебеля, д. 26.

1. Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодексов, а также:
- СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ.
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Федерального закона от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787).
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда”
- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875) (ред. От 01.10.1993).
- СП 48.13330.2019 «СниП 12-01-2004. Организация строительства» 
- СП 82.1330.2016 «Благоустройство территории» Актуализированная редакция СниП III-10-75.
2. Состав работ и перечень материалов, их технические характеристики (размер, цвет и т.д.) согласовываются с заказчиком:





	№ п/п
	Наименование работ
	Применяемые материалы
	Объем

	1
	2
	3
	4

	1.
	Смена внутреннего трубопровода  
	ПП канализационной трубы 110мм 
	2м

	
	
	Манжета резиновая канализационная-
	1шт.

	
	
	Соединительная муфта ПП канализационной трубы 110мм
	1шт.

	
	
	Отвод 45градусов ПП канализационной трубы 110мм
	2шт.

	2.
	Замена унитаза
	Напольный унитаз
Фарфор с полипропиленовым сиденьем, косой выпуск
Размеры (высота 78 см,высота чаши 40см, ширина 34,5 см)
С подводкой
	1шт.

	
	
	Гофра полипропиленовая соединительная
	1 шт.

	
	
	Сливная арматура
	1 шт.

	3.
	Сдача работ с предоставлением всех необходимых документов и сертификатов
	-
	-

	4.
	Вывоз мусора
	-
	-



3. Условия и сроки выполнения работ:
3.1. Подрядчик выполняет работы по с использованием собственного оборудования, инструментов, сил и средств.
3.3. Работы должны отвечать требованиям качества, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Работы должны быть выполнены в полном объёме и в сроки, предусмотренные Договором.
3.5. Гарантийный срок на все виды Работ – 12 (Двенадцать) месяцев, на материалы и изделия – согласно паспортам и сертификатам, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
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