ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка товаров
(Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные)

1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование 
объекта закупки
	ОКПД2/
КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
	26.30.50.112/
-
	Штука
	6
	Товар
	Тип устройства
	Оконечный объектовый прибор комплекса системы охранной и пожарной сигнализации.
	-

	
	
	
	
	
	
	Применение
	- Для использования в системе тревожной (охранной и пожарной) сигнализации и выполнения функции прибора объектового оконечного в составе системы передачи извещения «ОКО-3».
- Устанавливается внутри охраняемого помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре окружающего воздуха от 0 °С и до +40 °С при относительной влажности воздуха до 93% при  +40 °С.
	-

	
	
	
	
	
	
	Комплектация прибора
	- Объектовое оконечное устройство ОКО-3-01-П 
исп. ППК-181-1.
- Встроенный передатчик ОКО-3-А-РПУ-Р частота 27 МГц, канал GSM/GPRS; модуль связи по каналу IP-Ethernet (Интернет),обеспечивающий передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу.
- Встроенная батарея герметичных свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторов номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч.
- Питание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 ± 0,5 Гц, напряжением 220 В (плюс 10%, минус 15%). Ток потребления от сети 220 В при заряженной аккумуляторной батарее, не более 50 мА.
- Программирование объектовых приборов системы передачи извещений «ОКО-3» с кодировкой прохождения тревожного сигнала на ПЦН ООО ЧОП «ПрофБизнесОхрана» 
г. Заречный*
	-



*В рамках Договора № 02-03/26 от 29.12.2025г. на охрану объектов ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России. 
КТРУ не установлен. 
Обоснование включения в описание объекта закупки характеристик: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

[bookmark: _GoBack]Эквиваленты не предусмотрены, так как приборы являются составляющими Проектов: 
- Проект ТОМ11.112.05.60.11-ПС и СО (4 штуки);
- Проект 09-2021-4-ОПС (1 штука).

2. Поставляемый Товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.1. Качество и комплектность товара должна соответствовать международным/государственным стандартам (техническим регламентам), 
2.2. Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу Заказчика и жизни и здоровью работников Заказчика.
2.3. При поставке упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.
2.4. Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены. 
3. Тара и упаковка товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка товара должны иметь необходимую маркировку: изготовитель, дата изготовления, срок годности и др.  Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товара, быть прочными, сухими, без нарушения целостности и пригодны для манипуляций при погрузке и разгрузке, а также гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке и хранении.
4. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства и загрузкой товара на склад Заказчика в сроки, определенные Календарным планом в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, м.о. Заречный, г Заречный, ул. Островского, зд. 1, в рабочие дни Заказчика - с 08:00 часов до 16:00 часов (перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов) местного времени (далее - Место доставки).
5. Перечень документов, предоставляемых Поставщиком одновременно с партией товара, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:
- Сертификат/декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).
- Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке;
- Инструкция по применению;
- Гарантийный талон.
6. В период действия гарантийного срока все расходы по замене, включая доставку, несет Поставщик. Замена гарантийного оборудования осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком уведомления о наступлении гарантийного случая.
Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
7. Дата выпуска товара: не ранее 2024г.
8. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
9. Сроки поставки: в течение10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора/Контракта.

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора/ Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/или расторжение Договора/Контракта (при необходимости): начальник АХС Дупленко Николай Николаевич, +7 (34377) 3-94-67. 


Внимание! 
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

