Приложение №1 к извещению
Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения
1.1. Поставщик обязуется поставить программируемое реле ПР225-230.1208.01.1.0 (далее – «Товар»), в соответствии с условиями настоящего технического задания.
1.2. Место поставки товара: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50/50

1.3. Наименование Товара, требования к Товару, указаны в разделе 5 «Технические характеристики товара» настоящего технического задания.
1.4. Количество Товара:  штуки.
2. Общие требования к товару
2.1. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, на Товаре не должно быть механических повреждений. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара. 

2.2. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов, установленных для данного вида товара, техническим условиям (ТУ) производителя, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам и иной нормативно-технической документации, устанавливающей обязательные требования к качеству.
3. Условия поставки товара
3.1. Товар поставляется в комплекте, при этом поставщик передает все товары, входящие в комплект, одновременно (п. 2 ст. 479 ГК РФ). 

3.2. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

3.3. Упаковка, в которой поставляется товар, обеспечивает его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения, внешняя и внутренняя целостность упаковки не нарушена. Упаковка и маркировка товара соответствует установленным стандартам производителя оборудования, требованиям стандартов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки строго соответствует маркировке товара.

3.4. Приемку товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверку его качества, осуществляет уполномоченный представитель Заказчика или приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.5. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру
 (если применимо), товарную накладную (если применимо), УПД (если применимо), комплект эксплуатационных документов на русском языке (руководство по эксплуатации, техническую документацию, предусмотренную заводом-изготовителем Товара, а также другие документы, определяющие (регламентирующие или рекомендуемые) правила эксплуатации Товара), гарантийный талон (если применимо), документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность (сертификат или декларация о соответствии на Товар, подлежащий обязательной сертификации или обязательному декларированию), иные документы установленные проектом контракта.
3.6. В комплект поставки входят все непоименованные в Техническом задании детали, запасные части, комплектующие, расходные материалы, принадлежности, шнуры питания и соединительные кабели, но включенные в комплектацию товара, комплект поставки товара заводом-производителем товара.

3.7. Поверхность Товара должна быть чистой.

3.9. В ходе поставки Товара поставщик обязуется оказать услуги по доставке Товара до места поставки, погрузке и разгрузке в месте поставки Товара. 

Стоимость услуг включена в стоимость единицы Товара.

4. Прочие условия
4.1. Гарантия на поставляемый Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты приемки Товара Заказчиком (размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика).

4.2. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает ремонт, а при невозможности отремонтировать замену неисправного Товара за свой счет.

4.3. Все затраты, связанные с заменой или ремонтом неисправного Товара в течение гарантийного срока несет Поставщик.

4.4. Срок гарантийного ремонта или замены неисправного Товара: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения поставщиком соответствующего требования Заказчика. 

4.5. Рекомендуемая форма платежного поручения для перечисления обеспечения исполнения Контракта установлена в Приложении №3 к проекту контракта (Приложение № 4 к извещению).

5. Технические характеристики товара
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. измерения
	Количество

	Программируемое реле ПР225-230.1208.01.1.0

~230 VAC, 4AI, 8DI, 8DO (Р), 1хRS-485


	Тип дисплея (тип матрицы) - Графический (IPS LCD)

Диагональ-3,5“

Разрешение-320 × 480 пикселей

Поддерживаемые языки -Русский, английский

7 механических кнопок (с возможностью программной пользовательской настройки)

Интерфейсы программирования и конфигурирования - USB Type-C, Ethernet

Диапазон переменного напряжения питания - 90 до 264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)

Диапазон постоянного напряжения питания -- 127...373 В (номинальное 230 В).

Часы реального времени – есть.

Номинальное напряжение питания -- ~230 В

8 дискретных входов.

Гальваническая развязка 
-- Групповая, по 4 входа.

Электрическая прочности изоляции – 510 В.

Номинальное напряжение питания – 24 В.

Аналоговые входы – 4 шт.

Работа в дискретном режиме -- Да, =24 В.

дискретных выходов – 8

Аналоговые выходы – 2

Интерфейс RS-485

Без предустановленного алгоритма работы


	шт
	2


� Для исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о национальной системе прослеживаемости товаров, при осуществлении операций в рамках государственных закупок, допускается формирование электронных счетов-фактур и документов о приемке, включающих в себя счет-фактуру, с использованием ЕИС





