Техническое задание на поставку комплектующих для двухсредного робота, пневмотрассы и инструмента для станков

	№
п/п
	Наименование товара, комплектность
	Характеристики товара
	ОКПД2
	Ед. измерения товара
	Количество товара

	 1
	Loctite 518 (50 мл), Фланцевый герметик, уплотнитель для жёстких фланцев
	Тип: Анаэробный фланцевый герметик 
Форма: Гель 
Объем: 50 мл 
Цвет: Красный 
Тип отверждения: При отсутствии воздуха между металлическими поверхностями 
Максимальный зазор: до 0,3 мм 
Минимальная рабочая температура: −55 °С 
Максимальная рабочая температура: +150 °С 
Стойкость: К маслам, топливу, охлаждающим жидкостям и воде 
Материал соединяемых поверхностей: Сталь, чугун, алюминий и другие металлы
	20.30.22.170
	шт.
	14

	2
	Loctite SF 7649 150ML Активатор для анаэробных продуктов
	Тип: Активатор для анаэробных клеев и герметиков 
Форма выпуска: Аэрозоль 
Объем: 150 мл 
Основа: Растворитель 
Цвет: Зеленый 
Способ нанесения: Распыление 
Совместимость: Анаэробные клеи, герметики, фиксаторы резьбы, герметики трубных и фланцевых соединений 
Материал обрабатываемых поверхностей: Сталь, нержавеющая сталь, алюминий и другие металлы
	20.30.22.170
	шт.
	15

	3
	Универсальная акриловая шпаклевка 7,5 кг для наружных и внутренних работ VGT 55983
	Вид изделия: шпаклевка (шпатлевка) универсальная.
Основа: акриловая.
Назначение: для наружных и внутренних отделочных работ.
Состояние: готовая к применению.
Цвет: белый.
Область применения: бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и другие поверхности.
Влагостойкость: наличие.
Минимальная толщина наносимого слоя: 1 мм.
Максимальная толщина наносимого слоя: 7 мм.
Вес упаковки: 7,5 кг.
Расход материала: 0,5 кг/м².
Время высыхания до следующего этапа работ: 24 часа.
Минимальная температура применения: +7 °C 
Максимальная температура применения: +40 °C.

	20.30.22.120
	шт.
	15

	4
	Лак MALARE колерованный тонирующий для защиты акриловых красок W12 моющийся универсальный быстросохнущий экологичный, матовый, махагон, 1.8 кг. ЛВКЗЩТМАХМ0180
	Степень блеска: матовый
Основания: минеральные основания/дерево
Цвет: коричнево-красный
Вид тары: банка
Вес нетто: 1.8 кг
Основа: акриловая
Без запаха: да
Быстросохнущий: да
Аэрозоль: нет
Способ нанесения: кисть/валик/распылитель
Рекомендуемое количество слоев: 2
Возможность колеровки: нет
Разбавитель: не требуется
Время высыхания между слоями: 1.5 ч
Расход: не более 0.08 л/м²
	20.30.11.110
	шт.
	14

	5
	Грунтовка NEVEL GOLD акриловая пропиточная глубокого проникновения 10 кг
	Вид изделия: грунтовка акриловая пропиточная глубокого проникновения.
Тип основы: водно-дисперсионная акриловая.
Материал основания: бетон, газобетон, кирпич, асбоцемент, гипсокартон, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности.
Цвет после высыхания: прозрачный.
Объем упаковки: 10 л.
Масса нетто: 10 кг.
	20.30.11.130
	шт.
	15

	6
	Интерьерная краска для внутренних работ Sinara Ecotone Black матовая, водно-дисперсионная на акриловой основе, 4.5 л SP 071
	Вид изделия: краска интерьерная.
Тип основы: водно-дисперсионная акриловая.
Материал основания: бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон, газобетон, другие минеральные поверхности.
Цвет покрытия: черный (RAL 9005).
Степень блеска: глубокоматовая.
Свойства покрытия: моющееся, устойчивое к истиранию, паропроницаемое.
Количество рекомендуемых слоев: 2.
Расход при нанесении в два слоя:  0,2 л/м² 
Время высыхания до нанесения следующего слоя: 12 часов.
Полное формирование эксплуатационных свойств покрытия: 28 суток.
Объем упаковки: 4,5 л.
Масса нетто: 7 кг
	20.30.11.120
	шт.
	14

	7
	Труба RTP PN20, SDR6 горячая и холодная вода D 32х5.4 мм, 4 м 10307
	Вид изделия: труба полипропиленовая напорная; Материал: полипропилен (PP-R); 
Назначение: для систем холодного и горячего водоснабжения; 
Наружный диаметр: 32 мм; 
Толщина стенки: 5,4 мм; 
Длина: 4 м; 
Рабочее давление: PN20 (до 20 бар); 
SDR: 6
Армирование: отсутствует; 
Максимальная температура эксплуатации: 70 °C
	22.21.29.120
	шт.
	90

	8
	Шланг витой, полиуретановый 12х18 мм, 20 м, с резьбовыми наконечниками ROCKFORCE RF-1812-20M(15102)
	Вид изделия: шланг пневматический витой.
Материал изготовления: полиуретан.
Тип исполнения: спиральный (витой).
Назначение: для подачи сжатого воздуха в пневматических системах и инструментах.
Наружный диаметр: 18 мм.
Внутренний диаметр: 12 мм.
Длина: 20 м.
Тип соединения: резьбовое.
Размер присоединительной резьбы: 1/2 дюйма.
Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Минимальная рабочая температура: −20 °C 
Максимальная рабочая температура: +60 °C.
	22.21.29.120
	шт.
	4

	9
	Шланг воздушный с фитингами для монтажа пневмолиний (10 м, 12x16 мм; 20 бар; рапид) Gigant RH 1012
	Вид изделия: шланг пневматический воздушный.
Материал изготовления: полиуретан (PU).
Назначение: для подачи сжатого воздуха и монтажа пневматических линий.
Конструкция: прямой шланг.
Длина: 10 м.
Наружный диаметр: 16 мм.
Внутренний диаметр: 12 мм.
Тип соединения: быстросъемное соединение рапид (EURO).
Наличие фитингов: с установленными фитингами.
Максимальное рабочее давление: 20 бар.

	22.21.29.120
	шт.
	3

	10
	Паронит ПОН-Б 0.5 мм Паронит, 1.0мх1.5 м ПОН-Б 0.5 мм, 1.0м*1.5 м
	Тип изделия: листовой паронит общего назначения (ПОН-Б).
Материал: паронит.
Толщина листа: 0,5 мм.
Размер листа: 1000 × 1500 мм.
Марка: ПОН-Б.
Минимальная рабочая температура: −50 °С
Максимальная рабочая температура: +450 °С.
Максимальное рабочее давление: 6,4 МПа.
Плотность: 2,0 г/см³.
	23.99.11.130
	лист
	4

	11
	Паронит ПОН-Б 1 мм. (1,5мх1,5м) ПОН-Б 1 мм. (1,5м*1,5м)
	Тип изделия: листовой прокладочный материал.
Материал: паронит общего назначения.
Марка: ПОН-Б.
Толщина листа: 1 мм.
Размер листа: 1500 × 1500 мм.
Плотность: 2,0 г/см³.
Минимальная рабочая температура для пара, воды и нейтральных газов:  −50 °С
Максимальная рабочая температура для пара, воды и нейтральных газов: +450 °С.
Рабочее давление для пара, воды и нейтральных газов: 6,4 МПа
	23.99.11.130
	лист
	3

	12
	Паронит ПОН-Б 1,5 мм. (1,0мх1,5м) ПОН-Б 1,5 мм. (1,0м*1,5м)
	Тип изделия: листовой прокладочный материал.
Материал: паронит общего назначения.
Марка: ПОН-Б.
Толщина листа: 1,5 мм.
Размер листа: 1000 × 1500 мм.
Плотность: 2,0 г/см³.
Минимальная рабочая температура для пара, воды и нейтральных газов: −50 °С
Максимальная рабочая температура для пара, воды и нейтральных газов: +450 °С.
Рабочее давление для пара, воды и нейтральных газов: 6,4 МПа
	23.99.11.130
	лист
	2

	13
	[bookmark: _GoBack]Паронит ПОН-Б 2 мм. (1,5мх1,5м) ПОН-Б 2 мм. (1,5м*1,5м)
	Тип изделия: листовой прокладочный материал.
Материал: паронит общего назначения.
Марка: ПОН-Б.
Толщина листа: 2 мм.
Размер листа: 1500 × 1500 мм.
Плотность: 2,0 г/см³.
Минимальная рабочая температура для пара, воды и нейтральных газов:  −50 °С
Максимальная рабочая температура для пара, воды и нейтральных газов: +450 °С.
Рабочее давление для пара, воды и нейтральных газов: 6,4 МПа
	23.99.11.130
	лист
	2


	1. Требования к срокам и объемам:
Срок поставки: не позднее 30.11.2026
Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, дом 101, Литера А
Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме.
Поставка товара осуществляется: единовременно


	2.   Требования к качеству поставляемого товара:
Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.


	3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: (оставить необходимые):
- осуществить доставку товара до места поставки;
- выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ и мероприятий;
- осуществить подъем товара на этаж и перемещение его в помещения Заказчика по его указанию (лифт отсутствует).

	4. Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная
Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика; погрузочно-разгрузочные работы, поднятие товара на этаж, перемещение в помещение по указанию Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.


	5. Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»,  учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему.
Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной.  Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара.
Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н.
При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе.
В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598).
В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях   в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка.
Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет.
После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней.
Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара являются существенным нарушением Контракта.
Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.
Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.


	6. Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок 12 месяцев. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара. Указать требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Если дополнительных требований нет, то указать: аналогично обязательствам производителя.


	7. [bookmark: _ref_1253343]Оплата товара производится: 
безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.


	8. Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

	9. Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения   Поставщиком отказа от исполнения Договора.

	10. Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.


	11. Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.


	12. Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

	13. Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику:
Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара:
- счет на оплату, подписанный Поставщиком - в количестве 1 (одного) экземпляра;
- универсальный передаточный документ (УПД) в 2экз.

	14. Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации: например, наличие лицензий, аккредитаций, допусков и прочее - при необходимости

	15. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2026, но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

	16. Дополнительные условия Заказчика: Контракт заключен в целях реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», где Заказчик является получателем гранта в форме субсидии.
Поставщик подписанием Контракта выражает свое согласие на осуществление в отношении него проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля;
Поставщик подписанием Контракта уведомлен об установлении запрета приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидии (Заказчика), иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и выражает свое согласие с настоящим запретом.


	17. Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 
190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 литера А ИНН 7812043522 КПП 783901001 ОГРН 1027810221548
190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3, литера А
ИНН 7812043522 КПП 783901001
УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 711Х6017001)
В банке ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024
Казначейский счет: 03215643000000013200
ОКТМО 40301000 ОГРН 1027810221548


	18. Ответственное лицо: Кайнова Татьяна Денисовна + 7 950 022 98 77 / tatiana.kainova@mail.ru.





	



















	 
