ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта закупки: Изготовление, поставка и установка дверных табличек.
1.2. Цель закупки: Обеспечение выполнения функций и полномочий УФНС России по Республике Дагестан.
1.3. Место поставки и установки товара: г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д.93, ул. М. Ярагского, д.1, ул. Буйнакского, д.3, пр-т Гамидова, д.69 Б.

2. Наименование, технические и качественные характеристики товара:

	Наименование товара, работы, услуги
	Информационные таблички для размещения на дверях кабинетов

	Код по ОКПД2
	[bookmark: _GoBack]22.29.29.190

	Количество (шт.)
	215



	Характеристики товара, работы, услуги

	Содержание каждой таблички:
Наименование структурного подразделения (в одну или две строки — в зависимости от длины названия, без сокращений).
Номер кабинета (крупно, отдельным блоком либо в составе единой строки, по согласованию с заказчиком; формат: «Кабинет № ХХХ» либо просто «ХХХ», если это закреплено в локальной навигации объекта).

Требования к оформлению:
Дизайн и цветовая гамма — в строгом соответствии с брендбуком ФНС России (фирменные цвета, типографику и отступы).
Шрифты — из утверждённой палитры шрифтов брендбука ФНС; начертание — без засечек, повышенной читаемости; высота основного шрифта — не менее 20 мм для восприятия с расстояния 1,5 м; высота шрифта для номера кабинета — не менее 24 мм.
Цветовое решение — контрастная пара из фирменной палитры ФНС, обеспечивающая контраст не менее 4,5:1.
Отсутствие элементов, не предусмотренных брендбуком: декоративных рамок, теней, градиентов, дополнительных иконок и т. п.

Технические параметры:
Размер таблички: 500×150 мм.
Материал: ПВХ 3 мм с  нанесением УФ печати сразу на пвх и гарантией 3 года от выгорания (по согласованию с заказчиком).
Поверхность: матовая (для исключения бликов и повышения читаемости).
Крепление: на алюминиевые держатели через монтажные отверстия  
Особые условия:

Исполнитель обязан до начала изготовления предоставить на согласование макеты всех табличек с привязкой к брендбуку ФНС.
Запрещено вносить любые изменения (масштабирование, цветокоррекция, обводка и т. п.), не предусмотренные брендбуком.
Отсутствие рельефного текста и шрифта Брайля.
При наличии длинных наименований подразделений допускается перенос на две строки либо применение уменьшенного, но всё ещё читаемого шрифта (не менее 16 мм) — по согласованию с заказчиком.



