Приложение №1 к контракту _______________

Описание объекта закупки (техническое задание) на поставку крепежных изделий
	Товар

(наименование, ОКПД2 или КТРУ)
	Единица измерения
	Количество
	Доля вторичного сырья, использованного при производстве товара (если применимо
	Наименование 

характеристики
	Значение характеристики установленное Заказчиком
	Инструкция по заполнению участником закупки характеристик в заявке 

	
	
	Итого 
	ГВРВПиС
	
	
	
	

	1


	Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В
КТРУ

25.94.11.110-00000024

	Килограмм

	3


	3


	Не применимо

	Диаметр резьбы
	М6
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Тип покрытия
	Цинковое 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Длина болта
(Миллиметр)          
	40
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Направление резьбы (потребность заказчика) 
	Правая 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Резьба (потребность заказчика) 


	Полная 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В
КТРУ

25.94.11.110-00000024
	Килограмм
	3
	3
	Не применимо
	Диаметр резьбы
	М8
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Тип покрытия
	Цинковое 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Длина болта          
(Миллиметр)          
	40
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Направление резьбы (потребность заказчика) 
	Правая 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Резьба (потребность заказчика) 


	Полная 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В
КТРУ

25.94.11.110-00000024
	Килограмм
	3
	3
	Не применимо
	Диаметр резьбы
	М10
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Тип покрытия
	Цинковое 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Длина болта
(Миллиметр)
	40
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Направление резьбы (потребность заказчика) 
	Правая 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Резьба (потребность заказчика) 


	Полная 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4

	Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В
КТРУ

25.94.11.110-00000024

	Килограмм

	5


	5


	Не применимо

	Диаметр резьбы
	М14
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Тип покрытия
	Цинковое 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Длина болта          
(Миллиметр)          
	60
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Направление резьбы (потребность заказчика) 
	Правая 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Резьба (потребность заказчика) 


	Полная 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5

	Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В
КТРУ

25.94.11.110-00000024

	Килограмм

	5


	5


	Не применимо

	Диаметр резьбы
	М16
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Тип покрытия
	Цинковое 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Длина болта          
(Миллиметр)          
	60
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Направление резьбы (потребность заказчика) 
	Правая 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Резьба (потребность заказчика) 


	Полная 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6


	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image1.jpg]



	Шт


	20
	20
	Не применимо
	Тип


	Ленточный с червяком

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наименьший мм



	10
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наибольший мм
	16
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления

	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7


	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image2.jpg]



	Шт


	20


	20


	Не применимо

	Тип


	Ленточный с червяком


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наименьший мм
	16
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наибольший мм
	25
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8


	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image3.jpg]



	Шт


	20


	20


	Не применимо

	Тип


	Ленточный с червяком


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наименьший мм
	20
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наибольший мм
	32
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления

	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9


	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image4.jpg]



	шт
	20
	20
	Не применимо
	Тип


	Ленточный с червяком


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наименьший мм



	25
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наибольший мм
	40
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	10

	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image5.jpg]




	Шт


	20


	20


	Не применимо

	Тип


	Ленточный с червяком


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наименьший мм



	40
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наибольший мм
	60
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления


	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	11


	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image6.jpg]




	Шт


	20


	20


	Не применимо

	Тип


	Ленточный с червяком


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наименьший мм



	50
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диапазон диаметра наибольший мм
	70
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	12

	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image7.jpg]VAT e b b s





	Шт


	15


	15


	Не применимо

	Тип


	Ленточный широкий с болтом

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
	От 20 до 30
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
(потребность заказчика)
	20
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	13

	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image8.jpg]VAT e b b s






	Шт


	15


	15


	Не применимо

	Тип


	Ленточный широкий с болтом

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм

	От 20 до 30


	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
(потребность заказчика)



	23
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14

	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image9.jpg]VAT e b b s






	Шт


	15


	15


	Не применимо

	Тип


	Ленточный широкий с болтом

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
	От 20 до 30
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
(потребность заказчика)
	29
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	15

	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image10.jpg]VAT e b b s






	Шт


	15


	15


	Не применимо

	Тип


	Ленточный широкий с болтом

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм



	От 30 до 50
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
(потребность заказчика)

	36
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	16

	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image11.jpg]VAT e b b s






	Шт


	15


	15


	Не применимо

	Тип


	Ленточный широкий с болтом

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
	От 30 до 50
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм
(потребность заказчика)



	44
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления

	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17


	Хомут 

ОКПД2 25.94.11.190

[image: image12.jpg]VAT e b b s





	Шт


	15


	15


	Не применимо

	Тип


	Ленточный широкий с болтом

	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диаметр номинальный мм



	17
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Материал изготовления
	Углеродистая  сталь с цинковым покрытием


	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Срок поставки товара
	в течение 30-ти рабочих дней, с момента заключения контракта

	Место поставки товара
	РФ, г. Полесск, Калининградской области, ул. Портовая-11

	Требования к гарантии качества товара;
	Качество и гарантийный срок Товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара.

	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества;
	Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки Товара Заказчиком и подписания им документа о приёмке в ЕИС, если иной более продолжительный гарантийный срок не установлен изготовителем Товара.

	Требования к гарантийному обслуживанию товара
	В случае обнаружения несоответствия заявленным характеристикам в течение гарантийного срока, Поставщик производит замену Товара своими силами. Недостатки по гарантии должны быть исправлены в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о них Поставщика. Гарантийный срок на заменяемый Товар начинает течь заново с момента приемки замены Товара Заказчиком.

	Иная информация и сведения (при необходимости)
	Условия поставки:
1. Поставляемый товар должен быть  новым (год выпуска не ранее 2025г)  – товаром, который не был в употреблении.
2. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика и грузополучателя уведомление о времени и дате доставки Товара.

3. Товар должен поставляться по рабочим дням с 08:30 до 15:00.( время Калининградское).
4. Погрузочно-разгрузочные работы в момент поставки Товара осуществляются силами Поставщика или силами и средствами третьих лиц за счет Поставщика.

5. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь Товар должен иметь упаковку, исключающую механические повреждения. Упаковка товара должна быть специализированная с заводской маркировкой продукта и соответствовать требованиям законодательства РФ, ГОСТ. Условия предварительного хранения и транспортировки должны соответствовать условиям, предусмотренным изготовителем заказываемых товаров и тары, предусматривать сохранение их функциональных и качественных характеристик.
6. Товар указанный в пунктах 1-5 поставляется согласно  Межгосударственного стандарта ГОСТ 7798-70 "Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры"(утв. Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 4 марта 1970 г. N 270)
7. Товар указанный в пунктах 7-16  поставляется согласно  ГОСТ 28191-89 "Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия (утв. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июня 1989 г.


Начальник филиала                                                                                                                                                                   А.Д. Крутенков
