ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования и материалов для волоконно-оптической сети передачи данных
1. Перечень закупаемой продукции
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Компьютерная розетка SUPRLAN 8P8C /RJ-45/, UTP, Cat.5e, 1 порт 10-0307 или эквивалент
	шт.
	10

	2. 
	EX280471RUS, Накопитель SSD M.2 2280 SATA 128GB 3D TLC ExeGate NextPro+ M2UV500TS128 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) или эквивалент
	шт.
	15

	3. 
	Оперативная память DDR4 8 ГБ (1×8 ГБ) Netac NTBSD4P32SP-08, 3200 МГц, [NTBSD4P32SP-08] или эквивалент
	шт.
	10

	4. 
	Память USB Flash 64 ГБ DEXP PB3264 или эквивалент
	шт.
	3


2. Общие требования
– Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не восстановленной), серийного производства, не ранее 2025 года выпуска.
– Продукция должна сопровождаться технической документацией на русском языке, сертификатами/декларациями соответствия, требуемыми законодательством РФ.
– Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной.
– Указание эталонных моделей носит справочный характер. Допускается поставка эквивалента с характеристиками не хуже указанных.
– Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.
– Доставка до склада Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика. Адрес: согласно проекта контракта. Срок поставки: согласно проекта контракта.
3. Технические требования
Розетка компьютерная внешняя — 10 шт.
	№
	Параметр
	Требуемое значение

	1
	Тип изделия
	Розетка компьютерная внешняя (накладного монтажа)

	2
	Тип разъема
	RJ-45 (8P8C), неэкранированная (UTP)

	3
	Категория
	Не ниже CAT 5e

	4
	Материал корпуса
	Высокопрочный пластик

	5
	Степень защиты
	Не ниже IP20

	6
	Эталонная модель
	REXANT 03-0121 (или эквивалент)



Твердотельный накопитель (SSD) — 15 шт.
	№
	Параметр
	Требуемое значение

	1
	Форм-фактор
	2.5 дюйма, толщина не более 7 мм

	2
	Интерфейс
	SATA III (6 Гбит/с)

	3
	Объем памяти
	Не менее 128 ГБ

	4
	Тип памяти
	TLC

	5
	Скорость чтения
	Не менее 500 МБ/с

	6
	Скорость записи
	Не менее 400 МБ/с

	7
	Эталонная модель
	AMD Radeon R5 R5SL128G (или эквивалент)











Модуль оперативной памяти — 10 шт.
	№
	Параметр
	Требуемое значение

	1
	Тип памяти
	DDR4

	2
	Форм-фактор
	UDIMM, 288-pin

	3
	Объем одного модуля
	Не менее 8 ГБ

	4
	Частота
	Не менее 3200 МГц

	5
	Тайминги
	Не хуже CL22 (22-22-22-52)

	6
	Эталонная модель
	Patriot Signature PSD48G320081 (или эквивалент)



Флеш USB— 3 шт.
	№
	Параметр
	Требуемое значение

	1
	Объем памяти
	64 гб

	2
	Интерфейс
	USB 3.2

	3
	Форм-фактор
	Классический, с защитным колпачком

	4
	Макс.скорость 
чтения
	До 70 МБ/C

	5
	Макс.скорость 
Записи

	До 10 МБ/C

	6
	Совместимость ОС
	Windows, macOS, Linux

	7
	Эталонная модель
	Флешка USB Kingston DataTraveler Exodia 64ГБ



Требования к приёмке
– Приёмка осуществляется по количеству и комплектности в соответствии с товарной накладной и настоящим ТЗ.
