ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт медицинского оборудования с заменой запасных частей.
1 Место и срок проведения работ (оказания услуг).
1.1. Адреса проведения работ (услуг): Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 14 или на ремонтных площадях Исполнителя.
1.2. Срок проведения работ (оказания услуг): не более 60 дней с момента подписания Контракта.
2 Назначение.
2.1. Ремонт производится в целях восстановления работоспособности медицинского
оборудования, указанного в п. 3.1.
3 Основные параметры.
3.1. Список медицинского оборудования (далее – Оборудование), подлежащего ремонту:

	№ п/п
	Наименование медицинского изделия
	Зав.№
	Кол-во

	1.
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая FONA X70
	Серийный номер: 3306FW5848
	1



3.2. Ремонт Оборудования осуществляется Исполнителем в соответствии с ГОСТР 58451—2019, который введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2019 г. № 392-ст и паспортами заводов производителей.
3.3. Ремонт Оборудования осуществляется Исполнителем в соответствии с «Регламентом работ на выполнение ремонта с заменой запасных частей» (Приложение 1 к Техническому заданию).
3.4. В стоимость проведения работ (оказания услуг) должны быть включены все расходы, связанные с ремонтом, в том числе расходы на внеплановый вызов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость всех запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, указанного в таблице п. 3.1.
4 Требования к выполнению работ (оказанию услуг).
4.1. Общие требования:
4.1.1. Организация, осуществляющая ремонт Оборудования, должна иметь лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, в соответствии Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4.1.2. Исполнитель осуществляет ремонт Оборудования своими материалами, своими силами и средствами. Привлечение к исполнению своих обязательств по данному техническому заданию третьих лиц (соисполнителей), кроме завода изготовителя с предоставлением подтверждающих документов, недопустимо.
4.1.3. Используемые расходные материалы, детали и запасные части должны быть новыми (не восстановленными), не бывшими в эксплуатации (ранее нигде не использованными). Запасные части должны быть оригинальными или полностью совместимыми с Оборудованием Заказчика.
4.1.4. Замененные запасные части по требованию, должны быть возвращены Заказчику.
4.2. Требования к гарантии качества работ (услуг):
4.2.1. Ремонт проводится в соответствии с разрешенными и рекомендованными фирмой-производителем оборудования эксплуатационной документацией, в том числе рекомендациями, регламентом и методиками, с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения (в соответствии с требованиями правообладателя программного обеспечения) и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования.
4.2.2. Показатель качества выполненной работы – работоспособность Оборудования.
4.2.3. Под работоспособностью Оборудования понимается работоспособность в полном объёме, а именно:
- работоспособность всех систем Оборудования.
- соответствие качества параметров Оборудования заявленным характеристикам.
- возможность использования всех режимов работы и установленных опций.
4.2.4. Исполнитель должен давать гарантию на выполненный ремонт Оборудования не менее чем на 6 месяцев.
4.2.5. В случае возникновения неисправности в гарантийный период на проведенные
работы по ремонту, Исполнитель обязуется устранить неисправность в кратчайшие сроки за свой счет.
4.2.6. По итогам работ предоставляется акт выполненных работ, гарантийный талон и техническая документация на установленную деталь.
4.3. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг):
4.3.1. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка,
действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности.


Приложение 1 к Техническому заданию
Регламент работ на выполнение ремонта
медицинского оборудования с заменой запасных частей

1. Наименование: Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая FONA X70, Серийный номер: 3306FW5848
2. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 

	Ремонт АРМ лаборанта для интраорального сенсора Fona CDRelite стоматологической рентгеновской системы FONA X70:
	услуга
	1

	1.1. 
	Установка  программного обеспечения предоставленного ЛПУ
	
	

	1.2. 
	Активация  программного обеспечения Vatech EZ Dent
	
	

	1.3. 
	Настройка  программного обеспечения Vatech EZ Dent
	
	

	1.4. 
	Установка  дополнительного программного обеспечения для согласования работы датчика
	
	

	1.5. 
	Настройка согласования работы датчика Fona CDRelite с программным обеспечением Vatech EZ Dent
	
	

	2. 
	Проверка технической исправности аппарата, работоспособности, ввод в эксплуатацию  
	услуга
	1



*Ремонт с использованием перечисленных запасных частей и материалов обеспечивает полное восстановление работоспособности медицинского изделия. 


Исполнитель: 
Главная медицинская сестра
ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России                                                                     Калмыкова Е.С.
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