ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.  По условиям договора Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в количестве, ассортименте, комплектации и по характеристикам согласно таблице п. 4 настоящего задания.
2.  Поставщик обязуется поставить товар в течение 30 рабочих дней с момента  заключения договора сторонами. Конкретное время доставки согласуется с Заказчиком заблаговременно.
3.  Место поставки  товара:
По адресу нахождения филиала Заказчика: _____________


4. Наименование и  характеристики поставляемого товара:
1. Блок контроля пробоотбора БКП исп. 1 MLAB
	Наименование
	Ед.
изм
	Кол-во
	Функции, технические характеристики  и
комплектация поставляемого товара

	Блок контроля пробоотбора БКП исп. 1 MLAB
	шт.
	1
	В комплект поставки должно входить:
· Блок контроля пробоотбора БКП исп.1
· Паспорт и техническое описание БКП исп.1 
· Паспорт на биметаллический термометр 
· Паспорт на напоромер вакууметрического давления



Блок контроля пробоотбора БКП исп. 1 MLAB, должен иметь следующие технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Измеряемые параметры разряжения
	от 0 до – 25 кПа
• класс точности - 1,5,
• разрешающая способность – 0,5 кПа

	2
	Измеряемые температурные параметры
	диапазон измерения температуры - от 0 до +120 оС, 
• разрешающая способность – 1 оС, 
• погрешность измерения (приведенная) - не более 1,5%

	3
	Расход пробы
	до 40 л/мин

	4
	Объем собираемого конденсата
	Не более 300 мл

	5
	Условия эксплуатации блока
	температура окружающей среды – от 0 до +45 оС, 
• относительная влажность окружающего воздуха – до 80% при температуре 25 оС, 
• атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа (630 – 802 мм рт. ст.)

	6
	Размеры (Д x Ш x В)
	295мм х 90мм х 250мм
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